Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego Nr 3005-7.262.8.2023

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA MEBLI**

**Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli wraz z dostawą i montażem do pomieszczeń biurowych w Prokuraturze Okręgowej i Rejonowej w Suwałkach.**

Meble należy wykonać z płyty wiórowej trzywarstwowej laminowanej o gęstości 650 - 690 kg/m3 zgodnie z normą PN-EN14322 w klasie higieniczności E1 proponowana płyta:

- na korpusy i fronty PFLEIDERER R20315 Dąb Artisan p.312, pozostałe meble na korpusy i fronty PFLEIDERER R20128 LN Dąb Sonoma, grubości 18mm,

- blaty biurek 36 mm.

Wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 2 mm lub 0,8 mm, bez żadnych uszkodzeń, wyrwań i nierówności. Obrzeże ABS musi odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru płyty laminowanej.

Zastosować okucia meblowe dobrej jakości, gwarantującej długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Drzwi powinny być osadzone na samo domykających zawiasach z cichym domykiem o kącie rozwarcia min. 90 stopni . Prowadnik przykręcać na wkręty. Drzwi szaf montować w ilości 3 sztuk zawiasów na skrzydło oraz zamki patentowe przy wysokości pow. 150cm. W kontenerach należy zastosować prowadnice i szuflady zgodnie z poniższym opisem:

 - Wszystkie drzwi w szafkach zamykane na zamek( jeśli to wynika z rysunków i uzgodnień).

 - W wymienionych kontenerach z szufladami zastosować zamki centralne oraz prowadnice rolkowe.

 - Kontenerki wyposażone w 4 kółka łożyskowane.

Szuflady pod klawiaturę na prowadnicach kulkowych. W meblach zastosować uchwyty metalowe chromowane 2 – punktowe odpowiednie dla poszczególnych pomieszczeń. Półki w szafach muszą mieć możliwość regulacji wysokości. Odległość między półkami 350 mm.

Wszystkie elementy wymagające poziomowania muszą być wyposażone w regulatory poziomowania.

Wszystkie meble powinny być fabrycznie nowe. Meble dostarczać kompletne w całości lub zmontować w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu terminu w sposób nieutrudniający pracę. Przy montażu końcowym meble należy wypoziomować oraz zabezpieczyć.

Meble należy wykonać profesjonalnie, zgodnie ze sztuką stolarską z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP.

Wykonawca w zakresie prac przed montażem będzie musiał zdemontować i powynosić meble z pomieszczeń biurowych we wskazane miejsce przez zamawiającego.

Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca powinien dokonać wizji pomieszczeń w celu potwierdzenia wymiarów mebli, jednocześnie dokonując niezbędnych uzgodnień z równoczesnym naniesieniem poprawek w dokumentacji w przypadku uznania zasadności ich potrzeby.

Zdjęcia poglądowe - projekty pomieszczeń biurowych wraz z wymiarami w Prokuraturze Okręgowej i Rejonowej w Suwałkach opracowano w ilości 15 projektów

Poniższe projekty przedstawiają materiał poglądowy wyposażenia pomieszczeń biurowych jakie należy wykonać. Wykonawca powinien przed złożeniem oferty przyjechać do zamawiającego celem zrobienia dokładnych pomiarów powyższych mebli w terminach podanych w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający zastrzega sobie zmiany wyboru płyty laminowanej oraz jej koloru wraz
z elementami dekoracyjnymi podczas dokonywanych pomiarów przez Wykonawcę.