**Opis przedmiotu zamówienia**

Dot. **„Dostawa i montaż wewnętrznych rolet materiałowych w kasecie w budynku Prokuratury Okręgowej w Koninie przy ul. Wyszyńskiego 1”.**

1. ROLETY materiałowe w kasecie z tkaniny SORA (TERMO), montowane
w istniejących prowadnicach. Ilość 78 szt. typu VEGAS oraz 18 typu CAPRI
w pomieszczeniach biurowych nr 1, 4, 5, 7, 8, 11, 101, 102, 105, 106, 108, 109, 201, 202, 205, 206, 207, 208, 211 oraz pomieszczeniach pomocniczych 01,02, 03, 04, 05.

Wymiary poglądowe: 74 x 119 (szer. całkowita x wys. prowadnic) Wegas 78 szt.

 73,5 x 65 ( pomieszczenia pomocnicze) Capri 18 szt.

Roleta zintegrowana typu VEGAS w kasecie aluminiowej montowane w istniejących aluminiowych prowadnicach bocznych:

1. kaseta aluminiowa w kolorze białym
2. montaż w skrzydle okiennym,
3. kaseta przykręcana do listew przyszybowych.

Właściwości tkaniny:

1. kolor TERMO 56
2. grubość 0,30 mm
3. gramatura 240g/m2
4. tkanina gładka zaciemniająca 100%
5. roleta zgodna z obowiązującymi normami bezpieczeństwa PN-EN:16434 oraz PN-EN: 13120
6. aluminiowa powłoka działająca termoizolacyjnie, odbijająca promienie słoneczne.

Roleta z napędem mocowanym po zewnętrznej stronie mechanizmu umożliwiającym łatwy montaż, demontaż oraz ewentualną kontrole techniczną.

Roleta zintegrowana ma być wyposażona w mechanizm samohamujący, pozwalający na zatrzymanie tkaniny w dowolnej wysokości przesłanianej powierzchni, bez konieczności zaczepiania łańcuszka rolety o jakiekolwiek mocowanie.