***Załącznik Nr 4***

2004-7.262.4.2023

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

1. Zamawiający Skarb Państwa – Prokuratura Regionalna w Krakowie zaprasza
do udziału w postępowaniu na: „**Dostawa, montaż, uruchomienie monitoringu CCTV terenu wokół budynku przy ulicy Mogilskiej 17”.**

2. Przedmiot zamówienia[[1]](#footnote-1):

1. Zapoznanie się z budynkiem i terenem wokół, poznanie potrzeb co do objęcia monitoringiem całego terenu wokół budynku,

 2. Dobranie odpowiednich urządzeń i instalacji zapewniającej spełnienie wymogów w tym odnośnie identyfikacji twarzy, pojazdów, numerów rejestracyjnych, pracy w nocy i niesprzyjających warunkach atmosferycznych, wandaloodporność itd. obrazy z kamer muszą być w jakości pozwalającej użyć zarejestrowanych danych jako dowody w sądzie zgodnie z odpowiednimi przepisami.

 3. Określenie niezbędnych ilości urządzeń i lokalizacji, instalacji, tras kablowych, do spełnienia wymogów.

4. Na podstawie wyżej wymienionych czynności przygotowanie i złożenie oferty ze szczegółowym podaniem ilości i lokalizacji głównych urządzeń i instalacji
z dołączeniem szkicu zawierającego lokalizację oferowanych urządzeń
i instalacji.

 5. Kompleksowa realizacja: opracowanie dokumentacji technicznej z najlepszą możliwą lokalizacją urządzeń i na jej podstawie dostawa i montaż nowych urządzeń wraz z ich zasileniem, urządzeniami utrwalającymi i przechowującymi oraz odtwarzającymi dane i obraz wraz z wykonaniem nowej instalacji przesyłowej, zasilającej, uruchomienie, przetestowanie i przeszkoleniem użytkowników oraz dostawą odpowiedniego oprogramowania do obsługi monitoringu z przekazaniem praw do oprogramowania Zamawiającemu.

 6. Udział w odbiorach wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej i DTR.

 7. Szacowana ilość elementów monitoringu będącego przedmiotem niniejszego postępowania:

1. Rejestrator 16 kanałowy do 16 Mpix (rozpoznawanie twarzy, zliczanie osób, detekcja ruchu) – 1 szt,
2. Dysk twardy 8 TB – 2 szt,
3. Zasilacz kamer – 1 szt,
4. Kamera 5 Mpix przy 25 kl. / s, obiektyw 2,7 - 13,5 mm motozoom, oświetlacz podczerwieni Smart IR o zasięgu do 80 m – 7szt,
5. Kamera obrotowa Rozdzielczość kamery 1080p (2 Mpix) – 1 szt,
6. Uchwyty kamer – 8 szt,
7. Przewód koncentryczny kamerowy z zasilaniem – 1kpl,
8. Monitor LCD 24' – 1szt,
9. Uchwyt monitora – 1szt,
10. Złącza BNC – 1kpl
11. Listwa zasilająca – 1szt,
12. Klawiatura sterująca – 1szt,
13. Obudowa mała antysabotażowa rejestratora – 1kpl,
14. Maskownica kabla na elewacji – 1kpl,
15. Podtrzymanie zasilania – 1 kpl,
16. Usługa – 1kpl

3. Termin realizacji zamówienia: 10.09.2023

4. Okres gwarancji[[2]](#footnote-2): 5 lat.

5. Miejsce i termin złożenia oferty: biuro.podawcze.rpkra@prokuratura.gov.pl
z dopiskiem 2004-7.262.4.2023

Termin złożenia oferty 30.06.2023

6. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert[[3]](#footnote-3):

1) Cena - waga 90 %,

2) Gwarancja - waga 10% (5 lat 10%, od 2 do 5lat 5%, 2 lata 0%).

7. Termin otwarcia ofert: 30.06.2023

8. Warunki płatności: 30 dni po odbiorze i złożeniu prawidłowo wystawionej fakturze VAT.

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

przemyslaw.tataruda@prokuratura.gov.pl, tel. (12) 29 42 700 wew. 403

10. Sposób przygotowania oferty[[4]](#footnote-4):

 Zapoznanie się z budynkami i istniejącym usytuowaniem obecnych urządzeń. Złożenie oferty w wersji elektronicznej na dziennik podawczy.

11. Zamawiający dopuszcza/~~nie dopuszcza~~ możliwości prowadzenia negocjacji ofert
z wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

12. W załączeniu do zaproszenia przesyłamy[[5]](#footnote-5).

Specyfikacja,

Wzór umowy,

Klauzula informacyjna.

………………………………………….

1. Szczegółowo opisać co jest przedmiotem zamówienia. [↑](#footnote-ref-1)
2. Jeśli jest wymagany. [↑](#footnote-ref-2)
3. Obligatoryjnym kryterium jest zawsze cena. Oprócz ceny można stosować kryteria dotyczące właściwości kupowanego świadczenia. [↑](#footnote-ref-3)
4. Należy dookreślić wymagania co do formy oferty. [↑](#footnote-ref-4)
5. Wymienić załączniki przekazywane wykonawcom. [↑](#footnote-ref-5)