**SOPZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

1. Charakterystyka ogólna:

• Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa firan, zasłon oraz karniszy wraz   
z uszyciem i montażem w budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii zlokalizowanym   
w Warszawie”.

• Poprzez dostawę należy rozumieć usługę dostarczenia karniszy, firan i zasłon poprzedzoną pomiarem   
z natury, transport, wniesienie ich do poszczególnych pomieszczeń zarządzanych przez MRiT, usunięcie i wywóz opakowań, uprzątnięcie pomieszczeń oraz demontaż i wyniesienie karniszy podlegających wymianie i inne wyżej nie wymienione, a konieczne do przekazania zamówionej rzeczy Zamawiającemu jako funkcjonalnej i sprawnej.

2. Ilość zamawianych towarów: zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

Przewidywana wielkość zamówienia to:

- ok. 240 m² firan typu „batyst”,  
- ok. 240 m² firan typu „woal”,  
- ok. 480 m² zasłon typu „black out”,  
- ok. 40 m.b. karniszy aluminiowych,  
- ok. 30 m.b. karniszy z napędem elektrycznym.

3. Rozliczanie: na podstawie rzeczywistej liczby wykonanych m.b. karniszy oraz m² firan   
i zasłon.

Wartość przedmiotu zlecenia winna być równa iloczynowi ceny 1 metra: bieżącego karniszy lub 1 m² firan lub zasłon, będącego przedmiotem zlecenia określonego w ofercie i faktycznej liczby metrów wynikających z pomiaru z natury w ramach zamówienia plus 23% podatek VAT, zgodnie z ustawą o podatku od towarów   
i usług, jednakże nie wyższa niż wskazana w formularzu ofertowym;

4. Zamówienie będzie obejmować:

a) Firany z tkaniny „batyst”: - poliestrowa

na taśmie marszczącej 1:2 o grubości min. 2,5 cm, tworzącej 3 zakładki wraz z „agrafkami” dostosowanymi do karniszy we wskazanych pomieszczeniach – kolorystyka do ustalenia   
w momencie składania zlecenia. Usługa szycia firan obejmować będzie także: podwinięcie   
i obszycie boków;

b) Firany z tkaniny „woal”:

na taśmie marszczącej 1:2 o grubości min. 2,5 cm, tworzącej 3 zakładki wraz z „agrafkami” dostosowanymi do karniszy we wskazanych pomieszczeniach – kolorystyka do ustalenia   
w momencie składania zlecenia. Usługa szycia firan obejmować będzie także: podwinięcie   
i obszycie boków;

c) Zasłony z tkaniny „black out”:

na taśmie marszczącej 1:2 o grubości od 1 do 2,5 cm, wraz z „agrafkami” dostosowanymi do karniszy we wskazanych pomieszczeniach – kolorystyka do ustalenia w momencie składania zlecenia. Usługa szycia zasłon obejmować będzie także: podwinięcie i obszycie boków;

d) Karnisze sufitowe o napędzie elektrycznym, podtynkowe, gięte:

Karnisze aluminiowe, sufitowe o napędzie elektrycznym, podtynkowe, gięte   
z zastosowaniem cichych ślizgów z agrafkami lub żabkami (do wyboru w zestawie), minimalny udźwig firany/zasłony: 90kg, kolorystyka do wyboru, wyposażony w pilot, przełączniki, silnik, posiadający opcje sterowania: przewodowe bezpotencjałowe, przewodowe fazowe, radiowe RCS a także ręczne sterowanie podczas braku zasilania.

e) Karnisze sufitowe – szyna KS aluminiowa.

6. Materiały i akcesoria użyte w procesie realizacji przedmiotu zamówienia mają posiadać niezbędne atesty i zezwolenia wymagane przy użytku tego typu asortymentu (w szczególności dot. niepalności lub trudnopalności) i być dopuszczone do obrotu na terenie Polski – Zamawiający zastrzega sobie możliwość wglądu w dokumentację używanych produktów.

7. Kolor będzie ustalany z Zamawiającym przed dokonaniem zlecenia poszczególnych prac.

8. Dostawę i montaż karniszy, firan i zasłon należy poprzedzić pomiarami wykonanymi przez Wykonawcę   
z natury w ramach otrzymanych zleceń od Zamawiającego.

9. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na dostarczone i zamontowane towary na okres min. 24 miesięcy.

10. Wykonawca zapewni pełny serwis pogwarancyjny i przeglądy zamontowanych karniszy, firan i zasłon przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia trwania 24 miesięcznej gwarancji.

11. Termin montażu będzie uzgadniany na bieżąco, z zastrzeżeniem, iż w większości przypadków będzie on wykonywany po godzinach pracy urzędu (tj. po godz. 16:15).

12. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich prac zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz przez osoby posiadające aktualne przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż oraz odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanej pracy, w szczególności w zakresie badań lekarskich, dopuszczających do pracy na wysokości. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie przy wykorzystaniu własnego sprzętu, narzędzi oraz odzieży ochronnej spełniającej odpowiednie normy i posiadających odpowiednie certyfikaty i atesty.

13. Termin realizacji do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, zgodnie z przesłaną ofertą. Realizacja zostanie poprzedzona zleceniem z terminem wykonania do 14 dni (zgodnie ze złożoną ofertą) od daty wysłania (droga mailowa) zlecenia.

14. Tkaniny powinny posiadać atesty trudnopalności wymagane w budynkach użyteczności publicznej.

15. Płatność będzie realizowana na podstawie wykonanego zlecenia.