Załącznik nr 2   
do zaproszenia do składania ofert  
SA.270.1.23.2024

KOSZTORYS OFERTOWY - POMOCNICZY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Roboty budowlane | | |
| NAZWA INWESTYCJI : | Budowa ogrodzenia przy leśniczówce Tatynia | | |
| ADRES INWESTYCJI : | Węgornik25A, 72-004 Węgornik | | |
| INWETOR : | PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież | | |
| ADRES INWESTORA : | Zalesie 1, 72-004 Tanowo | | |
| WYKONAWCA ROBÓT : |  | | |
| ADRES WYKONAWCY : |  | | |
|  |  | | |
| DATA OPRACOWANIA : |  | | |
|  |  | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | |  | |
| Stawka roboczogodziny : | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
| WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT: | | |  |
| PODATEK VAT: | |  | |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT: | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawy wyceny** | **Opis pozycji kosztorysowej** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena zł** | **Wartość zł (5x6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. **Ogrodzenie panelowe** | | | | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-31 0407- 05 analogia | Montaż łączników i podmurówki ogrodzeniowej | m | 153.30 |  |  |
| 2 d.1 | KNR-W 2-02 1803-03  analogia | Ogrodzenie panelowe wys. 153 cm, kolor zielony , oczka 100x50mm, fi drutu poziome 4,5 mm, pionowe 4,0 mm, kolor zielony na słupkach stalowych wys. 210 cm , śr. 40/60 mm | m | 153.30 |  |  |
| 3 d.1 | KNR-W 2-25 0312-01  analogia | Brama 2,0 m rozwiewna | m2 | 3.46 |  |  |
| 4 d.1 | KNR-W 2-25 0312-01  analogia | Brama 4,0 m rozwiewna | m2 | 3.46 |  |  |
| 5 d.1 | KNR-W 2-25 0313-01 analogia | Furtka 1,0x1,53 m | m2 | 1.73 |  |  |
| 1. **Ogrodzenie prefabrykowane betonowo-drewniane** | | | | | | |
| 6 d.2 | KNR-W 2-01  0308-10 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) | dół | 12.00 |  |  |
| 7 d.2 | KNR-W 2-02 0204-01 z.sz. r 03 5.7. 9907-05 | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - ręczne układanie betonu. Jako robota w bud. z elementów prefabrykowanych - elementy betonowe i żelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu | m3 | 2.27 |  |  |
| 8 d.2 | KNR-W 4-01 0202-03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych | kg | 49.00 |  |  |
| 9 d.2 | KNR-W 2-02 0603-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | m2 | 7.20 |  |  |
| 10 d.2 | KNR-W 2-02  0603-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa | m2 | 7.20 |  |  |
| 11 d.2 | KNR-W 2-02  0605-01 | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na gorąco - pierwsza warstwa | m2 | 2.27 |  |  |
| 12 d.2 | KNR-W 4-01  0105-02 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III | m3 | 4.58 |  |  |
| 13 d.2 | KNR 2-23 0501-  01  analogia | Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych słupów 174x35x35 | szt. | 7.00 |  |  |
| 14 d.2 | KNR 2-23 0501-  03  analogia | Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych - murek szeroki 250x35x25 | szt. | 5.00 |  |  |
| 15 d.2 | KNR-W 4-01 0203-06 z.sz.2.6. 9905- 01 | Uzupełnienie zbrojonych słupów z betonu monolitycznego - objętość elementu do 0.5 m3 | m3 | 1.05 |  |  |
| 16 d.2 | KNR 2-23 0501- 02 analogia | Montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych - daszek czterospadowy | szt. | 7.00 |  |  |
| 17 d.2 | KNR-W 2-02 1805-11 analogia | Osadzenie przęseł drewnianych pomiędzy słupami | m | 52.50 |  |  |
| 18 d.2 | KNR-W 2-25 0312-01 analogia | Brama 4,0x1,7 m przesuwna | m2 | 6.92 |  |  |
| 19 d.2 | KNR 2-31 0101- 07 0101-08 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 3 | m2 | 10.60 |  |  |
| 20 d.2 | KNR 2-31 0114- 01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 10.60 |  |  |
| 21 d.2 | KNR 2-31 0511- 03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 10.60 |  |  |
| **Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: Podatek VAT:**  **OGÓŁEM:** | | | | | |  |

UWAGA:

Kosztorys ofertowy może być przygotowany przez dowolny program kosztorysowy.

Wynagrodzenie powinno obejmować wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty wszelkich niezbędnych opłat związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, obejmujować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany ryczałtowego wynagrodzenia określonego w umowie.

Cena wynikająca z podsumowania kosztorysu ofertowego pomocniczego musi się równać cenie przedstawionej w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.