Załącznik nr 2a do Ogłoszenia o zakupie/Zamówienia

**Formularz Wykonawcy – potwierdzenie wymagań oferowanych urządzeń w postępowaniu zakupowym na zakup urządzeń nagłaśniających do Sali plenarnej PAA
(nr sprawy: 334/2024/BDG)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania dotyczące urządzeń | Model zaoferowanego urządzenia | Potwierdzenie wymagań |
| 1 | Bezprzewodowy pulpit konferencyjny - konfigurowalny dla przewodniczącego, delegata lub słuchacza z baterią SB930 w zestawie Shure MXCW640, lub równoważny, spełniający minimalne wymagania funkcjonalne: • przycisk aktywujący mikrofon• przycisk konfigurowalnej funkcji• wbudowany głośnik • blokowane złącze mikrofonowe • minimum dwa gniazda słuchawkowe 3,5 mm z osobną regulacją głośności• czytnik kart NFC• złącze mini USB i wbudowany minimum 4,3-calowy, kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD • inteligentny, łatwo wymienialny akumulator litowo-jonowy, • możliwość pracy na akumulatorze przez minimum 10 godzin,• obsługa minimum 3 trybów udzielania głosu: Automatyczny, manualny oraz FIFO,• przycisk aktywacji mikrofonu umożliwiający uczestnikowi włączanie/wyłączanie mikrofonu lub (w zależności od trybu aktywacji) zgłoszenie chęci wypowiedzi,• podświetlany wskaźnik LED wokół przycisku,• możliwość pracy z mikrofonami „na gęsiej szyi”,• dioda LED przycisku mówienia i pierścień LED mikrofonu na gęsiej szyi powinny być konfigurowalne (np kolory: zielony i czerwony),• przycisk funkcyjny umożłiwiający zmianę funkcji w zależności od przypisanej roli. Rola przewodniczącego powinna mieć priorytet nad rolą uczestnika,• gniazdo mikrofonowe, z możliwością zablokowania mikrofonu przed przypadkowym wyjęciem,• możliwość obsługi głosowań 2, 3 oraz 5-przyciskowych jawne jak i tajnych,• dostęp do dowolnego kanału tłumaczeń skonfigurowanego w punkcie dostępowym,• możliwość odsłuchu dla minimum dwóch osób, zapewniając wybór kanałów i regulację głośności oddzielną dla każdego gniazda słuchawkowego,• wbudowany czytnik kart NFC dla identyfikacji uczestnika,• w konfiguracji do roli uczestnika wyświetlacz LCD powinien zapewniać widok listy mówców, kolejki żądań i odpowiedzi, przyciski do głosowania dla sesji 2-przyciskowych, 3-przyciskowych lub 5-przyciskowych,• w konfiguracji roli przewodniczącego listy powinny być zarządzalne,• możliwość załadowania dowolnego obrazka na ekran powitalny pulpitu konferencyjnego. | Model…………………..\*\* | Spełnia/nie spełnia\* |
| 2 | Mikrofon „na gęsiej szyi " dł. min. 50 cm, z dwukolorowym pierścieniem świetlnym Shure MXC420DF/C, lub równoważny, dedykowany do pracy z pulpitem konferencyjnym, określonym pkt 1, oraz spełniający poniższe wymagania funkcjonalne:• wkładka o charakterystyce kardioidalnej,• długość mikrofonu powinna być nie mniejsza niż 50 cm,• gęsia szyja z dwiema zginanymi sekcjami (na dole oraz na górze mikrofonu),• w górnej części mikrofonu powinien znajdować się konfigurowalny pierścień LED informujący o włączeniu lub wyłączeniu mikrofonu (np kolory: zielony i czerwony). | Model ……………………\*\* | Spełnia/nie spełnia\* |
| 3 | Sieciowa ładowarka na 10 szt. akumulatorów SB930 Shure MXCWNCS-E, lub równoważna, spełniająca poniższe wymagania funkcjonalne:• możliwość ładowania do pełna do 10 akumulatorów jednocześnie w maksymalnym czasie 5h,• 5-diodowy wskaźnik naładowania dla każdego akumulatora• gniazdo Ethernet RJ-45 pozwalające na zdalny podgląd stanu naładowania akumulatorów - informacja powinna być podawana w godzinach i minutach• 10 akumulatorów powinno być ładowanych maksymalnie w 2 godziny do 50% oraz w 5 godzin do 100%• przełączalny tryb przechowywania utrzymujący optymalny poziom naładowania akumulatorów• minimum 3 opcje montażu (na blat, w szafie rack 4U, oraz naścienne) | Model ……………………\*\* | Spełnia/nie spełnia\* |
| 4 | Punkt dostępowy 5GHz/2.4GHz Shure MXCWAPT-W, lub równoważny, spełniający minimalne wymagania funkcjonalne: • dwukierunkowa bezprzewodowa transmisja audio pomiędzy jednostkami konferencyjnymi• możliwość kontroli minimum 100 bezprzewodowych jednostek konferencyjnych• minimum 8 kanałów tłumaczeń• minimum 8 mikrofonów działających jednocześnie• możliwość kontroli wszystkich ustawień w czasie rzeczywistym• możliwość przypisywania nazwy delegatów do jednostek • możliwość identyfikacji uczestników za pomocą kart NFC• minimum 3 tryby aktywacji mikrofonu: Automatyczny, manualny, FIFO • możliwość obsługi przy pomocy przeglądarki internetowej• oddzielne adresy URL dla Administratora, Przewodniczącego oraz Panelu wyświetlania z opcjonalnym zabezpieczeniem dostępu poprzez hasło• praca w pasmach 2.4 GHz i 5GHz • automatyczna koordynacja częstotliwości, wykrywania oraz unikania zakłóceń• wbudowane funkcje do koordynacji kanałów częstotliwości• minimum 40m zasięgu oraz możliwość zmiany mocy nadajnika• obsługa protokołu Dante - minimum 10 kanałów wejściowych oraz 10 kanałów wyjściowych • zgodność ze standardem AES67• możliwość szyfrowania bezprzewodowej transmisji minimum w standardzie AES128• minimum jedno analogowe wejście audio oraz jedno analogowe wyjście audio (XLR)• funkcja automatycznej kontroli wzmocnienia (AGC) dla wszystkich mikrofonów, analogowych wejść XLR oraz wejść Dante• zasilanie poprzez Power over Ethernet • wbudowany wyświetlacz do podstawowej konfiguracji • wbudowane diody LED informujące o zasilaniu, połączeniu bezprzewodowym oraz stanie połączenia sieciowego• możliwość mocowania do uchwytów typu VESA • możliwość kontroli poprzez komendy w sieci Ethernet dla zewnętrznego systemu sterowania | Model ……………………\*\* | Spełnia/nie spełnia\* |
| 5 | PoE Injector TL-POE160S, lub równoważny spełniający poniższe wymagania funkcjonalne:* 2 gigabitowe porty
* Zgodność ze standardami IEEE802.3af/at.
* moc 30W
* automatyczne dostosowani zasilania do wymagań podłączonego urządzenia
* możliwość montażu na ścianie i biurku
* brak konieczności konfiguracji dzięki funkcji Plug-and-Play
* zintegrowany zasilacz
 | Model ……………………\*\* | Spełnia/nie spełnia\* |
| 6 | Szafa rack, spełniająca poniższe wymagania: * Wysokość min.6U,
* stojąca na kółkach blokowanych,
* rozmiar 19",
* szerokość max 550mm,
* głębokość 390mm,
* drzwi szklane ze szkła hartowanego,
* sposób montażu poziomy,
* nośność statyczna do 60kg
 |  | Spełnia/nie spełnia\* |

\* niepotrzebne skreślić,

\*\* wypełnić, podać informacje.

**.....................................................**

 **(podpis(y))\***

\*Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:

* + - 1. zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (osoby wskazane we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP) lub
			2. pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty.