Załącznik nr 1 do Obwieszczenia

# OPIS STANU TECHNICZNEGO

**SAMOCHÓD CIĘŻAROWY NISSAN NAVARA ORAZ MODUŁ GAŚNICZY**

***Nr inwentarzowy:***

742/02287

***Opis techniczny:***

Dane techniczne pojazdu:

- marka pojazdu: NISSAN D 401 NAVARA

- rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy do 3,5 t BA skrzyniowy (Double Cab)

- rok produkcji: 2012

- przebieg: 66 198 km, zgodnie z KSO nr 18;

- silnik wysokoprężny;

- pojemność silnika: 2488 cm3;

- moc silnika 190 KM;

- napęd 4x4 (4WD) załączany ręcznie;

Dane techniczne modułu gaśniczego:

- wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy

- silnik spalinowy: HONDA GX 390

- moc: 6,6 kW/8,9 KM

- model modułu: AWP 50/40E-400

- rok produkcji: 2012

- pojemność zbiornika na wodę: 400 l

- maksymalne ciśnienie: 40 bar

- maksymalna wydajność: 53 l/min.

***Stan techniczny pojazdu:***

* Ostatnie wykonane badanie okresowe: 24.02.2023 roku przy stanie licznika 63 096 km. W trakcie badania wykonano: wymianę oleju silnikowego, uszczelki korka spust., filtra oleju, filtra powietrza, wkładki przeciwpyłkowej, filtra paliwa, oleju przekładniowego, płynu hamulcowego, dezynfekcję klimatyzacji oraz wymianę świecy żarowej;
* Badanie techniczne ważne do 17.11.2024 r.;
* Silnik sprawny technicznie, wykazuje tylko objawy zużycia eksploatacyjnego;
* Stan podwozia: Ogumienie 235/70 R16 zużyte w około 85% (zimowe) / 90% (letnie). Układy zawieszenia – układ kierowniczy wypracowane wymagają przeglądu i ewentualnych napraw. Resory tylne po regeneracji;
* Stan nadwozia: zderzak przedni pęknięty z prawej strony. Powłoka lakiernicza stan dość dobry, z wgnieceniami, zarysowaniami i punktowymi ogniskami korozji w dolnych partiach – do lekkich poprawek blacharsko-lakierniczych;
* Pojazd wyposażony w orurowanie przednie, zderzak przedni dostosowany pod wciągarkę oraz wciągarkę i hak holowniczy;
* Zespoły funkcjonalne: podzespoły przeniesienia napędu sprawne, wykazują tylko objawy zużycia eksploatacyjnego, wynikające z ilości przejechanych kilometrów w trudnych warunkach terenowych. Układy hamulcowe, instalacja elektryczna – sprawne – elementy zużyte proporcjonalnie do przebiegu. Akumulator wymieniony w 12.2021 r.. Lina wciągarki do wymiany;
* W trakcie przeglądu pojazdu w specjalistycznym serwisie (24.02.2023 r.) stwierdzono pęknięcie wspornika mocowania łącznika stabilizatora zawieszenia lewej strony osi przedniej oraz odkształcenie drążka stabilizatora. Usterka została usunięta prowizorycznie – pęknięcie spawu nie zostało usunięte.

***Stan techniczny modułu gaśniczego:***

* Ostatni przegląd serwisowy zarejestrowany w książce serwisowej został przeprowadzony 02.03.2023 r.;
* Aktualne wskazania tachografu modułu – 18,8 mth;
* Moduł gaśniczy mało eksploatowany, co ma negatywny wpływ na trwałość podzespołów;
* Brak oryginalnego zbiornika na środek pianotwórczy;
* Stan techniczny – średni.


**Dokumentacja fotograficzna:**

****

****

****

****

****

****

****

****