Załącznik nr 2

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Dostawa i montaż wiaty garażowej i pomieszczenia gospodarczego o poniższych

parametrach:

1. Obiekt 1 - jedno stanowisko garażowe oraz zamykane pomieszczenie gospodarcze. Wymiar zadaszenia po redukcji jednego stanowiska garażowego ca: 600 x 600 cm, wymiar podstawy wiaty ca: 560 x 560 cm. Zabudowa tylnej ściany stanowiska garażowego. Wizualizacja w załączonym pliku pn. Obiekt nr 1.
2. Obiekt 2 - dwa stanowiska garażowe. Wymiar zadaszenia po redukcji pomieszczenia garażowego ca: 600 x 600 cm, wymiar podstawy wiaty ca: 560 x 560 cm. Zabudowa prawej oraz tylnych ścian stanowiska garażowego. Wizualizacja w załączonym pliku pn. Obiekt nr 2.

Pozostałe parametry dla obydwu obiektów:

 gont dachowy – karpiówka czerwona,

 malowane na kolor brązowy ciemny,

 orynnowanie PCV,

 przestawanie dachu: po 20 cm z każdej strony,

 wysokość słupów: 210 - 220 cm,

 solidna konstrukcja na słupach o przekroju 14x14 cm,

 konstrukcja z drewna litego sosnowego, struganego, szlifowanego na gładko, kanty

fazowane,

 dach dwuspadowy, kryty jedną warstwą papy mocowanej mechanicznie,

 ściany oraz dach wykonane z desek o grubości 17-19 mm, łączenie metodą pióro-wpust,

deski profilowane,

 drzwi do pomieszczenia gospodarczego o szerokości 80, 90 lub 100 cm (drzwi pełne lub

z szybą, zamykane na klamkę i klucz, umiejscowienie drzwi w dowolnym miejscu),

 drewno jest malowane, impregnowane,


 system ukrytego montażu konstrukcji nośnej - brak widocznych wkrętów, śrub i kątowników

ciesielskich.

**Obiekt nr 1**

****

**Obiekt nr 2**

****