Przedmiot umowy musi spełniać następujące minimalne warunki:

1. Konstrukcja pod panele dwupodporowa cztery panele poziomo wbijana.
2. Moduł fotowoltaiczny Bifacial 550Wp sprawność modułu 21%
3. Falownik stringowy z wbudowanym zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym AC i DC oraz zabezpieczeniem przed łukiem elektrycznym
4. Rozdzielnica i zabezpieczenia AC – zestaw
5. Kabel YAKXS 4x25 mm²
6. Kabel solarny DC 6 mm²
7. Peszel odporny na UV samogasnący
8. Zestaw uziemiający konstrukcję