....................................................................

(miejscowość i data)

**FORMULARZ OFERTY**

**na dostawę mebli biurowych**

**Dane Oferenta**

Nazwa ...........................................................................................................................................

Adres siedziby................................................................................................................................................

Nr telefonu:........................................................... e-mail: .............................................................................

nr NIP ........................................................ nr REGON...............................................................................

**ZAMAWIAJĄCY**

**Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.**

**ul. Kosynierów Gdyńskich 27**

**66-400 Gorzów Wlkp.**

NIP: 599 21 25 841, REGON: 000309335,

**WYKAZ CENOWO – ASORTYMENTOWY WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa towaru** | **Wymiary** | **Ilość** | **Cena jedn.netto** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
|  | **Pok.1 EP** |  |  |  |  |  |
| 1 | Biurko proste na stelażu metalowym | 160x70x75h | 2 |  |  |  |
| 2 | Przystawka boczna z wbudowanym kontenerem 4-szufladowym; zamek centralny | 100x45x70h | 2 |  |  |  |
| 3 | Szafka wisząca z drzwiami przesuwnymi | 90x39x40h | 2 |  |  |  |
| 4 | Przystawka konferencyjna zaoblona | 140x20x75h | 1 |  |  |  |
| 5 | Szafa aktowa 2-drzwiowa; 5 poziomów segregatorów; zamek patentowy | 80x39x183h | 2 |  |  |  |
| 6 | Nadstawka na szafy 2-drzwiowa; 2 poziomy segregatorów; zamek patentowy | 80x39x72,5h | 2 |  |  |  |
| 7 | Szafka aktowa średnia 2-drzwiowa; 3 poziomy segregatorów; zamek patentowy | 80x39x111h | 1 |  |  |  |
| 8 | Panel wieszakowy | 50x150h | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Razem:** |  |  |
|  | **Pok.14** |  |  |  |  |  |
| 1 | Biurko proste na stelażu metalowym | 160x70x75h | 2 |  |  |  |
| 2 | Biurko proste na stelażu metalowym | 140x80x75h | 1 |  |  |  |
| 3 | Przystawka boczna z wbudowanym kontenerem 4-szufladowym; zamek centralny | 100x45x70h | 3 |  |  |  |
| 4 | Szafka wisząca z drzwiami przesuwnymi | 90x39x40h | 2 |  |  |  |
| 5 | Szafka wisząca z drzwiami przesuwnymi | 100x30x40h | 1 |  |  |  |
| 6 | Szafka niska 2-drzwiowa | 100x39x75h | 1 |  |  |  |
| 7 | Szafa aktowa 2-drzwiowa; 5 poziomów segregatorów; zamek patentowy | 80x39x183h | 6 |  |  |  |
| 8 | Nadstawka na szafy 2-drzwiowa; 2 poziomy segregatorów; zamek patentowy | 80x39x72,5h | 6 |  |  |  |
| 9 | Szafa ubraniowa 1-drziowa | 55x39x183h | 1 |  |  |  |
| 10 | Nadstawka na szafę ubraniową 1-drzwiowa; 2 poziomy segregatorów; zamek patentowy | 55x39x72,5h | 1 |  |  |  |
| 11 | Szafka aktowa średnia 2-drzwiowa; 3 poziomy segregatorów; zamek patentowy | 80x39x111h | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Razem:** |  |  |
|  | **Gł. Księgowa** |  |  |  |  |  |
| 1 | Szafka aktowa średnia 2-drzwiowa; 3 poziomy segregatorów; zamek patentowy | 80x39x111h | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | **razem:** |  |  |
|  |  |  |  | **Całość:** |  |  |

**Specyfikacja techniczna:**

**KOLORYSTYKA:**

**Fronty szaf i wieńce górne oraz blaty biurek i przystawek: dąb dziki**

**Korpusy szaf: popiel**

**Nie dopuszcza się innej kolorystyki, ponieważ musi być zachowana jednolitość posiadanego wyposażenia.**

**I. MEBLE BIUROWE**

**a) Biurka**

Blaty wykonane z płyty obustronnie melaminowanej o grubości 25mm wykończonej obrzeżem PCV gr.2mm.

Stelaż biurek w kształcie odwróconej litery L:

Stelaż wykonany z profili zimnowalcowanych grubości 1,5mmo przekrojach prostokątnym i kwadratowym

Podstawę poziomą stanowi stopa z profilu 60x30mm zakończona nabijanymi zaślepkami z utwardzanego tworzywa PP, posiadającymi regulację wysokości w zakresie 0-20mm.

Elementy pionowe stelaża- dwa profile kwadratowe 35x35mm zespawane z podstawą w sposób niewidoczny z zewnątrz, umiejscowione w 2/3 głębokości podstawy.

Tylny pionowy profil posiada dwie nitonakrętki M6 służące do zamocowania blendy z płyty wiórowej o gr. 18mm za pomocą złącz mimośrodowych.

Między pionowymi profilami od zewnętrznej strony stopy stelaża wstawka z możliwością szybkiego demontażu. Wstawka o wym. 660x120mm wykonana z blachy gr. 1mmz perforacją na tzw. mijankę. Średnica otworów sitka ø4mm. Wymiar perforacji 618x73mm usytuowany centralnie na wstawce.

Od wewnętrznej strony stelaża wstawka z blachy z dwoma wycięciami w kształcie ośmiokąta o wym. 70x40mm służącymi do prowadzenia okablowania pionowego. Wewnętrzna wstawka przyspawana punktowo w sposób niewidoczny od zewnętrznej strony stelaża. Poziomy górny element stanowi profil 40x20mm przyspawany do elementów pionowych w sposób niewidoczny z zewnątrz stelaża.

Górny profil zakończony nabijanymi zaślepkami z utwardzanego tworzywa PP.

Elementy stalowe stelaża malowane proszkowo na kolor metalik.



**b) Kontenery**

Blat górny z płyty laminowanej gr.25mm; pozostałe elementy tj. korpus i fronty z płyty laminowanej gr.18mm. Wszystkie krawędzie blatu i korpusu wykończone PCV gr.2mm.

Szuflady kontenerów na prowadnicach rolkowych zamykane zamkami centralnymi. Uchwyty metalowe satynowane o rozstawie 96mm.



**c) szafy**

Korpusy szaf i szafek łączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych (nie dopuszcza się złączy typu konfirmant), bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebli.

Tylne ścianki (plecy) szaf wykonane z płyty HDF.

Górne wieńce szaf wykonane z płyty o grubości 25mm i wykończone obrzeżem PCV gr.2mm ze wszystkich 4 stron, reszta konstrukcji, drzwi szaf oraz półki z płyty 18mm

Boki szaf oklejone PCV z 4 stron – przednie krawędzie (piony) wykończone są PCV 2 mm pozostałe 3 strony PCV 1mm.

Szafy posadowione na nóżkach umożliwiających wypoziomowanie od wewnątrz szafy..

Półki w szafach na podpórkach zapobiegających przypadkowemu wysunięciu się(np. typu secura).

Drzwi szaf wykończone obrzeżem PCV gr.2mm ze wszystkich stron.

Uchwyty metalowe o rozstawie 96mm i szerokości w środkowej części min. 15mm.

Drzwi uchylne na zawiasach z kątem otwarcia 110 stopni, wpinane na prowadnik (CLIP).

Szafy wyposażone w zamek patentowy z kluczykiem łamanym.

**Atesty i certyfikaty.**

**Do oferty należy dołączyć następujące atesty i certyfikaty:**

Dla Mebli:

* atest/y na oferowany/e system/y mebli pracowniczych, w zakresie zgodności wyrobu z wymaganiami bezpieczeństwa , wytrzymałości i trwałości zgodnie z normami PN-EN14073-2:2006 oraz PN-EN 527-2:2004

**WARTOŚĆ WYCENY OGÓŁEM**

|  |
| --- |
| Kwota netto: ………………………………PLN  Stawka podatku VAT: ………%  Podatek: ………………….……….PLN  **Kwota brutto: ………………….……….. PLN**  **Kwota brutto słownie: ……………………………………………………………………………………………………….** |

Dodatkowe informacje: ……………………………….……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………..………………......

..……………………………………………………………………………………………………………..………………......

..……………………………………………………………………………………………………………..………………......

…………………………….. …………………...……………………………………………..….

/miejscowość, data/ /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta/