# WAT.2635.7.2024 - Załącznik nr 2

# Czytnik kodów kreskowych - specyfikacja:

TYP SKANERA: 1D i 2D

ZASIĘG ODCZYTU: do 35 cm

SYGNALIZACJA ODCZYTU: świetlna, dźwiękowa

ODPORNOŚĆ NA UPADKI: do 1,5 m

INTERFEJS: USB

PODSTAWKA W ZESTAWIE: tak

ODCZYTYWANE KODY KRESKOWE: Codebar, Code128, Code 3 of 9, EAN-13, EAN-8,   
Interleaved 2-of-5, QR Code, DataMatrix

KOMPATYBILNOŚĆ system EZD-RP

INNE CECHY: możliwość zaprogramowania automatycznego Enter-a

GWARANCJA PRODUCENTA: minimum 24 miesiące

# Drukarka etykiet - specyfikacja:

RODZAJ DRUKU: termiczny i termotransferowy

ROZDZIELCZOŚĆ DRUKOWANIA: 203 dpi

MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ DRUKU: 104 mm

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ DRUKU: 1000 mm

WSPIERANA SZER. ETYKIET: 25mm-100mm

PRĘDKOŚĆ DRUKU: 150 mm/s

RODZAJE INTERFEJSU: USB, LAN

JĘZYKI PROGRAMOWANIA: EPL, ZPLII

KODY KRESKOWE Codebar, Code128, Code 39, EAN-13, EAN-8,  
Interleaved 2-of-5, QR Code, Data Matrix

GWARANCJA PRODUCENTA: minimum 24 miesiące na drukarkę,   
głowica minimum 12 miesięcy

Możliwość drukowania na taśmach woskowo-żywicznych i kompatybilnych etykietach.

Możliwość drukowania na zwykłych etykietach termotransferowych.

# Materiały Eksploatacyjne – Etykiety, Taśmy:

Typ 1 rozmiar (WxS): 30x50mm, rolka 3000 etykiet woskowo żywicznych z kompatybilną taśmą.

Typ 2 rozmiar (WxS): 50x70mm, rolka 3000 etykiet zwykłych.

# Skaner - specyfikacja:

TYP SKANERA: skaner z automatycznym podajnikiem dokumentów ADF min. 80 kartek

TRYB SKANOWANIA: skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe (duplex) w trybach: kolor / skala szarości / monochromatyczny

PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA: skanowanie dokumentów o różnych formatach i gramaturach bez konieczności ich wcześniejszej segregacji

ILOŚĆ UKŁADÓW OPTYCZNYCH I TRYB: możliwość skanowania w trybie duplex z podajnika ADF

ROZDZIELCZOŚĆ SKANOWANIA: min 600 dpi

PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA MONO [STR/MIN]: min 55

PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA KOLOR [STR/MIN]: min 55

PODAJNIK NA DOKUMENTY: tak

MAKSYMALNA ILOŚĆ ARKUSZY W PODAJNIKU: maksymalnie 80

MAKSYMALNY FORMAT DOKUMENTÓW: A4

MINIMALNY FORMAT DOKUMENTÓW: 60mm x 60mm

SKANOWANIE DWUSTRONNE: tak

SKANOWANIE DO FORMATU: JPG, PDF, TIFF, WORD, EXCEL

INTERFEJS: USB, LAN

STEROWNIKI: TWAIN

ODCZYTYWANE KODY KRESKOWE: Codebar, Code128, Code 3 of 9, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2-of-5

OCR: Wbudowany silnik w języku polskim

OBSŁUGA: Możliwość zarządzania skanowaniem z poziomu interfejsu aplikacji oraz panelu sterowania urządzenia

GWARANCJA: 36 miesięcy z możliwością przedłużenia do 60 miesięcy z gwarancją Next Business Day