……………………….. ………………………. ………………………..

Imię i nazwisko Jednostka Data

Test - UKF

1. Korespondencji radiowej nie przekażemy:

a) radiotelefonem przenośnym

b) terminalem statusów

c) radiotelefonem bazowym

2. Komunikat adresowany do wszystkich abonentów pracujących w danej sieci poprzedzony

jest wywołaniem:

a) OMEGA

b) RATUNEK

c) GRANIT

3. Radiotelefony dzielimy na:

a) stacjonarne, mobilne i przenośne

b) stacjonarne, przewoźne i przenośne

c) stałe, przewoźne i doręczne

4. Kryptonim „Reduta” oznacza:

a) odcinek bojowy działający w natarciu na front pożaru

b) punkt przyjęcia sił i środków

c) punk pomocy medycznej

5. Sposób pracy, przy którym nadawanie i odbiór są umożliwione jednocześnie w obu kierunkach łącza telekomunikacyjnego przy wykorzystaniu dwóch częstotliwości – dotyczy systemu pracy radiotelefonicznej:

a) simpleks

b) dupleks

c) semidupleks

6. Radiotelefonu przenośnego nie wolno:

a) trzymać za antenę, może to spowodować uszkodzenie radiotelefonu

b) używać radiotelefonu w rękawicach specjalnych

c) demontować zaczep do paska

7. Poprawny sposób nawiązania łączności w sieciach radiowych PSP, to użycie zwrotu:

a) KONIN 998 ZGŁOŚ SIĘ DLA PF 362-10 ODBIÓR

b) KONIN 998 TU PF 362-10 ODBIÓR

c) KONIN 998 ZGŁOŚ SIĘ - TU PF 361-10 ODBIÓR

8. Podczas prowadzenia łączności radiowej podczas akcji ratowniczo – gaśniczej, należy podać informację o:

a) wyjeździe do zdarzenia, przybyciu na miejsce zdarzenia, rozpoznaniu, zakończeniu zdarzenia i powrocie do bazy

b) zgłoszeniu wyjazdu do zdarzenia, informacji w czasie dojazdu (np. o konieczności postoju przed zamkniętym przejazdem kolejowym), przybyciu na miejsce zdarzenia, o przeprowadzeniu rozpoznania, sytuacji podczas trwania akcji (np. o tym, czy Siły i Środki są wystarczające), zgłoszeniu lokalizacji zdarzenia (np. pożar już się nie rozprzestrzenia), o zakończeniu akcji i powrocie zastępu do bazy

c) korespondencja radiowa jak w podpunkcie b) lecz bez zgłaszania lokalizacji zdarzenia

9. Podstawowymi zasadami obowiązującymi pracujących w sieciach radiowych są:

a) przed nadawaniem upewnić się czy kanał roboczy nie jest zajęty, minimum czasu

nadawania – maksimum treści

b) bezwzględne stosowanie przyjętych kryptonimów

c) priorytet stacji bazowej, pozwalający na zablokowanie prowadzenia korespondencji

podległym abonentom

10. NIAGARA to kryptonim oznaczający:

a) stanowisko wodne

b) stanowisko gaśnicze podczas działań w obronie

c) stanowisko gaśnicze podczas pracy prądem rozproszonym