**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy paneli sufitowych o wymiarach

1. 600mmx600 mm – w ilości 7477 szt. (2692,8 m2)
2. 1200mmx600mm - w ilości 1258 szt.(907,2 m2)

Parametry:

- konstrukcja krawędzi: A (zgodnie z DIN EN 13964);

- powierzchnia polarowa; powierzchnia po widocznej stronie w kolorze białym

- kolor biały 500, podobny do NCS S 0500-N, stopień odbicia światła: 84%

- klasa materiału budowlanego: niepalny, A2-s1, d0 (zgodnie z DIN EN 13501-1)

- klasa pochłaniania: A (zgodnie z DIN EN ISO 11654), α w = 1,00

- praktyczny stopień absorpcji α p : 125 Hz = 0,40; 250 Hz = 0,85; 500 Hz = 1,00; 1000 Hz = 0,90; 2000 Hz = 1,00; 4000 Hz = 1,00 zgodnie z DIN EN ISO 11654 przy całkowitej wysokości konstrukcyjnej 200 mm