**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

## Przedmiot zamówienia

Wymiana przyłącza ciepłowniczego z miejskiej sieci ciepłowniczej do komory węzła cieplnego budynku zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Konstruktorska 1.

## podstawowe informacje

1. Zamawiający jest właścicielem przyłącza ciepłowniczego.
2. Obecnie w wyniku awarii przyłącza dopływ czynnika został odcięty na zasuwach przez Pogotowie ciepłownicze. Awaria objawia się wyciekiem spod płaszcza rury preizolowanej.
3. Trasa przyłącza biegnie pod chodnikiem ułożonym z płytek chodnikowych, gazonem na zieleń częściowo rozebranym oraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych, następnie pod ścianą budynku i rury przepustami są wprowadzone do komory węzła cieplnego.

## Zakres przedmiotu zamówienia

1. Uzyskanie zgody na zajęcie awaryjne zajęcia pasa drogi w celu prowadzenia robót (Zamawiający upoważni Wykonawcę do ww. czynności lub dokona zgłoszenia samodzielnie)- jeżeli wymagane.
2. Wykonanie robót ziemnych na potrzeby odsłonięcia istniejącego przyłącza, po uprzednim rozebraniu nawierzchni z kostki i płyt chodnikowych. Obecnie w związku z wymianą magistrali i przyłączy wodociągowych do obiektów Zamawiającego przyłącze jest częściowo odsłonięte.
3. Demontaż istniejących rurociągów wykonanych z rur stalowych preizolowanych.
4. Ułożenie nowych rurociągów (zasilenie i powrót) z rur preizolowanych w technologii adekwatnej lub nowszej do zastosowanej w obecnym przyłączu.
5. W pomieszczeniu węzła cieplnego zastosować zawory odcinające.
6. Wszystkie elementy przyłącza odtworzyć zgodnie ze stanem istniejącym, w przypadku konieczności lub wymagań w zakresie uzgodnień, odbiorów Zamawiający wystawi Wykonawcy upoważnienie do występowania w jego imieniu przed Veolia Energia Warszawa S.A.
7. Zestawienie materiałów ujęte jest w załączonej dokumentacji projektowej.
8. Wymiary, przebieg i inne dane techniczne niezbędne do realizacji przedmiotu Zamówienia ujęte są w załączonej dokumentacji technicznej przyłącza oraz węzła cieplnego. Powyższe, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania wizji lokalnej i weryfikacji danych zawartych
w dokumentacji projektowej.
9. Wykonać kontrolę szczelności i poprawności działania przyłącza przy udziale Veolia Energia Warszawa S.A. oraz nawodnić i uruchomić sieć.
10. Wykopy zasypać, nawierzchnię odtworzyć a następnie zwolnić zajęcie pasa drogi.

## Gwarancja

Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia, 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

## Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z ofertą, wynosi … dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy.

## Termin, miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza oferty, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia.
2. Oferty należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
3. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
4. W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę lub ponowionego przedstawienia zapytania ofertowego.
5. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

|  |
| --- |
|  administracja@nfosigw.gov.pl |

**w terminie do dnia 27 sierpnia 2024 r. do godz. 11:00**

# Do kontaktów w sprawie postępowania jest upoważniony:

Piotr Tomporowski, e-mail: piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl, tel.:724 700 900.

## Kryteria oceny ofert

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kryterium** | **Waga pkt** |
| Cena (C) | 70 |
| Termin realizacji (T) | 30 |

Oferty zostaną ocenione wg wzorów:

1. Cena (C)

C = (Cm/Cb) x 70 (max liczba punktów)

C - otrzymana ilość punktów w kryterium ceny

Cm - najniższa oferowana cena spośród ofert

Cb - cena badanej oferty

1. Termin realizacji (T)

T=(Tn/Tb)x30 (max liczba punktów)

T- otrzymana ilość punktów w kryterium termin realizacji

Tn- najkrótszy oferowany termin realizacji

Tb- termin realizacji badanej oferty

**Ocena = C+T**

gdzie:

C - liczba punktów dla kryterium cena,

T - liczba punktów dla kryterium termin realizacji.

1. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert będzie uznana jako najkorzystniejsza.
2. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt.

## Szacunkowa wartość zamówienia

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progu odpowiadającego wartości 130 000,00 zł netto i zamówienie nie podlega obowiązkowi stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie udzielane jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez NFOŚiGW dostępnym w na stronie internetowej Zamawiającego, w zakładce „Zamówienia publiczne”.

## Informacje dodatkowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
2. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do podpisania umowy, w terminie 3 dni roboczych po potwierdzeniu przez Zamawiającego gotowości do podpisania umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do podpisania umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

## UWAGA

Zamawiający informuje, że istnieje możliwość i zachęca, żeby przed złożeniem oferty, dokonać wizytacji miejsca prowadzenia robót w celu zapoznania się z uwarunkowaniami technicznymi i urealnienia zakresu prac.

## Załączniki

1. Istotne postanowienia umowy.
2. Wzór Formularza ofertowego.
3. Projekt przyłącza ciepłowniczego budynek Konstruktorska 1.
4. Projekt węzła cieplnego budynek Konstruktorska 1.

## Zdjęcie przyłącza.



##