Znak sprawy DZ-270.003.2024

Dotyczy postępowania: **Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego**

**…………………………….**

**…………………………….**

***/*** *Nazwa i adres wykonawcy y/*

*Tel……………………………………………*

*Fax……………………………………………*

*e-mail:…………………………………………*

 **Załącznik nr 1a do formularza ofertowego**

 **Państwowe Gospodarstwo Leśne
 Lasy Państwowe**

 **Gospodarstwo Rybackie Krogulna**

 **Krogulna, ul. Stawowa 3**

 **46-034 Pokój**

WYSZCZEGÓLNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO

CIAGNIK marka: ……………….., model: …………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE CIĄGNIKA** | **SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA**  | **ROZWIĄZANIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ**  |
|  | **Warunki techniczne** | **Warunki techniczne** | **Warunki techniczne** |
| 1. | Wysokość z zawieszeniem kabiny od 2700 do 3100 mm |  |  |
| 2. | Szerokość od 2400 do 2500 mm |  |  |
| 3. | Długość od 4300 do 5000 mm |  |  |
| 4. | Masa ciągnika bez obciążników od 5500 do 6500 kg |  |  |
| 5. | Silnik wysokoprężny 4 cylindrowy spełniające aktualne normy spalin  |  |  |
| 6. | Moc silnika: od 110 do 160 KM  |  |  |
| 7. | Pojemność skokowa silnika 4000- 5000 cm3  |  |  |
| 8. | Norma spalin min. EURO 5 |  |  |
| 9. | Inteligentny system zarządzania mocą  |  |  |
| 10. | Konstrukcja ramowa  |  |  |
| 11. | Amortyzowana oś przednia  |  |  |
| 12. | Przekładnia automatyczna bezstopniowa z automatycznym sterowaniem mocy silnika  |  |  |
| 13. | Napęd na cztery koła 4x4 |  |  |
| 14. | Oś tylna kołnierzowa  |  |  |
| 15. | Koła stalowe  |  |  |
| 16. | Pompa hydrauliczna o wydajności od 110 do max 130 l/min  |  |  |
| 17. | Minimum trzy pary sekcji hydraulicznych sterowane elektronicznie  |  |  |
| 18. | Tylny TUZ udźwig minimum 5000 kg |  |  |
| 19. | Przedni TUZ udźwig minimum 3500 kg |  |  |
| 20. | Sterowanie TUZ WOM z błotnika  |  |  |
| 21. | Tylny WOM min. trzy prędkości 540/540E/1000 obr./min |  |  |
| 22. | Przedni WOM  |  |  |
| 23. | Mechaniczny hamulec roboczy sterowany ręcznie |  |  |
| 24. | Hamulce – standardowe hamulce tarczowe  |  |  |
| 25. | Hamulec przyczepy – pneumatyczny dwuprzewodowy  |  |  |
| 26. | Kabina amortyzowana z klimatyzacją |  |  |
| 27. | Radio |  |  |
| 28. | Fotel pneumatyczny  |  |  |
| 29. | Oświetlenie LED |  |  |
| 30. | Ogumienie: tył: min. 600/65R38 , przód min 540/65R24  |  |  |
| 31. | Światła ostrzegawcze min. 2 szt.  |  |  |
| 32. | Instalacja ISOBUS  |  |  |
| 33. | Cięgło górne z końcówką hakową kategoria 3 |  |  |
| 34. | Cięgło dolne z końcówką hakową kategoria 3 |  |  |
| 35. | Przednie błotniki skrętne  |  |  |
| 36. | Zaczep tylny rolniczy |  |  |
| 37. | Zaczep tylny transportowy  |  |  |
| 38. | Wycieraczki spryskiwacze przedniej i tylnej szyby  |  |  |
| 39. | Obciążnik blokowy na przedni TUZ 900 kg |  |  |
| 40. | Obciążniki na tylne koła po 150 kg na jedno koło  |  |  |
| 41. | Wykonawca zobowiązany jest do posiadania autoryzowanego serwisu  |  |  |
| 42. | Autoryzowany serwis zlokalizowany maksymalnie 100 km o siedziby zamawiającego |  |  |
| 43. | Ciągnik fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2023 r. lub 2024 r.  |  |  |

*…………………………………* ………………..……………………………………

*(miejscowość i data) (imię, nazwisko i podpis upoważnionego*

 *przedstawiciela Wykonawcy)*