Załącznik nr 1 do SWZ

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

**„Dostawa kruszyw łamanych oraz piasku podsypkowego (kopanego) dla Nadleśnictwa Oleśnica Śląska”**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszyw w ilości:
2. kruszywa o uziarnieniu ciągłym – granit frakcji 0-63,00 mm w szacunkowej ilości 200,00 ton,
3. kruszywa łamanego – tłuczeń granitowy frakcji 31,5 -63,0 mm w szacunkowej ilości 3300,00 ton,

W szczególności zestawienie ilości dostaw do leśnictw określa poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leśnictwo | Miejsce dostawy/przybliżone/ | Kruszywo o uziarnieniu ciągłym | Kruszywo łamane (grube) [ton] | Razem |
| granit0-31,5 | granit0-63,0 | tłuczeń granitowy 31,5-63,0 | tłuczeń granitowy 63,0-120,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bartków | Bartków | - | - | 100 | - | 100 |
| Budczyce | Budczyce | - | - | 150 | - | 150 |
| Maleszów | Białe Błoto | - | - | 100 | - |  100 |
| Grochowo | Grochowa,Ludgierzowice | - | - | 150 | - | 150 |
| Zalesie | Grochowa | - | 50 | 125 | - | 175 |
| Zamek M. | Ludgierzowice | - | - | 75 | - | 75 |
| Dąbrowa | Dąbrowak. Twardogóry | - | - | 100 | - | 100 |
| Ligota Polska | Sokołowice | - | 25 | 250 | - | 275 |
| Miodary  | Miodary | - | - | 100 | - | 100 |
| Ostrowina | Ostrowina | - | 25 | 275 | - | 300 |
| Sokołowice | Brzezinka | - | - | 175 | - |  175 |
| Sosnówka | Brzezinka | - | - | 250 | - | 250 |
| Strzelce | Dobroszyce | - | 25 | 150 | - | 175 |
| Chełstów | Chełstów | - | 25 | 225 | - | 250 |
| Drożęcin | Będzin  | - | - | 75 | - | 75 |
| Gola Wlk. | Gola Wielka | - | 25 | 75 | - | 100 |
| Goszcz | Twardogóra | - | 25 | 150 | - | 175 |
| Twardogóra | Goszcz | - | - | 100 | - | 100 |
| Kątna | Kątna | - | - | 150 | - | 150 |
| Nieciszów | Byków | - | - | 125 | - | 125 |
| Szczodre | Szczodre | - | - | 125 | - | 125 |
| Zbytowa | Zbytowa, Kijowice | - | - | 275 | - |  275 |
| Razem: | - | 200 | 3300 | - | 3500 |

1. Wymagania materiałowe:
	* 1. Dostarczone kruszywa mają spełniać wymogi określone w obowiązujących przepisach i polskich normach, a w szczególności normie PN-EN 13242.
		2. Wszystkie materiały objęte niniejszym zamówieniem muszą spełniać wymagania przewidziane dla wyrobów budowlanych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1208 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.), w tym w szczególności art. 4 i art. 5.
		3. Na dostarczane kruszywo Wykonawca zobowiązany jest posiadać i okazać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.
		4. Kruszywo powinno być czyste, bez domieszek materiałów niepożądanych typu: odpady metalowe, plastikowe, drewniane, gliny. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa wspomnianych zanieczyszczeń Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy.
2. Miejsce rozładunku na terenie danego leśnictwa wskaże właściwy leśniczy. Lista kontaktów do leśniczych zostanie przekazana w dniu podpisania umowy.
3. Dostawa materiału odbywać się będzie samochodami samowyładowczymi dopuszczonymi do ruchu.
4. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie w ciągu określonego w umowie okresu.
5. Jeżeli warunki dojazdu będą dostatecznie dobre dla pojazdów wysokotonażowych, Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia rozładunku kruszywa w pobliżu, na przeznaczonych do remontu drogach leśnych- orientacyjna odległości tych miejsc od dróg publicznych od ok. 3 km do ok. 5 km.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości dostaw pomiędzy leśnictwami wymienionych w ust. 1.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wyczerpania (zmniejszenia) zakresu rzeczowego dostawy, a Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tytułu zmniejszenia ilości zamawianych kruszyw.

 Zobowiązuje się wykonać dostawę w terminie, wg tabeli do poszczególnych leśnictw.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(podpis Wykonawcy)