|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj budynku** | **Nowe budynki** | **Budynki poddawane przebudowie albo remontowi**, w ramach których: 1) koszt wykonywanych prac związanych z przegrodami zewnętrznymi lub systemami technicznymi budynku wynosi więcej niż 25% wartości budynku, nie wliczając wartości gruntu, 2) koszt instalacji punktów ładowania i infrastruktury kanałowej nie przekraczają 7% całkowitego kosztu przebudowy albo remontu | **Istniejące budynki** |
| Niemieszkalne > 10 stanowisk postojowych  | Mieszkalne > 10 stanowisk postojowych | Niemieszkalne > 10 stanowisk postojowych  | Mieszkalne > 10 stanowisk postojowych | Niemieszkalne > 20 stanowisk postojowych **w terminie do 1 stycznia 2025 r.**  |
| Punkty ładowania  | **min. 1 punkt ładowania**  |  | **min. 1 punkt ładowania**  |  | **min. 1 punkt ładowania** |
| Infrastruktura kanałowa (kanały na przewody i kable)  | **Zapewnienie infrastruktury kanałowej na min. 1 na 5 stanowisk postojowych**\*  | **Zapewnienie infrastruktury kanałowej na wszystkich stanowiskach postojowych \*** | **Zapewnienie infrastruktury kanałowej na min. 1 na 5 stanowisk postojowych**\*  | **Zapewnienie infrastruktury kanałowej na wszystkich stanowiskach postojowych\*** | **Zapewnienie infrastruktury kanałowej na min. 1 na 5 stanowisk postojowych \*** |

\* aby umożliwić zainstalowanie punktów ładowania