Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 10 szt. urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych o minimalnych parametrach:

I Minimalne parametry techniczne urządzeń MFP.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj urządzenia: | Wielofunkcyjne A4, drukarka kolorowa, kserokopiarka kolorowa, skaner kolorowy, faks analogowy |
| 2 | Technologia druku: | Laserowa lub LED, kolorowa |
| 3 | Normatywne obciążenie miesięczne: | 60 000 stron A4 |
| 4 | Szybkość druku w czerni, format A4: | Minimum 35 str./min. |
| 5 | Szybkość druku w kolorze, format A4: | Minimum 35 str./min. |
| 6 | Czas wydrukowania pierwszej strony w czerni: | Maksymalnie 10 ~~7~~ sekund. |
| 7 | Czas wydrukowania pierwszej strony w kolorze: | Maksymalnie 10 ~~8~~ sekund. |
| 8 | Rozdzielczość druku: | Minimum 1200 x 1200 dpi |
| 9 | Wbudowana pamięć: | Minimum 1024 MB |
| 10 | Obsługiwane systemy operacyjne: | Windows 10, Windows 11, iOS |
| 11 | Pojemność podajnika na papier: | Minimum: 1 szuflada o pojemności 250 arkuszy A5-A4 |
| 12 | Możliwość rozbudowy podajnika na papier do\*: | Minimum: 1000 arkuszy A5-A4 |
| 13 | Uniwersalny podajnik papieru (podajnik ręczny): | Minimum: 100 arkuszy A6-A4 |
| 14 | Pojemność odbiornika na papier: | Minimum: 100 arkuszy |
| 15 | Gramatura papieru: | Przynajmniej w zakresie 60-160 g/m2 |
| 16 | Obsługiwane rozmiary nośników: | A4, A5, A6, B5, C5, DL |
| 17 | Obsługiwane rodzaje nośników: | Karton, Koperty, Etykiety papierowe. Papier 60-160 g/m2 |
| 18 | Faks analogowy: | Funkcje faksu; liczba stron A4 przechowywanych w pamięci: min. 100 szt. lub/i pamięć faksu 4 MB, automatyczne ponowne wybieranie numeru, liczba odbiorców wpisanych do pamięci min. 50. |
| 19 | interfejsy standardowe: | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 BaseTX lub 10/100/1000 BaseT |
| 20 | języki opisu strony (emulacje): | PCL5c lub PCL5e, PCL6, PostScript 3, min. PDF 1.4 |
| 21 | Druk dwustronny: | Automatyczny |
| 22 | Podajnik dokumentów skanera: | Minimum: 50 arkuszy |
| 23 | Skanowanie dwustronne: | Automatyczne |
| 24 | Szybkość skanowania jednostronnie w kolorze: | Minimum 38 str. A4/min. |
| 25 | Formaty skanowanych plików: | |PEG, TIFF, PDF |
| 26 | Skanowanie do lokalizacji: | Email, pamięć USB, RP, SMB |
| 27 | Panel obsługi: | Kolorowy dotykowy minimum 7", interfejs użytkownika w języku polskim |
| 28 | Zasilanie: | Zasilanie z sieci 230 V |
| 29 | Wydajność materiałów eksploatacyjnych dostarczonych wraz z urządzeniem\*\*: | Możliwość wydrukowania minimum 40000 stron CMYK A4 zgodnie z normą ISO/IEC19798 lub równoważną dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych i urządzeń wielofunkcyjnych zawierających elementy drukarek. Materiały powinny być oryginalne, markowane przez producenta urządzenia pełnowartościowe, nowe a ich użycie nie może powodować utraty gwarancji. |
| 30 | Dodatkowo: | Dokumentacja w języku polskim. Płyta ze sterownikami. Do każdego urządzenia należy dołączyć kable: USB (co najmniej 2 metry), UTP połączeniowy, obustronnie zakończony wtykami RJ45 o długości min. 5 metrów i spełniający wymagania min. Kategorii 5. |
| 31 | Dokumenty: | 1 . Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, u którego wdrożono normę PN-EN ISO 9001:2008 lub równoważną, w zakresie co najmniej produkcji/ rozwoju urządzeń drukujących/ kopiujących/ systemów druku/ rozwiązań w zakresie drukowania. 2 .Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, u którego wdrożono normę PN-EN ISO 14001 lub równoważną w zakresie co najmniej produkcji/ rozwoju urządzeń drukujących/ kopiujących/ systemów druku/ rozwiązań w zakresie drukowania. 3 .Oferowane urządzenia posiadają deklarację zgodności CE lub dokument równoważny. |

Dodatkowe wymagania:

II. Termin realizacji zamówienia: jednorazowo, nie później niż 10 dni od dnia zawarcia umowy.

III. Transport, rozładunek i wniesienie zamówionego Sprzętu we wskazane przez Zamawiającego miejsce, usuwając przy tym wszystkie elementy opakowania zbiorczego, w szczególności kartony, papier, folię, palety (jeżeli dotyczy). Rozładunek oraz wniesienie zamówionego Sprzętu odbędzie się na tym samym poziomie – parter budynku. Możliwość wjazdu samochodu do 3.5 tony.

IV. Gwarancja minimum 12 miesięcy.