**Załącznik nr 4**

**OPIS TECHNOLOGII WYKONYWANIA PRAC LEŚNYCH**

**DZIAŁ I - HODOWLA LASU**

|  |  |
| --- | --- |
| **I-4** | **Zabiegi pielęgnowania upraw** |

**4.2 Czyszczenia wczesne**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis kodu czynności** | **Kod czynności** | **Jednostka miary stosowana w rozliczeniach zamawiającego z wykonawcą** |
|
|
| **1** | **2** | **3** |
| uprawy z sadzenia iglaste lub liściaste | CW-SZTIL | HA |
| jw. mieszane, udział innych gat. >20% | CW-SZTM | HA |
| z naturalnego odnowienia | CW-NAT | HA |

**Standard technologii prac obejmuje:**

* usunięcie niepożądanych domieszek, wadliwych przerostów i przedrostów, drzewek chorych oraz przerzedzanie przegęszczonych partii siewów i samosiewów za pomocą siekiery, tasaka lub pilarki poprzez wycinanie, ogławianie, obrączkowanie, przycinanie itp., z pozostawieniem wyciętych drzewek w miejscu ścięcia w taki sposób, aby odsłonić drzewka pozostawione do dalszej hodowli.

**Uwagi:**

uprawy mieszane - maksymalny udział żadnego z gatunków nie przekracza 70% powierzchni uprawy**.**