**Opis przedmiotu zamówienia.**

1. **Zakup, dostawa i montaż kurtyny powietrznej z nagrzewnicą elektryczną.**

Montaż kurtyny powietrznej do sufitu/ściany.

Wykonanie okablowania i podłączenia elektrycznego kurtyny powietrznej.

Zasilanie – 3P/N/PE 230 V/ 400 V

Moc grzewcza – do 12 kW

Długość kurtyny powietrznej – do 160 cm.

Sterowanie na pilota.

Przeszkolenie z obsługi kurtyny powietrznej.

1. **Dodatkowe informacje.**

Miejsce montażu: wejście główne do budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy
Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie.