Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr

KT-ROR-A.213.200.2024

zmodyfikowany

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji | **2024** |
| 2 | Rodzaj silnika | **Benzynowy lub diesel** |
| 3 | Pojemność skokowa silnika (cm³) minimum | **1 450 max 2 000** |
| 4 | Moc silnika (kW) minimum | **82** |
| 5 | Emisja zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniająca wymogi minimum | **EURO 6** |
| 6 | Średnie zużycie paliwa (l na 100 km) wg WLTP w cyklu mieszanym (potwierdzone w homologacji samochodu) nie większe niż | **7,5** |
| 7 | Ilość miejsc (z kierowcą) | **5** |
| 8 | Rodzaj nadwozia | **KOMBIVAN** |
| 9 | Długość zewnętrzna (mm) minimum | **4 500** |
| 10 | Szerokość (bez lusterek) (mm) minimum | **1 840** |
| 11 | Wysokość (mm) minimum | **1 800** |
| 12 | Pojemność bagażnika (l) minimum | **500** |
| 13 | Skrzynia biegów | **Co najmniej 6-biegowa, manualna lub automatyczna** |
| 14 | Wspomaganie układu kierowniczego | **TAK (wymagane)** |
| 15 | Klimatyzacja automatyczna zamontowana fabrycznie w samochodzie | **TAK (wymagane)** |
| 16 | Sterowanie szyb bocznych przód | **ELEKTRYCZNE** |
| 17 | Radio zamontowane fabrycznie z głośnikami | **TAK (wymagane)** |
| 18 | Zabezpieczenia | **AUTOALARM + IMMOBILISER** |
| 19 | Centralny zamek | **TAK (wymagane)** |
| 20 | Kierownica po stronie lewej (do ruchu prawostronnego) | **TAK (wymagane)** |
| 21 | Kolor samochodu | **STONOWANY (BIAŁY, SZARY, GRAFITOWY, CZARNY LUB SREBRNY)** |
| 22 | Kolor tapicerki | **SZARY LUB CZARNY** |
| 23 | Elektrycznie regulowane lusterka boczne, podgrzewane | **TAK (wymagane)** |
| 24 | Podgrzewana tylna szyba | **TAK (wymagane)** |
| 25 | Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera z przodu | **TAK (wymagane)** |
| 26 | Zamontowane w samochodzie opony min. 17 cali, letnie lub zimowe, na aluminiowych felgach (Zamawiający nie dopuszcza opon całorocznych) | **TAK (wymagane)** |
| 27 | Zapasowe koło pełnowymiarowe z zestawem narzędzi do wymiany koła lub koło dojazdowe z zestawem do wymiany koła | **TAK (wymagane)** |
| 28 | Czujniki parkowania min. tył | **TAK (wymagane)** |
| 29 | System ABS plus system wspomagania hamowania, system kontroli toru jazdy z funkcją zapobiegania poślizgowi kół przy ruszaniu lub równoważne | **TAK (wymagane)** |
| 30 | Sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z przodu oraz sygnalizacja niezamknięcia drzwi | **TAK (wymagane)** |
| 31 | System kontroli ciśnienia w oponach | **TAK (wymagane)** |
| 32 | Klapa tylna podnoszona do góry | **TAK (wymagane)** |
| 33 | Oświetlenie bagażnika | **TAK (wymagane)** |
| 34 | Gaśnica | **TAK (wymagane)** |
| 35 | Apteczka samochodowa | **TAK (wymagane)** |
| 36 | Trójkąt ostrzegawczy | **TAK (wymagane)** |
| 37 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (odległość od siedziby Zamawiającego liczona po drogach publicznych według map Google) nie dalej niż | **40 KILOMETRÓW** |
| 38 | Spełnia wymogi wynikające z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2019.2560 t.j.) | **TAK (wymagane)** |
| 39 | Maksymalny termin dostawy | **Do dnia 15 listopada 2024 r.** |

Wymagania dotyczące dokumentacji pojazdu - oferowany samochód musi posiadać:

a) homologację,

b) gwarancję,

c) instrukcję w języku polskim,

d) dwa komplety kluczyków.

Wymagana gwarancja producenta:

- gwarancja mechaniczna (gwarancja na wszelkie zespoły i podzespoły – bez wyłączeń – obejmującej prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne) min. 24 miesiące (bez limitu kilometrów), dodatkowo 36 miesięcy (z limitem 100.000 km),

- gwarancja na powłokę lakierniczą min. 24 miesiące,

- gwarancja na perforację nadwozia min. 24 miesiące.