**Zał. nr 1 do SWZ-opz-cz. „6”**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OFERTA TECHNICZNA**

***"Dostawa samochodu lekkiego specjalnego typu SLRr”***

***Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania minimalne** | **Propozycja Wykonawcy** |
| **1.** | **2.** | **3.** |
| 1. | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022). |  |
| 2. | Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej producenta. |  |
| 3. | Pojazd fabrycznie nowy, o przebiegu nie większym niż 50 km, przystosowany do ruchu prawostronnego (kierownica po lewej stronie). Rok produkcji 2021. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu zarejestrowanego jednokrotnie na dealera | *Należy podać markę, typ i model oferowanego pojazdu bazowego.* |
| 4. | Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu muszą być zapewnione w warunkach temperatury zewnętrznej w przedziale od  -25 oC do +50. Silnik spełniający obowiązujące wymogi w zakresie czystości spalin o mocy minimalnej 125 kW i maksymalnej pojemności 2000 cm3. | *Należy podać moc znamionową silnika.* |
| 5. | Nadwozie typu SUV, 5 drzwiowe, min. 5 miejscowe, kolor fabryczny nadwozia –srebrny lub czerwony. Powłoki lakiernicze fabryczne. Fotele w 2 rzędzie z możliwością składania w celu powiększenia powierzchni bagażowej. Tapicerka siedzeń materiałowa – czarna. Lusterka zewnętrzne składane i sterowane elektrycznie oraz podgrzewane. |  |
| 6. | Skrzynia biegów manualna 6-cio biegowa. |  |
| 7. | Napęd 4x4 |  |
| 8. | Szyby elektrycznie sterowane przednie i tylnie. |  |
| 9. | Komplet kół z oponami letnimi na felgach aluminiowych min. 17”z oponami 225/60/17. Komplet kół z oponami zimowymi w tym samym rozmiarze co koła letnie, przy zaoferowaniu felg stalowych dodatkowo kołpaki. Komplet śrub mocujących do kół zimowych i letnich. W zestawie narzędzia do zmiany koła wraz z podnośnikiem. Zapasowe koło dojazdowe. |  |
| 10. | Samochód wyposażony co najmniej w:  - wspomaganie układu kierowniczego,  - kierownica wielofunkcyjna,  - system zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania,  - elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania,  - immobiliser, centralny zamek sterowany pilotem,  - wycieraczki z czujnikiem deszczu,  - automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu, światła przeciwmgielne,  - trzecie światło stop. |  |
| 11. | Samochód wyposażony co najmniej w:  - bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami dla wszystkich siedzeń,  - min. 4 poduszki powietrzne, w tym dla kierowcy i pasażera,  - zagłówki siedzeń tylnych,  - radio CD lub z wejściem USB z min. 4 głośnikami,  - min. po jednym gnieździe zapalniczki w przestrzeni pasażerskiej oraz bagażniku,  - klimatyzację automatyczna,  - tempomat,  - kamera cofania,  - kolorowy ekran dotykowy,  - centralny zamek sterowany zdalnie,  - hak holowniczy zamontowany z tyłu pojazdu o uciągu min. 2000 kg, max. ucisk na kulę 80 kg,  - min. 1 gniazdo elektryczne w przestrzeni ładunkowej 12V(gniazdo zapalniczki). |  |
| 12. | Wymiary:  -długość całkowita min. 4400 mm,  -prześwit min. 170 mm,  -pojemność bagażnika min. 500 l.  -dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg.  -zbiornik paliwa min. 50 dm3. | *Należy podać długość pojazdu, pojemność zbiornika paliwa oraz rozstaw osi.* |
| 13. | Samochód wyposażony w komplet dywaników gumowych (przednich i tylnych). |  |
| 14. | Pojazd wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne.  Sygnalizacja świetlna:  Lampa zespolona nisko profilowa typu LED niebieska i czerwona (zapewniająca możliwość poruszania się pojazdu w kolumnie), zamontowana na dachu pojazdu, wysokość lampy do 90 mm, szerokość lampy dostosowana do szerokości pojazdu z napisem STRAŻ. Konstrukcja belki i mocowań oraz sposób i miejsce montażu, nie może generować nadmiernych hałasów podczas jazdy.  Dodatkowa lampa błyskowa o barwie czerwonej na magnes typu LED 12 V- 1 szt.  Dwie lampy niebieskie typu LED mocowane w przedniej atrapie.  Sygnalizacja dźwiękowa:  - głośnik minimum 100W – zamontowany w przedniej części pojazdu za grillem,  - wzmacniacz sygnałów dźwiękowych posiadający funkcje:  a) sterowanie sygnalizacją dźwiękową,  b) minimum 4 sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie (możliwość zmiany tonu przyciskiem na manipulatorze),  c) przekazywanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu przez zamontowany głośnik.  Szczegóły dotyczące miejsca montażu wyżej skazanego wyposażenia zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy.  Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to bezwzględnej zgody Zamawiającego). |  |
| 15. | Oznaczenie pojazdu zgodne z Zarządzeniem Nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Konkretny numer operacyjny zostanie podany przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy.  Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to bezwzględnej zgody Zamawiającego). |  |
| 16. | W pojeździe zainstalowany radiotelefon przewoźny - dostarczony przez Zamawiającego wraz z anteną, którą Wykonawca zamontuje na dachu pojazdu. |  |
| 17. | Urządzenia fabryczne samochodu i pozostałe zamontowane w zabudowie pojazdu nie mogą powodować zakłóceń pracy urządzeń łączności. |  |
| 18. | Wykonawca w dniu odbioru ma obowiązek dostarczyć wszystkie wymagane prawem dokumenty, niezbędne do zarejestrowania pojazdu, zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym dla pojazdów uprzywilejowanych w ruchu, instrukcję obsługi pojazdu oraz dodatkowych urządzeń zamontowanych w języku polskim. Wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca. |  |
| 19. | Wykonawca udzieli min. 24 miesiące gwarancji. |  |
| 20. | Wykonawca udzieli w okresie gwarancji pakietu przeglądów gwarancyjnych wraz częściami niezbędnymi do wykonania przeglądu gwarancyjnego na jego koszt. |  |