**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Utrzymanie dróg leśnych i szlaków Obręb Modliborzyce - Część 3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Cena Jedn. | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Obręb Modliborzyce** | | | | |  |
| 1.1 | Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej/szlaku piasku naturalnego (szerokość nawierzchni 3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | t | 2520 |  |  |  |
| 1.2 | Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej/szlaku kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni 3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm) | t | 5760 |  |  |  |
| 1.3 | Trzykrotne równanie drogi leśnej/szlaku równiarką (szerokość nawierzchni 3,0 m) | km | 90 |  |  |  |
| **ŁĄCZNIE Część 3 - Utrzymanie dróg leśnych i szlaków Obręb Modliborzyce** | | | | |  |  |