|  |
| --- |
| **ZAKRES ROBÓT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA TERENIE ZIELONOGÓRSKIEGO RYNKU ROLNO - TOWAROWEGO** |
| **Lp.** | Opis | J.m. | Obmiar |
| **ORGANIZACJA RUCHU KOD CPV 45233280-5** |
| 1,1 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi.  | m2 | 766,00 |
| 1,2 | Montaż tablic znaków drogowych wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji - znak D40 o wymiarach 600x900mm wraz z ustawieniem słupka. | szt. | 6,00 |
| 1,3 | Montaż tablic znaków drogowych wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji - znak D41 o wymiarach 600x900mm wraz z ustawieniem słupka. | szt. | 6,00 |
| 1,4 | Montaż tablic znaków drogowych wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji - znak D18 o wymiarach 600x600mm wraz z ustawieniem słupka. Słupek montowany w przygotowanej stopie, zapewniającej możliwość demontażu. | szt. | 26,00 |
| 1,5 | Montaż tablic znaków drogowych wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji - znak D18 o wymiarach 600x600mm + T-23b wraz z ustawieniem słupka. Słupek montowany w przygotowanej stopie, zapewniającej możliwość demontażu. | szt. | 2,00 |
| 1,6 | Montaż tablic znaków drogowych wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji - znak D18 o wymiarach 600x900mm + T-29 wraz z ustawieniem słupka. Słupek montowany w przygotowanej stopie, zapewniającej możliwość demontażu. | szt. | 2,00 |
| 1,7 | Montaż tablic znaków drogowych wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji - znak A-7 o wymiarach 900mm wraz z ustawieniem słupka. Słupek montowany w przygotowanej stopie, zapewniającej możliwość demontażu. | kpl. | 1,00 |
| 1,8 | Montaż tablic znaków drogowych wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji - znak D18 o wymiarach 600x600mm + T-30 wraz z ustawieniem słupka. | szt. | 4,00 |
| 1,9 | Montaż tablic znaków drogowych wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji - znak A-7 o wymiarach 900mm wraz z ustawieniem słupka. | szt. | 1,00 |
| 1,11 | Montaż tablic znaków drogowych wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji - znak D18 o wymiarach 600x600mm wraz z ustawieniem słupka. | szt. | 4,00 |
| 1,12 | Montaż tablic znaków drogowych wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji - znak B-2 [wym. 600mm] +A-20 wraz z ustawieniem słupka. | szt. | 1,00 |
| 1,13 | Montaż tablic znaków drogowych wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji - znak D-3 + D-40 o wymiarach 600x600mm wraz z ustawieniem słupka. | szt. | 1,00 |
| 1,14 | Montaż tablic znaków drogowych wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji - znak D18 o wymiarach 600x600mm + T-29 wraz z ustawieniem słupka. | szt. | 2,00 |
| 1,15 | Montaż progu punktowego koloru żółtego | szt. | 117,00 |
| 1,16 | Montaż progu punktowego koloru czarnego | szt. | 106,00 |
|  |  |  |  |