**WYKAZ CEN – Załącznik nr 8 do SWZ**

Wykaz Cen stanowi integralną część załącznika nr 1 – Formularz oferty.

Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Ilość | Wymiar (mm) | Opis | Cena jednostkowa netto w zł. | Wartość netto  w zł.  (cena jednostkowa x ilość) | Wartość brutto w zł.  (cena jednostkowa brutto x ilość) | Podatek VAT  w % | Nazwa producenta |
| 1. | Zabudowa biurowa:  - biurko  -stół konferencyjny  - stolik kawowy  -szafy (zabudowa wnęki)  - komoda  - kontener | 1  1  1  1  1  1 | (dł./gł./wys.)  1800x750x750  Dł. 2000mm  Szer. 700mm  Wysokość 750mm  Średnica 600mm  Wys. 500mm  Dł. 3000mm  Gł. 500mm  Wys. 1900mm  Dł. 900mm  Gł. 500mm  Wys. 1000mm | Blat: z płyty MDF o grubości 36mm fornirowany i lakierowany.; narożniki blatu zaokrąglone R=5cm  Kolor: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego).  Nogi: aluminiowe, zaokrąglone krawędzie, w kolorze zabudowy  Wyposażenie: przelot kablowy z listwą szczotkową x 1, półka podblatowa na kabel, szuflada na klawiaturę.  Przesłona frontu biurka: z płyty MDF grubości 18mm w kolorze zabudowy.  Blat z płyty MDF o grubości 36mm fornirowany, lakierowany. Narożniki blatu zaokrąglone r=50mm  Nogi aluminiowe w kolorze zabudowy.  Blat z płyty MDF o grubości 36mm fornirowany, lakierowany.  Nogi aluminiowe w kolorze zabudowy.  Zabudowa wnęki o długości 3m obejmująca:  1. Szafę ubraniową o szerokości 120cm dzieloną pionową przegrodą na dwie części. W jednej części o szerokości 70cm drążek na ubrania i półka nad drążkiem oraz półka na dole (na buty). W drugiej części (o szerokości 50cm) półki. Drzwi symetryczne (60cm). W jednym skrzydle drzwi od środka lustro.  2. Szafy dzielone poziomo na dwie części: górna cześć z półkami i oświetleniem LED, zamykana drzwiami z przeszkleniem przeziernym w ramach aluminiowych; dolna część z półkami, zamykana drzwiami pełnymi, z płyty MDF fornirowanej i lakierowanej.  3. Szafę narożną dzieloną poziomo na dwie części: góra z podświetlanymi półkami i drzwiami przeszkolonymi w ramach aluminiowych, dół z drzwiami pełnymi z płyty MDF fornirowanej i lakierowanej.  Kolor: jesion, dąb, czarny, biały (do wyboru przez Zamawiającego)  Korpus zabudowy: konstrukcja wieńcowa wykonana w całości z płyty MDF fornirowanej i lakierowanej.  Kolor: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego).  Plecy: plecy wpuszczane, z płyty HDF 3mm w kolorze białym lub zbliżonym do koloru korpusu, klejone po obwodzie,  Drzwi: wykonane z płyty MDF grubości 18mm, fornirowane, lakierowane, nakładane na korpus szafy,  Blat: z płyty MDF grubości 36mm, fornirowanej, lakierowanej.  Kolor: jesion, dąb, czarny, biały (do wyboru przez Zamawiającego)  Korpus: konstrukcja wieńcowa wykonana w całości z płyty MDF grubości 18mm  Kolor: jesion, dąb, czarny, biały (do wyboru przez Zamawiającego)  Plecy: plecy wpuszczane, z płyty HDF 3mm w kolorze białym lub zbliżonym do koloru korpusu, klejone po obwodzie,  Drzwi: wykonane z płyty MDF grubości 18mm fornirowane, lakierowane, nakładane na korpus szafy,  Wyposażenie: 2 półki, zamek.  Kontener wyposażony w 3 równej wysokości szuflady oraz wkład piórnikowy instalowany w górnej szufladzie.  Każda z szuflad wytrzymała na obciążenie min. 40kg. Szuflady z pełnymi bokami.  Korpus i fronty: z płyty MDF fornirowanej i laminowanej grubości 18mm.  Kolor: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego)  Wyposażenie: trzy szuflady zamykane na zamek centralny. |  |  |  |  |  |
| 2 | Biurko | 2 | (dł./gł./wys.)  1800x800x750 | Blat: z płyty laminowanej dwustronnie o grubości 36mm; Krawędzie blatu oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 2mm;  Blat mocowany na metalowym stelażu (ramie); kolor RAL 9005  Kolor blatu: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego)  Nogi: metalowe, kwadratowe (profil 6x6), mocowane do ramy, malowane proszkowo w kolorze RAL 9005;  Wyposażenie: przelot kablowy z listwą szczotkową x 1, półka podblatowa na kabel.  Przesłona frontu biurka: z blachy perforowanej malowana proszkowo w kolorze czarnym |  |  |  |  |  |
| 3 | Biurko | 2 | (dł./gł./wys.)  1800x800x750 | Blat: z płyty laminowanej dwustronnie o grubości 36mm; Krawędzie blatu oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 2mm;  Blat mocowany na metalowym stelażu (ramie); kolor RAL 9005  Kolor blatu: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego)  Nogi: metalowe, kwadratowe (profil 6x6), mocowane do ramy, malowane proszkowo w kolorze RAL 9005;  Wyposażenie: przelot kablowy z listwą szczotkową x 1, półka podblatowa na kabel, wieszak jednostki centralnej, szuflada na klawiaturę.  Przesłona frontu biurka: z blachy perforowanej malowana proszkowo w kolorze czarnym |  |  |  |  |  |
| 4 | Biurko | 1 | (dł./gł./wys.)  1800x700x750 | Blat: z płyty laminowanej dwustronnie o grubości 36mm; Krawędzie blatu oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 2mm;  Blat mocowany na metalowym stelażu (ramie); kolor RAL 9005  Kolor blatu: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego)  Nogi: metalowe, kwadratowe (profil 6x6), mocowane do ramy, malowane proszkowo w kolorze RAL 9005; Wyposażenie: przelot kablowy z listwą szczotkową x 1, półka podblatowa na kabel, wieszak jednostki centralnej, szuflada na klawiaturę.  Przesłona frontu biurka: z blachy perforowanej malowana proszkowo w kolorze czarnym |  |  |  |  |  |
| 5 | Biurko | 2 | (dł./gł./wys.)  1800x600x750 | Blat: z płyty laminowanej dwustronnie o grubości 36mm; Krawędzie blatu oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 2mm;  Blat mocowany na metalowym stelażu (ramie); kolor RAL 9005  Kolor blatu: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego)  Nogi: metalowe, kwadratowe (profil 6x6), mocowane do ramy, malowane proszkowo w kolorze RAL 9005; Wyposażenie: przelot kablowy z listwą szczotkową x 1, półka podblatowa na kabel, wieszak jednostki centralnej, szuflada na klawiaturę.  Przesłona frontu biurka: z blachy perforowanej malowana proszkowo w kolorze czarnym |  |  |  |  |  |
| 6 | Biurko | 1 | (dł./gł./wys.)  1400x600x750 | Blat: z płyty laminowanej dwustronnie o grubości 36mm; Krawędzie blatu oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 2mm;  Blat mocowany na metalowym stelażu (ramie); kolor RAL 9005  Kolor blatu: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego)  Nogi: metalowe, kwadratowe (profil 6x6), mocowane do ramy, malowane proszkowo w kolorze RAL 9005; Wyposażenie: przelot kablowy z listwą szczotkową x 1, półka podblatowa na kabel, wieszak jednostki centralnej;  Przesłona frontu biurka: z blachy perforowanej malowana proszkowo w kolorze czarnym |  |  |  |  |  |
| 7 | Biurko | 1 | (dł./gł./wys.)  1600x800x7500 | Blat: z płyty laminowanej dwustronnie o grubości 36mm; Krawędzie blatu oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 2mm;  Blat mocowany na metalowym stelażu (ramie); kolor RAL 9005  Kolor blatu: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego)  Nogi: metalowe, kwadratowe (profil 6x6), mocowane do ramy, malowane proszkowo w kolorze RAL 9005;  Wyposażenie: przelot kablowy z listwą szczotkową x 1, półka podblatowa na kabel, wieszak jednostki centralnej, szuflada na klawiaturę.  Przesłona frontu biurka: z blachy perforowanej malowana proszkowo w kolorze czarnym |  |  |  |  |  |
| 8 | Biurko z logo PSP | 2 | (dł./gł./wys.)  1400x700x750 | Blat: z płyty laminowanej dwustronnie o grubości 36mm; Krawędzie blatu oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 2mm;  Blat mocowany na metalowym stelażu (ramie); kolor RAL 9005  Kolor blatu: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego)  Nogi: metalowe, kwadratowe (profil 6x6), mocowane do ramy, malowane proszkowo w kolorze RAL 9005;  Wyposażenie: przelot kablowy z listwą szczotkową x 1,  Przesłona frontu biurka: z płyty dwustronnie laminowanej grubości 18mm, z laserowo wypalonym logo PSP. |  |  |  |  |  |
| 9 | Biurko | 1 | (dł./gł./wys.)  1200x800x750 | Blat: z płyty laminowanej dwustronnie o grubości 36mm; Krawędzie blatu oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 2mm;  Blat mocowany na metalowym stelażu (ramie); kolor RAL 9005  Kolor blatu: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego)  Nogi: metalowe, kwadratowe (profil 6x6), mocowane do ramy, malowane proszkowo w kolorze RAL 9005;  Przesłona frontu biurka: z blachy perforowanej malowana proszkowo w kolorze czarnym |  |  |  |  |  |
| 10 | Dostawka do biurka | 3  1  1  1  1 | (dł./gł./wys.)  1000x600x750  1200x400x750  1000x500x750  1300x600x750  1600x700x750 | Blat: z płyty laminowanej dwustronnie o grubości 36mm; Krawędzie blatu oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 2mm;  Blat mocowany na metalowym stelażu (ramie); kolor RAL 9005  Kolor blatu: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego)  Nogi: metalowe, kwadratowe (profil 6x6), mocowane do ramy, malowane proszkowo w kolorze RAL 9005; |  |  |  |  |  |
| 11 | Kontener pod biurko | 9 | Wys.600mm  Gł.450mm  Szer.450mm | Kontener wyposażony w 3 równej wysokości szuflady oraz wkład piórnikowy instalowany w górnej szufladzie.  Każda z szuflad wytrzymała na obciążenie min. 40kg. Szuflady z pełnymi bokami.  Korpus: z płyty laminowanej dwustronnie grubości 18mm,  Kolor: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego)  Wyposażenie: trzy szuflady zamykane na zamek centralny. |  |  |  |  |  |
| 12 | Stoliki (dostawki do biurek) | 1  1 | (dł./gł./wys.)  800x800x750  1000x800x750 | Blat: z płyty laminowanej dwustronnie grubości 36mm  Kolor: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego)  Nogi: metalowe, kwadratowe (profil 6x6), malowane proszkowo w kolorze czarnym matowym, |  |  |  |  |  |
| 13 | Stolik kawowy | 1 | Średnica 600, wysokość 500 | Blat: okrągły z płyty laminowanej dwustronnie, grubości 36mm,  Kolor: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego)  Noga: metalowa, typu pająk trio, z regulacją pozwalającą zapobiec ,,kołysaniu się” na nierównych powierzchniach, malowana proszkowo, kolor czarny mat. |  |  |  |  |  |
| 14 | Stół biurowy | 1 | Średnica 1000, wysokość 750 | Blat: okrągły z płyty laminowanej dwustronnie, grubości 36mm.  Kolor: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego)  Noga: Podstawa stołu wykonana z profila stalowego 80x40x2, spawy szlifowane na gładko, spód zaślepiony - możliwość przyklejenia podkładek filcowych, górna część nogi zakończona płaskownikiem z dwoma otworami fi 6mm, malowany proszkowo, kolor czarny RAL 9005 |  |  |  |  |  |
| 15 | Stół jadalniany | 1 | (dł./gł./wys.)  2350x950x750 | Stół na stalowej ramie, nogi proste metalowe ze stali malowanej proszkowo na kolor RAL 9005, nogi o profilu 80x80.  Blat stołu wykonany z płyty dwustronnie laminowanej o grubości 36mm. Krawędzie blatu oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 2mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyty.  Kolor: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego)  Konstrukcja nośna stołu (rama) metalowa malowana proszkowo na kolor RAL 9005. |  |  |  |  |  |
| 16 | Stół | 1 | (dł./gł./wys.)  1200x700x750 | Blat stołu wykonany z płyty dwustronnie laminowanej o grubości 36mm. Krawędzie blatu oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 2mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyty.  Kolor: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego)  Konstrukcja nośna stołu (stelaż) metalowa malowana proszkowo na czarno farbą z drobną strukturą.  Noga: Podstawa stołu wykonana z profila stalowego 80x40x2, spawy szlifowane na gładko, spód zaślepiony - możliwość przyklejenia podkładek filcowych, górna część nogi zakończona płaskownikiem z dwoma otworami fi 6mm, malowany proszkowo, kolor czarny RAL 9005 |  |  |  |  |  |
| 17 | Stół składany | 12 | (dł./gł./wys.)  1400x700x750 | Modułowe stoły konferencyjne ze składanymi blatami (blat składany pionowo – kładziony na bok) oraz stelażem na kółkach.  Kółka z funkcją blokowania.  Blat - płyta o grubości 25mm laminowana dwustronnie.  Kolor blatu: jesion, dąb, biały, czarny, szary (do wyboru przez Zamawiającego)  Nogi: z profili stalowych, na kółkach, malowane proszkowo kolor do wyboru przez zamawiającego. |  |  |  |  |  |
| 18 | Szafa ubraniowa | 5  2 | (dł./gł./wys.)  600x600x2300  800x600x2300 | Korpusy szaf: konstrukcja wieńcowa wykonana w całości z płyty dwustronnie laminowanej grubości 36mm o gęstości min. 680 kg/m3,  Kolor: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego).  Plecy szaf: wpuszczane, z płyty HDF 3mm w kolorze białym lub zbliżonym do koloru korpusu, klejone po obwodzie,  Drzwi szaf: wykonane w całości z płyty dwustronnie laminowanej grubości 18mm, nakładane na korpus szafy, cichy domyk.  Wyposażenie: 2 półki, drążek na wieszaki ubraniowe |  |  |  |  |  |
| 19 | Szafa ubraniowa | 9 | (dł./gł./wys.)  800x600x1900 | Korpusy szaf: konstrukcja wieńcowa wykonana w całości z płyty dwustronnie laminowanej grubości 36mm;  Kolor: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego).  Plecy szaf: wpuszczane, z płyty HDF 3mm w kolorze białym lub zbliżonym do koloru korpusu, klejone po obwodzie,  Drzwi szaf: wykonane w całości z płyty dwustronnie laminowanej grubości 18mm, nakładane na korpus szafy, cichy domyk  Wyposażenie: 1 półka, drążek na wieszaki ubraniowe |  |  |  |  |  |
| 20 | Szafa ubraniowa z drzwiami przesuwnymi | 1 | 1400x450x1900 | Korpusy szaf: konstrukcja wieńcowa wykonana w całości z płyty dwustronnie laminowanej grubości 36mm.  Kolor: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego).  Plecy szaf: plecy wpuszczane, z płyty HDF 3mm w kolorze białym lub zbliżonym do koloru korpusu , klejone po obwodzie  Drzwi szafy: wykonane w całości z płyty dwustronnie laminowanej grubości 18mm; drzwi przesuwne na systemie aluminiowym: ramiaki dolne i górne aluminiowe, rączki aluminiowe; cichy domyk, zamek..  Wewnątrz szafa dzielona pionowo na dwie części: w jednej drążek na ubrania (drążek w systemie pantograf), w drugiej 5 półek. |  |  |  |  |  |
| 21 | Szafa z drzwiami przesuwnymi i lustrem | 1 | 3000x500x1900 | Korpusy szaf: konstrukcja wieńcowa wykonana w całości z płyty dwustronnie laminowanej grubości 36mm.  Kolor: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego).  Plecy szaf: plecy wpuszczane, z płyty HDF 3mm w kolorze białym lub zbliżonym do koloru korpusu , klejone po obwodzie  Drzwi szafy – 3 części: 2 części wykonane z płyty dwustronnie laminowanej grubości 18mm, jedna cześć lustrzana; drzwi przesuwne na systemie aluminiowym: ramiaki dolne i górne aluminiowe, rączki aluminiowe; cichy domyk, zamek.  Wewnątrz szafa dzielona pionowo na części: w jednej drążek na ubrania typu pantograf, szuflada wytrzymała na obciążenie min. 30kg. i półka, w drugiej półki na dokumenty. |  |  |  |  |  |
| 22 | Szafa biurowa na dokumenty | 13  2 | 800x450x1900  1000x45x1900 | Korpusy szaf: konstrukcja wieńcowej wykonana w całości z płyty dwustronnie laminowanej grubości 18mm.  Kolor: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego).  Plecy szaf: wpuszczane, z płyty HDF 3mm w kolorze białym lub zbliżonym do koloru korpusu , klejone po obwodzie,  Drzwi szaf: wykonane w całości z płyty dwustronnie laminowanej grubości 18mm, nakładane na korpus szafy.  Wyposażenie: 4 półki, zamek |  |  |  |  |  |
| 23 | Komoda z półkami i oświetleniem | 1 | 1200x400x100 | Blat: z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej grubości 36mm;  Kolor: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego)  Korpus: konstrukcja wieńcowa wykonana w całości z płyty dwustronnie laminowanej grubości 18mm,  Kolor: Kolor: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego).  Plecy: plecy wpuszczane, z płyty HDF 3mm w kolorze białym lub zbliżonym do koloru korpusu, klejone po obwodzie,  Drzwi: wykonane częściowo (jedno skrzydło) z płyty dwustronnie laminowanej grubości 18mm z zamkiem, dwa skrzydła z przeszkleniem w aluminiowej ramie, nakładane na korpus szafy,  Wyposażenie: 4 półki, oświetlenie LED |  |  |  |  |  |
| 24 | Komoda dwudrzwiowa z półkami | 1 | 1200x400x900 | Blat: z płyty dwustronnie laminowanej grubości min. 36mm  Kolor: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego)  Korpus: konstrukcja wieńcowa wykonana w całości z płyty wiórowej trójwarstwowej grubości 18mm;  Kolor: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego)Plecy: plecy wpuszczane, z płyty HDF 3mm w kolorze białym lub zbliżonym do koloru korpusu, klejone po obwodzie,  Drzwi: wykonane z płyty dwustronnie laminowanej grubości 18mm, nakładane na korpus szafy,  Wyposażenie: 4 półki, zamek |  |  |  |  |  |
| 25 | Komoda jednodrzwiowa z półkami | 1 | 800x400x900 | Blat: z płyty dwustronnie laminowanej grubości min. 36mm  Kolor: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego)  Korpus: konstrukcja wieńcowa wykonana w całości z płyty dwustronnie laminowanej grubości 18mm;  Kolor: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego).  Plecy: plecy wpuszczane, z płyty HDF 3mm w kolorze białym lub zbliżonym do koloru korpusu, klejone po obwodzie,  Drzwi: wykonane z płyty dwustronnie laminowanej grubości 18mm, nakładane na korpus szafy,  Wyposażenie: 2 półki, zamek |  |  |  |  |  |
| 26 | Komoda dwudrzwiowa z półkami | 1 | 1000x400x900 | Blat: z płyty dwustronnie laminowanej grubości min. 36mm  Kolor: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego)  Korpus: konstrukcja wieńcowa wykonana w całości z płyty wiórowej trójwarstwowej grubości 18mm o gęstościmin.680 kg/m3,  Kolor: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego)  Plecy: plecy wpuszczane, z płyty HDF 3mm w kolorze białym lub zbliżonym do koloru korpusu, klejone po obwodzie,  Drzwi: wykonane z płyty dwustronnie laminowanej grubości 18mm z przeszkleniem, nakładane na korpus szafy,  Wyposażenie: 4 półki, zamek |  |  |  |  |  |
| 27 | Komoda trzydrzwiowa z półkami | 1 | 1800x400x900 | Blat: z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej grubości min. 36mm  Kolor: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego)  Korpus: konstrukcja wieńcowa wykonana w całości z płyty wiórowej trójwarstwowej grubości 18mm o gęstościmin.680 kg/m3,  Kolor: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego).  Plecy: plecy wpuszczane, z płyty HDF 3mm w kolorze białym lub zbliżonym do koloru korpusu, klejone po obwodzie,  Drzwi: wykonane z płyty dwustronnie laminowanej grubości 18mm, nakładane na korpus szafy,  Wyposażenie: 6 półek, zamek |  |  |  |  |  |
| 28 | Komoda trzydrzwiowa z płkami | 1 | 1800x400x1200 | Blat: z płyty dwustronnie laminowanej grubości min. 36mm  Kolor: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego)  Korpus: konstrukcja wieńcowa wykonana w całości z płyty wiórowej trójwarstwowej grubości 18mm o gęstościmin.680 kg/m3,  Kolor: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego).  Plecy: plecy wpuszczane, z płyty HDF 3mm w kolorze białym lub zbliżonym do koloru korpusu, klejone po obwodzie,  Drzwi: wykonane z płyty dwustronnie laminowanej grubości 18mm, nakładane na korpus szafy,  Wyposażenie: 6 półek, |  |  |  |  |  |
| 29 | Witryna | 1 | 1000x400x2200 | Korpus szafy: konstrukcja wieńcowa wykonana w całości z płyty dwustronnie laminowanej grubości 18mm;  Kolor: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego)  Plecy szaf: plecy wpuszczane z płyty HDF 3mm w kolorze białym lub zbliżonym do koloru korpusu , klejone po obwodzie;  Drzwi szafy: przeszklone w aluminiowej ramie, nakładane na korpus szafy,  Wyposażenie: 8 półek, oświetlenie LED |  |  |  |  |  |
| 30 | Regał | 1 | Szer.700mm  Gł.300mm  Wys. 1300mm | Korpusy szaf: konstrukcja wieńcowej wykonana w całości z płyty dwustronnie laminowanej grubości 36mm;  Kolor: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego)  Plecy szaf: wpuszczane z płyty HDF 3mm w kolorze białym lub zbliżonym do koloru korpusu, klejone po obwodzie,  Wyposażenie: 3 półki |  |  |  |  |  |
| 31 | Regał | 2 | Szer.750mm  Głęb. 450mm  Wys. 1900mm | Korpusy: konstrukcja wieńcowa wykonana w całości z płyty dwustronnie laminowanej grubości 36mm;  Kolor: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego).  Plecy szaf: wpuszczane z płyty HDF 3mm w kolorze białym lub zbliżonym do koloru korpusu, klejone po obwodzie,  Wyposażenie: półki |  |  |  |  |  |
| 32 | Regał magazynowy | 1 | Szer.100mm  Gł. 900mm  Wys.100-1700mm | Zabudowa wnęki pod schodami (2 półki) wykonana z płyty dwustronnie laminowanej grubości 18mm. |  |  |  |  |  |
| 33 | Półka wisząca na segregatory | 2 | Dł.800mm  Gł.300mm | Półka wykonana w całości z płyty dwustronnie laminowanej grubości 36mm, mocowana do ściany, wytrzymała na obciążenie max. 30kg, z bocznymi wspornikami zapewniającymi stabilność dla segregatorów.  Kolor: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego) |  |  |  |  |  |
| 34 | Obudowa szafy na akta księgowe | 1 | Szer.1200mm  Gł.450mm  Wys.1900mm | Korpus szafy: konstrukcja wieńcowa wykonana w całości z płyty dwustronnie laminowanej grubości 18mm;  Kolor: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego)  Plecy szaf: wpuszczane z płyty HDF 3mm w kolorze białym lub zbliżonym do koloru korpusu, klejone po obwodzie,  Drzwi szaf: wykonane w całości z płyty dwustronnie laminowanej grubości 18mm, nakładane na korpus szafy,  Wyposażenie: zamek |  |  |  |  |  |
| 35 | Obudowa szafy na akta osobowe | 1 | Szer.950mm  Gł. 450mm  Wys.1900mm | Korpus szafy: konstrukcja wieńcowa wykonana w całości z płyty dwustronnie laminowanej grubości 18mm;  Kolor: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego)  Plecy szaf: wpuszczane z płyty HDF 3mm w kolorze białym lub zbliżonym do koloru korpusu, klejone po obwodzie,  Drzwi szaf: wykonane w całości z płyty dwustronnie laminowanej grubości 18mm, nakładane na korpus szafy,  Wyposażenie: zamek |  |  |  |  |  |
| 36 | Wieszak wiszący z lustrem | 2 | Szer.800mm  Wys.1000mm  Szer.600mm  Wys.1000mm | Korpus: konstrukcja wykonana w całości z płyty dwustronnie laminowanej grubości 18mm;  Kolor: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego)  Półka: głębokość około 15cm,  Wyposażenie: lustro prostokątne 80cmx30cm, półka, 4 wieszaki potrójne (kolor RAL9005) |  |  |  |  |  |
| 37 | Wieszak wiszący | 4 | Szer.300mm  Dł.600mm  Szer.300mm  Dł. 500mm | Korpus: konstrukcja wykonana w całości z płyty dwustronnie laminowanej grubości 18mm;  Kolor: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego)  Półka: głębokość około 15cm,  Wyposażenie: półka, 3 wieszaki potrójne (kolor RAL9005) |  |  |  |  |  |
| 38 | Wieszak stojący | 6 |  | Konstrukcja: stal malowana proszkowo RAL9005, z elementami z tworzywa sztucznego. W górnej czaszy stojaka 3 ramiona, a na każdym z nich 2 miejsca na odwieszanie ubrań. Podstawa zbudowana na jednym trójkącie, który tworzy miejsce na odkładanie parasoli/plecaków. |  |  |  |  |  |
| 39 | Lustro w ramie | 2 | Szer.600mm  Wys.1200mm | Lustro w ramie z płyty laminowanej w kolorze zabudowy |  |  |  |  |  |
| 40 | Krzesło konferencyjne | 10 | Orientacyjne wymiary:  Szer. 52 cm  Głęb. 54 cm  Wys. 87 cm | Krzesło konferencyjne, tapicerowane z miękkim siedziskiem i oparciem.  Konstrukcja metalowa, malowana proszkowo, kolor RAL9005  Układ nóg jak na zdjęciu,  Siedzisko i oparcie: sklejka + pianka,  Tapicerka: tkanina – welur. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem |  |  |  |  |  |
| 41 | Krzesło konferencyjne z podłokietnikiem i pulpitem | 40 |  | Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Odporność na ścieranie: 40000Md  Kolor: do uzgodnienia z zamawiającym  Stelaż czarny, wykonany z profili stalowych ze stopkami chroniącymi podłogi przed zarysowaniami.  Wyposażenie: podłokietnik, pulpit |  |  |  |  |  |
| 42 | Krzesło konferencyjne | 22 |  | Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Tapicerowane tkaniną o wysokiej odporności na ścieranie.  Kolor: do ustalenia z Zamawiającym  Możliwość składowania w stosie  Stelaż czarny, wykonany z profili stalowych ze stopkami chroniącymi podłogi przed zarysowaniami. |  |  |  |  |  |
| 43 | Krzesło konferencyjne II | 8 |  | Krzesło z miękkim siedziskiem i oparciem, tapicerowane, na czterech prostych nogach.  Stelaż: metalowy lub drewniany, malowany proszkowo na kolor RAL9005  Siedzisko i oparcie: sklejka + pianka  Tapicerka: tkanina – welur. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem |  |  |  |  |  |
| 44 | Krzesło konferencyjne III | 4 |  | Krzesło z miękkim siedziskiem i oparciem, tapicerowane, na czterech nogach.  Stelaż: metalowy, czarny, malowany proszkowo.  Siedzisko i oparcie: sklejka + pianka  Kubełkowy, lekko profilowany kształt.  Tapicerka: tkanina – welur. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem |  |  |  |  |  |
| 45 | Fotel | 4 | Orientacyjne wymiary:  Wys.80 cm  Głęb.80 cm  Szer.62 cm  wysokość do siedz. - 46 cm | Tapicerowany fotel na drewnianej konstrukcji.  Siedzisko i oparcie: pianka  Stelaż i podłokietniki: drewno |  |  |  |  |  |
| 46 | Fotel | 1 | Orientacyjne wymiary:  Wys. 99 cm  Głęb. 119 cm  Szer. 71 cm  wysokość do siedziska - 43 cm | Stelaż i nóżki są wykonane z metalu malowanego farbą proszkową.  Konstrukcja szkieletu: stal  Tapicerka siedziska i oparcia, : tkanina; kolor do uzgodnienia z Inwestorem  Wykonanie siedziska i oparcia: pianka  Nogi / stopki: wysokie, ukośne, metal, kolor czarny  Uwagi: pikowane oparcie |  |  |  |  |  |
| 47 | Narożna kanapa z funkcją spania | 1 | Wys. 76 cm  Głęb. 156 cm  Szer. 228 cm  Wymiary powierzchni spania:  124x191 cm | Narożnik z systemem rozkładania typu delfin i pojemnikiem, z regulacją zagłówków.  Konstrukcja szkieletu: płyta wiórowa, tektura, MDF, HDF, drewno sosnowe;  Wykonanie siedziska: pianka, sprężyny faliste, owata  Wykonanie oparcia: pianka, owata  Nogi: Czarne, ukośne  Tapicerka: tkanina (kolor do uzgodnienia z Inwestorem) |  |  |  |  |  |
| 48 | Fotel | 10 | Orientacyjne wymiary:  Głęb.: 86 cm  Wys.: 99 cm  Głęb.siedziska: 54 cm  Wys.siedziska: 44 cm  Szer. siedziska: 54 cm  Szerokość całkowita: 82 cm | Fotel tapicerowany typu uszak z obejmującym, wysokim oparciem.  Siedzisko z połączenia sprężyn i miękkiej pianki, wyposażony we wsparcie odcinka lędźwiowego i tapicerowane podłokietniki.  Tapicerka - kolor do uzgodnienia z zamawiającym.  Nogi: drewniane |  |  |  |  |  |
| 49 | Fotel biurowy | 13 |  | Fotel biurowy:  Siedzisko regulowane w płaszczyźnie góra-dół umożliwiające precyzyjne dopasowanie wysokości fotela do wzrostu i poziomu biurka.  Możliwość regulacji kąta nachylenia oparcia w czterech płaszczyznach;  Zagłówek  Oparcie z regulacją wysokości  Podłokietniki z regulacją prawo-lewo, góra-dół i przód-tył, wierzch pokryty pianką,  Podnośnik zapewniający niezbędną amortyzację,  Kauczukowe kółka zapewniające mobilność i cichą pracę oraz zabezpieczające podłogę przed powstawaniem zarysowań;  Siedzisko i oparcie z przewiewnej i wytrzymałej siateczki w kolorze czarnym |  |  |  |  |  |
| 50 | Kuchnia I | 1 |  | Wymiary: ok. 4,5 mb zabudowy w układzie „L” (szafki stojące i wiszące, w tym narożne)  opis: fronty z płyty MDF akrylowej, korpusy, środki z płyty dwustronnie laminowanej grubości 18mm, blat laminowany grubości 38mm; łączenia blatów klejone;  Zabudowa górna z szafkami otwieranymi na dok, szafką z ociekaczem na naczynia nad zlewem, pochłaniacz nad kuchenką i szafką narożną.  Dolna zabudowa: ze zmywarką, płytą indukcyjną, piekarnikiem, lodówką, zlewozmywakiem i wysoką szufladą wyposażoną w kosze do sortowania śmieci pod zlewem, wytrzymała na obciążenie min. 40kg, i dwoma modułami z szufladami o wytrzymałości na obciążenie min. 40kg i pełnymi bokami; Dwa wkłady na sztucce.  Wyposażenie: cichy domyk, oświetlenie podszafkowe LED w profilach aluminiowych wpuszczanych w korpus.  Wymiary orientacyjne – do ponownego wymierzenia przed realizacją zamówienia. Ilość i układ szafek do uzgodnienia z Zamawiającym.  Sprzęt AGD do zabudowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy. |  |  |  |  |  |
| 51 | Szafa kuchenna | 1 | Szer.900mm  Gł.500mm  Wys.2300mm | Korpus szafy: konstrukcja wieńcowa wykonana w całości z płyty dwustronnie laminowanej grubości 18mm;  Kolor: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego).  Plecy szaf: plecy wpuszczane, z płyty HDF 3mm w kolorze białym lub zbliżonym do koloru korpusu , klejone po obwodzie  Półki: na zawieszkach z dodatkowym wkrętem mocującym.  Drzwi szafy –wykonane z płyty dwustronnie laminowanej grubości 18mm;  Wewnątrz szafy półki. |  |  |  |  |  |
| 52 | Kuchnia II | 1 |  | Wymiary: ok. 7,5 mb zabudowy (szafki stojące i wiszące – w tym narożna, blat jako wyspa)  opis: fronty z płyty MDF akrylowej, korpusy, środki z płyty dwustronnie laminowanej grubości 18mm, blaty laminowane grubości 38mm; Łączenia blatów klejone;  Blat stanowiący wyspę mocowany na nogach: metalowe, kwadratowe (profil 8x8), malowane proszkowo w kolorze RAL9005;  Dolna zabudowa: z piekarnikiem, kuchenka indukcyjną, zmywarką, wysoką szufladą wyposażoną w pojemniki do sortowania śmieci, wytrzymała na obciążenie min. 40kg. i dwoma modułami z szufladami (6 szuflad) wytrzymałych na obciążenie min. 40 kg. każda. Wyposażenie: dwa wkłady na sztućce.  Górna zabudowa: szafki z drzwiami otwieranymi na bok, pochłaniaczem nad kuchenką, ociekaczem na naczynia w szafce nad zlewem, szafkami – w tym narożna.  Wymiary orientacyjne – do ponownego pomiaru przed realizacja zamówienia. Ilość i układ szafek do uzgodnienia.  Sprzęt AGD do zabudowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy. |  |  |  |  |  |
| 53 | Zabudowa salki Ognik | 1  1  25  2  2 |  | Podest – podest drewniany o wysokości ok. 1200mm z poręczą z obu stron schodów. Ilość stopni dopasowana do wysokości podestu. Płyta MDF akrylowa, kolor czerwony.  Samochód – wykonany z płyty dwustronnie laminowanej odzwierciedlający wizualnie wóz strażacki. Wzór do uzgodnienia z Zamawiającym. Długość: około 1500mm, szerokość 1000mm. W środku zabudowy odzwierciedlająca deskę rozdzielczą z ruchomą kierownicą oraz trzy ławeczki o wymiarach około 950mm x 300mm (układ jak w realnym pojeździe).  Pufy – pufa o wymiarach 40cmx40cm wypełniona granulatem EPS (kulki styropianowe); tapicerowana trwałą praktyczną w użytkowaniu tkaniną. Kolory do ustalenia z Zamawiającym  Wieszak – wieszak typu przedszkolnego: z potrójnymi haczykami (ilość dopasowana do długości wieszaka), ławeczką na dole i półką u góry. Kolor czerwony,  długość: 1400mm 1 szt.  długość: 900mm – 1 szt.  Regał/Półki - gł. 400mm, wys. 600mm, szer. 1000mm – 2 szt., z płyty dwustronnie laminowanej gr. 18mm, kolor czerwony, wyposażony w dwie półki. |  |  |  |  |  |
| 54 | Zabudowa sekretariatu i blat pod ksero | 1 |  | Zabudowa pomieszczenia sekretariatu wg osobnego projektu wnętrz.  Blat pod urządzenie wielofunkcyjne: płyta MDF akrylowa na stalowym stelażu (ramie) i nogach z wysokością dopasowaną do pochyłej podłogi (konieczność dokonania pomiaru przed realizacją). Wymiar blatu: 700x700mm (szer./głęb).  Kolor: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego) |  |  |  |  |  |
| 55 | Szafka pod ksero | 1 | 700x700x500 mm (szer/głęb./wys) | Blat: z płyty dwustronnie laminowanej grubości 36mm. Wytrzymały na obciążenie min. 35 kg.  Kolor: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego)  Korpus: konstrukcja wieńcowa wykonana w całości z płyty dwustronnie laminowanej gr. 18mm.  Kolor: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego).  Plecy: plecy wpuszczane, z płyty HDF 3mm w kolorze białym lub zbliżonym do koloru korpusu, klejone po obwodzie;  Wyposażenie: kratki wentylacyjne |  |  |  |  |  |
| 56 | Mównica z logo PSP | 1 | 1200 x 550 x 450 mm  (wys./szer./głęb.) | Stabilna mównica wykonana z płyty dwustronnie laminowanej.  Wyposażenie: dwie półki z otworami na przewody, pulpit prosty z dwoma gniazdami XLR, gółka z blokadą, laserowo wypalone logo PSP na froncie (wielkość około 1/3 powierzchni frontu).  Kolor: jesion, dąb, biały, czarny (do wyboru przez Zamawiającego) |  |  |  |  |  |
| 57 | Regał magazynowy | 1 | 2000x600x180  (szer./gł./wys.) | Regał metalowy magazynowy o parametrach:  - nośność na półkę 500kg  - rodzaj montażu – wciskany  - półki z metalowej kraty  - liczba półek: 4  - dwa wsporniki pod każdą półką  - regulacja wysokości półek co 10 cm  - kolor RAL 9005 |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | |  |  |  |  |  |
| Wykaz Cen- musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. | | | | | | | | | |