# WAT.2600.37.2024 - Załącznik nr 2

# Specyfikacja:

Typ urządzenia: paralizator elektryczny, odległościowy (typu taser), strzelający elektrodami, dwustrzałowy, możliwość pracy w porze deszczowej

Zasięg strzału: minimum 5m

Wyładowania: 5 sekundowe tury uruchamiane przez użytkownika

Napięcie wyj.: minimum 50000V

Natężenie prądu wyj.: maksimum 10mA (nie wymagające zezwolenia)

Funkcje wbudowane: latarka LED, celownik laserowy, wyłącznik bezpieczeństwa

Współczynnik ochrony IP : minimum IP55

Wyposażenie dodatkowe: Kabura, ładowarka, wraz z paralizatorem min. 4 kartridże z elektrodami, walizka do transportu paralizatora