OPIS PRZEDMIOTU ZMAÓWIENIA DLA ZADANIA REMONT POBOCZY DROGI LEŚNEJ

( zn. sprawy SA. 271.13.2021.SA6 )

Pobocza drogi są obustronnie wybite co stanowi zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Powodem tego jest mała szerokość drogi i konieczność zjazdu z pasa ruchu podczas mijania.

W związku z tym należy wyrównać pobocze kruszywem granitowym 0-31 mm na całej długości drogi po obu stronach drogi . Długość drogi od drogi powiatowej 1450 do granicy działki w m. Malerzów, założono średnią grubość tłucznia 12 cm i szerokość poboczy 0,75 m . Tłuczeń należy zagęścić przy użyciu walca statycznego.

Dodatkowo w ramach remontu planuje się uzupełnienie ubytków w krawędzi drogi lub samej drodze poprzez uzupełnienie kruszywem i asfaltem na zimno.

Teren prowadzonych robót należy oznakować i zabezpieczyć tak by umożliwić przejezdność innym uczestnikom ruchu.

Sporządził :

ZATWIERDZAM :