| **L.P.** | **OTOCZENIE BUDYNKU** | **TAK** | **NIE** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czy wyznaczone są miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami? |  |  |
| 2. | Czy miejsca postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami  w odniesieniu do ogólnej liczby miejsc postojowych, wynoszą:  - 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6 – 15;  - 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16 – 40;  - 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41 – 100;  - 4% ogólnej liczby stanowisk jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100. |  |  |
| 3. | Czy miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami są oznakowane znakami poziomymi? |  |  |
| 4. | Czy miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami są oznakowane znakami pionowym? |  |  |
| 5. | Czy minimalna szerokość miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami wynosi 3,6 m, a długość 5 m? |  |  |
| 6. | Czy nawierzchnia miejsca postojowego nie utrudnia poruszania się osobie  na wózku (materiał, stan techniczny)? |  |  |
| 7. | Czy zapewniona jest możliwość dojścia z wyznaczonego miejsca postojowego do najbliższego ciągu pieszo-jezdnego? |  |  |
| 8. | Czy miejsca postojowe znajdują się blisko wejścia do budynku dla osób  z niepełnosprawnościami? |  |  |

**DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU – AUDYT**

| **L.P.** | **WEJŚCIE DO BUDYNKU** | **TAK** | **NIE** |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Czy przynajmniej jedno z wejść zapewnia dostęp do budynku osobie  z niepełnosprawnością? |  |  |
| 10. | Czy wejście dostępne dla osób z niepełnosprawnością jest wejściem głównym? |  |  |
| 11. | Czy wejście dla osoby z niepełnosprawnością jest oznaczone? |  |  |
| 12. | Czy drzwi wejściowe do budynku są bezprogowe lub próg nie jest większy niż 2 cm? |  |  |
| 13. | Czy do budynku prowadzą schody? |  |  |
| 14. | Czy schody są w dobrym stanie technicznym? |  |  |
| 15. | Czy schody są oznaczone kontrastowo? (kontrast barwny powinien być przynajmniej na krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia) |  |  |
| 16. | Czy schody prowadzące do budynku wyposażone są w poręcze? (jedną czy dwie?) |  |  |
| 17. | Czy jeśli schody są szersze niż 4 m posiadają dodatkową poręcz po środku? |  |  |
| 18. | Czy poręcze są przedłużone na początku i na końcu o 30 cm? |  |  |
| 19. | Czy przed schodami (początek i koniec biegu) znajduje się pas informacyjny wyróżniony przy pomocy kontrastowego koloru i zmiennej faktury? |  |  |
| 20. | Czy do budynku prowadzi pochylnia? |  |  |
| 21. | Czy minimalna szerokość pochylni to 1,2 m? |  |  |
| 22. | Czy pochylnia posiada boczne krawężniki/obrzeża o wysokości min. 7 cm  lub ograniczniki uniemożliwiające zjechanie wózka z pochylni? |  |  |
| 23. | Czy spocznik pochylni ma długość min. 1,4 m? |  |  |
| 24. | Czy pochylnia posiada poręcze? (jedną czy dwie?) |  |  |
| 25. | Czy odstęp między poręczami pochylni wynosi 1 - 1,1 m i są one zainstalowane  na wysokości 0,9 m i 0,75 m od poziomu pochylni? |  |  |
| 26. | Czy poręcze pochylni są w dobrym stanie technicznym? |  |  |
| 27. | Czy początek i koniec biegu pochylni jest wyróżniony przy pomocy zmiany  w fakturze kontrastowego koloru? |  |  |
| 28. | Czy początek i koniec biegu mają powierzchnie manewrowe o min. wymiarach 1,5 m x 1,5 m? |  |  |
| 29. | Czy jeżeli pochylnia jest dłuższa niż 9 m znajdują się na niej co 9 m spoczniki o min. wymiarach 1,5 m x 1,5 m? |  |  |
| 30. | Czy kąt nachylenia pochylni wynosi max 6% (na zewnątrz) lub max. 8%  pod zadaszeniem? |  |  |
| 31. | Czy drzwi wejściowe mają w świetle ościeżnicy, co najmniej szerokość 0,9 m  i wysokość 2 m? |  |  |
| 32. | Czy wysokość progu w drzwiach to maksimum 2 cm? |  |  |
| 33. | Czy drzwi wejściowe otwierają się automatycznie? |  |  |
| 34. | Czy drzwi (nie otwierane automatycznie) dają się łatwo otworzyć bez konieczności używania dużej siły? |  |  |
| 35. | Czy przed i za drzwiami (nie otwierane automatycznie) znajduje się przestrzeń manewrowa o min. wymiarach 1,5 m x 1,5 m? |  |  |
| 36. | Czy szklane drzwi wejściowe są oznaczone kontrastowo tzn. zawierają elementy kolorystyczne naklejone na szyby? |  |  |
| 37. | Czy przy wejściu do budynku znajduje się wizualny i dotykowy lub głosowy plan obiektu? |  |  |
| 38. | Czy w pobliżu wejścia do budynku znajduje się tablica informacyjna? |  |  |
| 39. | Czy tablica informacyjna jest dobrze widoczna także dla osoby siedzącej  na wózku? |  |  |
| 40. | Czy tablica informacyjna jest czytelna (wystarczająca wielkość i kontrast liter)? |  |  |

| **L.P.** | **DOSTĘPNA TOALETA** | **TAK** | **NIE** |
| --- | --- | --- | --- |
| 41. | Czy w budynku znajduje się przynajmniej jedna toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami? |  |  |
| 42. | Czy dostęp do toalety nie jest ograniczony (np. poprzez konieczność uzyskania klucza)? |  |  |
| 43. | Czy toaleta dla osób z niepełnosprawnościami jest prawidłowo oznaczona? |  |  |
| 44. | Czy toaleta posiada odpowiednią przestrzeń manewrową o średnicy minimum  1,5 m wolną od przeszkód (umożliwiająca swobodny dostęp osobie na wózku  do muszli oraz umywalki)? |  |  |
| 45. | Czy obok muszli ustępowej, jest zapewniona (przynajmniej z jednej strony) wolna od przeszkód przestrzeń o szerokości min. 90 cm? |  |  |
| 46. | Czy po obydwu stronach muszli zamontowane są podnoszone pochwyty o długości 75-90 cm (w przypadku możliwości tylko jednostronnego przesiadania się, możliwe jest zamontowanie jednego opuszczanego pochwytu – od strony wolnej przestrzeni – i jednego zamocowanego na stałe)? |  |  |
| 47. | Czy podajnik papieru toaletowego znajduje się na wysokości około 60-70 cm  od posadzki, w okolicy przedniej krawędzi miski ustępowej? |  |  |
| 48. | Czy umywalka jest niskosyfonowa (umożliwiająca podjechanie pod nią osobie  na wózku, min. 30 cm)? |  |  |
| 49. | Czy bateria w umywalce jest automatyczna lub uruchamiana przez przedłużoną rączkę? |  |  |
| 50. | Czy podajniki na mydło, ręczniki są w zasięgu ręki osoby poruszającej się  na wózku? |  |  |
| 51. | Czy lustro jest zamontowane tak, aby widać było zarówno osobę stojącą,  jak i siedzącą (lub posiada możliwość regulacji)? |  |  |
| 52. | Czy toaleta dla osób z niepełnosprawnościami wyposażona jest w system alarmowy? |  |  |
| 53. | Czy włącznik światła znajduje się na wysokości max. 1,4 m? |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **KOMUNIKACJA PIONOWA** | **TAK** | **NIE** |
| 54. | Czy w budynku znajdują się wyższe kondygnacje, na których znajdują się pomieszczenia dostępne dla klientów? |  |  |
| 55. | Czy schody prowadzące na wyższe kondygnacje są łatwe do zlokalizowania (są blisko wejścia lub oznaczone za pomocą informacji wizualnej)? |  |  |
| 56. | Czy schody prowadzące na kolejną kondygnację są w dobrym stanie technicznym? |  |  |
| 57. | Czy minimalna szerokość biegu schodów to 1,2 m? |  |  |
| 58. | Czy początek i koniec biegu schodów jest wyróżniony za pomocą kontrastowego koloru? |  |  |
| 59. | Czy schody są oznaczone za pomocą zmiennej faktury? |  |  |
| 60. | Czy schody wyposażone są w poręcze? (jedną czy dwie?) |  |  |
| 61. | Czy nawierzchnia schodów jest antypoślizgowa? |  |  |
| 62. | Czy w budynku jest winda ? |  |  |
| 63. | Czy winda umożliwia dostęp osobom poruszającym się na wózku do wszystkich kondygnacji? |  |  |
| 64. | Czy winda zawiera zewnętrzny panel sterujący na wysokości 0,8 - 1,2 m  od posadzki? |  |  |
| 65. | Czy winda dysponuje sygnalizacją świetlną przyjazdu informującą o tym, która winda przyjechała oraz w którą zmierza stronę? |  |  |
| 66. | Czy winda dysponuje sygnalizacją dźwiękową, która informuje o zamykaniu  i otwieraniu drzwi? |  |  |
| 67. | Czy lokalizacja windy jest dobrze oznakowana począwszy od wejścia  do budynku? |  |  |
| 68. | Czy przed wejściem do windy znajduje się przestrzeń manewrowa min.  1,5 m x 1,5 m? |  |  |
| 69. | Czy wejście do windy ma szerokość przynajmniej 90 cm? |  |  |
| 70. | Czy drzwi windy otwierają się i zamykają automatycznie? |  |  |
| 71. | Czy drzwi windy wyposażone są w system zatrzymujący ich zamykanie jeżeli jakikolwiek przedmiot lub osoba przeszkodzą w ich zamknięciu? |  |  |
| 72. | Czy winda ma szerokość co najmniej 1,1 m i długość 1,4 m? |  |  |
| 73. | Czy wewnętrzny panel sterujący jest umieszczony na wysokości 0,8 - 1,2 m  w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od narożnika kabiny? |  |  |
| 74. | Czy panel sterujący jest wyposażony w dodatkowe oznakowania dla osób niewidomych? |  |  |
| 75. | Czy winda jest wyposażona w informację głosową mówiącą, na którym piętrze się zatrzymała? |  |  |
| 76. | Czy powyżej panelu sterującego lub nad drzwiami windy umieszczony jest wyświetlacz pokazujący numer piętra, na którym znajduje się winda? |  |  |
| 77. | Czy wyświetlacz pokazujący numer piętra, na którym znajduje się winda działa prawidłowo? |  |  |
| 78. | Czy przycisk kondygnacji „zero” jest dodatkowo wyróżniony kolorystycznie  i dotykowo? |  |  |
| 79. | Cz Czy na ścianie windy przeciwnej do drzwi wejściowych umieszczone jest lustro? |  |  |

| **L.P.** | **KOMUNIKACJA POZIOMA (I kondygnacja)** | **TAK** | **NIE** |
| --- | --- | --- | --- |
| 80. | Czy korytarze mają szerokość min. 1,2 m? (nie dotyczy to przewężeń do min. 0,9 m na maksymalnej długości 0,5 m) |  |  |
| 81. | Czy meble (stoliki, krzesła, elementy wiszące itp.) nie utrudniają poruszania się po korytarzach i nie zawężają wymaganej szerokości korytarza - 1,2 m? |  |  |
| 82. | Czy brzeg elementów wiszących, których dolna krawędź znajduje się poniżej 2,2 m (np. gabloty), nie znajdują się dalej niż 10 cm od płaszczyzny ściany? |  |  |
| 83. | Czy w ramach jednej kondygnacji budynku nie występują zmiany poziomów? (szczególnie występowanie pojedynczych stopni) |  |  |
| 84. | Czy schody w korytarzach przeznaczone do pokonywania wysokości większej niż 0,5 m wyposażone są w poręcze? (jedną czy dwie?) |  |  |
| 85. | Czy zastosowane materiały wykończeniowe nawierzchni podłóg mają właściwości antypoślizgowe? |  |  |

| **L.P.** | **POMIESZCZENIA (I kondygnacja)** | **TAK** | **NIE** |
| --- | --- | --- | --- |
| 86. | Czy zastosowane materiały wykończeniowe nawierzchni podłóg  w pomieszczeniach mają właściwości antypoślizgowe? |  |  |
| 87. | Czy drzwi wewnętrzne w świetle ościeżnicy mają szerokość co najmniej 0,9 m  i wysokość 2 m? |  |  |
| 88. | Czy framugi drzwi oraz drzwi są w kolorze kontrastowym do koloru ściany, w której się znajdują? |  |  |
| 89. | Czy skrzydła drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, są oznakowane  w widoczny sposób? |  |  |
| 90. | Czy klamki można obsługiwać jedna ręką, nie wymagają mocnego ściskania  i chwytania? |  |  |
| 91. | Czy drzwi do pomieszczeń nie mają progów? (dopuszczalny maksymalnie 2 cm) |  |  |
| 92. | Czy we wnętrzach pomieszczeń dywany i wykładziny podłogowe są na stałe przymocowane do podłoża? |  |  |
| 93. | Czy oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie oświetla całą ich powierzchnię? |  |  |

| **L.P.** | **PUNKT OBSŁUGI KLIENTA/RECEPCJA** | **TAK** | **NIE** |
| --- | --- | --- | --- |
| 94. | Czy punkt obsługi/recepcja jest zlokalizowany/-a w pobliżu wejścia? |  |  |
| 95. | Czy dojście do punktu obsługi/recepcji (jeśli nie jest zlokalizowany/-a w pobliżu wejścia) jest oznaczone zmienną fakturą w podłodze? |  |  |
| 96. | Czy punkt obsługi/recepcja jest wyróżniony/-a przez elementy architektury, materiały i wizualny kontrast? |  |  |
| 97. | Czy lada na odcinku przynajmniej 0,9 m jest obniżona do wysokości maksymalnie 0,8 m? |  |  |
| 98. | Czy lada jest wolna od przedmiotów utrudniających korzystanie z jej obniżonego odcinka? |  |  |
| 99. | Czy osoba w okienku/za ladą jest widoczna? |  |  |
| 100. | Czy punkt obsługi/recepcja jest wyposażony/-a w stanowiskową pętlę indukcyjną? |  |  |

| **L.P.** | **SALA RESTAURACYJNA** | **TAK** | **NIE** |
| --- | --- | --- | --- |
| 101. | Czy pomieszczenie jest pozbawione progów? |  |  |
| 102. | Jeżeli wejścia do pomieszczenia mają progi, to czy ich wysokość wynosi maksymalnie 2 cm? |  |  |
| 103. | Czy osoby poruszające się na wózku/z niepełnosprawnością ruchową mogą samodzielnie skorzystać z pomieszczenia? |  |  |
| 104. | Czy filary/słupy/elementy wystające (o ile są w pomieszczeniu) zostały oznaczone w sposób kontrastowy? |  |  |
| 105. | Czy podłoga jest antypoślizgowa i nie odbija światła? |  |  |
| 106. | Czy osoba na wózku/z niepełnosprawnością ruchową ma możliwość swobodnego skorzystania ze stolików? |  |  |
| 107. | Czy pomieszczenie zostało urządzone w sposób kontrastowy? (kontrast między podłogami i ścianami) |  |  |
| 108. | Czy osoba z niepełnosprawnością ruchową może zamówić samodzielnie drinka/napój w barze? (o ile pomieszczenie zostało wyposażone w bar) |  |  |

| **L.P.** | **EWAKUACJA BUDYNKU** | **TAK** | **NIE** |
| --- | --- | --- | --- |
| 109. | Czy w istnieje plan ewakuacji osób z niepełnosprawnościami z budynku (instrukcja pisemna)? |  |  |
| 110. | Czy w budynku widnieją informacje wizualne o drogach ewakuacji w postaci piktogramów? |  |  |
| 111. | Czy informacje wizualne o drogach ewakuacji w postaci piktogramów są wykonane w sposób czytelny? |  |  |
| 112. | Czy oznaczenie dróg ewakuacyjnych jest umieszczone na wysokości  maksymalnie 1,5 m? |  |  |
| 113. | Czy w budynku znajduje się dźwiękowy system powiadamiania alarmowego? |  |  |
| 114. | Czy w budynku znajduje się świetlny (wizualny) system powiadamiania alarmowego? |  |  |
| 115. | Czy budynek jest wyposażony w jakikolwiek sprzęt do ewakuacji osób  z niepełnosprawnościami, starszych lub omdlałych (krzesła ewakuacyjne, maty ewakuacyjne itp.)? |  |  |
| 116. | Czy budynek ma oznaczone bezpieczne strefy oczekiwania dla osób  z niepełnosprawnościami (strefy wydzielone drzwiami ogniotrwałymi)? |  |  |
| 117. | Czy w budynku jest wskazana osoba (osoby) odpowiedzialne za ewakuację osób z niepełnosprawnościami? |  |  |
| 118. | Czy w budynku zastosowano oznaczenia dróg ewakuacji za pomocą pisma Braille’a lub systemu wypukłych znaków? |  |  |