**Załącznik nr 1 do SWZ**

Numer postępowania: SA.270.5.2024

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dokumentacja projektowa, tj. dokumentację techniczną, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

**„Przebudowa drogi leśnej nr 25 w Leśnictwie Świeciechów – etap II”**

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: ***„Przebudowa drogi leśnej nr 25 w Leśnictwie Świeciechów – etap II”.*** Zakres rzeczowy robót obejmuje przebudowę istniejącego śladu drogi polegającego na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego grubości 25cm i warstwy jezdnej grubości 10cm na działkach ewidencyjnych 3577, 3572, 3571, 3570, 3569, 3568/1   
i 3582 (odcinek gminny), położonych w obrębie ewidencyjnym 0021 Świeciechów Duży, 060702\_5 gmina Annopol na gruntach będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gościeradów. Inwestycja została podzielona na: **Pakiet 1** i **Pakiet 2.**

1. Zakres robót

**Pakiet 1**

Dotyczy wykonania zjazdu i przebudowy drogi gminnej działka nr 3582. W ramach projektowanej przebudowy powstanie pas jezdny o długości 0+337m, o szerokości 3,5m z obustronnymi poboczami gruntowymi (mieszanka piasek + kruszywo, minimalne zagęszczenie to Is-0,98) o szerokości 0,75m. Projektem zagospodarowania objęto istniejący ślad drogi oraz miejscami - teren znajdujący się w pobliskim sąsiedztwie ale nie przekraczający granic działki nr 3582 w przypadku korekty istniejącego przebiegu.   
 Prace budowlane obejmują:

- usunięcie zalegającego humusu z drogi i w bezpośrednim sąsiedztwie drogi,

- wykonanie nasypów i wykopów

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża (istniejącej konstrukcji drogi) wraz z   
 korektą sytuacyjno-wysokościową,

- wykonanie stabilizacji podłoża cementem lub spoiwem hydraulicznym grubości 25cm

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63mm grubości   
 20cm,

- wykonanie warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm grubości   
 10cm po zawałowaniu z miałowaniem (miał frakcja 0-4 do 0-8),

- wykonanie poboczy z mieszanki minerałów (piasek + kruszywo) grubości 10 cm.

**Pakiet 2**

Dotyczy przebudowy drogi leśnej nr 25 w L. Świeciechów na działkach numer 3577, 3572, 3571, 3570, 3569, 3568/1. W ramach projektowanej przebudowy powstanie pas jezdny o długości 1+946 m, o szerokości 3,5m z obustronnymi poboczami gruntowymi (mieszanka piasek + kruszywo, minimalne zagęszczenie to Is-0,98) o szerokości 0,75m, mijankami (szt.9), poszerzeniami (szt. 4), muldami odpływowo-rozsączającymi (szt. 24), wodopustami (szt. 24), remontami przepustów (szt. 15) i zjazdami na drogi boczne (szt. 17). Projektem zagospodarowania objęto istniejący ślad drogi oraz miejscami - teren znajdujący się w pobliskim sąsiedztwie w przypadku korekty istniejącego przebiegu oraz w przypadku lokalizacji mijanek i zjazdów na drogi boczne wymaganych przepisami pożarowymi.   
 Prace budowlane obejmują:

- wytyczenie drogi w terenie,

- usunięcie zalegającego humusu z drogi i w bezpośrednim sąsiedztwie drogi,

- karczowanie pni koparką wraz z ich wywozem i zagospodarowaniem oraz

oczyszczenie skarp, poboczy z istniejących zarośli oraz istniejącego drzewostanu

- wykonanie nasypów i wykopów wraz z wywozem nadmiaru urobku

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża (istniejącej konstrukcji drogi) wraz z   
 korektą sytuacyjno-wysokościową,

- wykonanie remontu przepustów rurowych pod nawierzchnia drogi poprzez wymianę

części przelotowych Ø600 103 mb, wraz z remontem wlotów i wylotów,

- montaż wodopustów PCV wraz z prętami kotwiącymi lub ze stopką 145 mb,

- wykonanie muld odpływowo-rozsączających,

- wykonanie stabilizacji podłoża cementem lub spoiwem hydraulicznym 13264m2,

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63mm grubości   
 20cm,

- wykonanie warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm grubości   
 10cm z miałowaniem (miał frakcji 0-4 do 0-8),

- wykonanie zjazdów na drogi boczne oraz wymaganych przepisami mijanek o   
 konstrukcji jak droga główna,

- wykonanie poboczy z mieszanki minerałów (piasek + kruszywo) grubości 10 cm.

1. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ ( dokumentacja techniczna, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót).