**Załącznik nr 2.8 do SWZ**

**Nr postępowania ADM.272.1.2024**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /**

**FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ**

**Dygestorium z szafką**

UWAGA !

Niniejszy dokument prezentuje minimalne wymagania Zamawiającego dla **Części nr 1** Przedmiotu Zamówienia. Stanowi on równocześnie bazę dla sporządzenia przez Wykonawcę własnej specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia.

Przy sporządzaniu przez Wykonawcę własnej specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia, składając oświadczenia w kolumnie 3 należy podkreślić znacznik TAK, jeśli oferowane urządzenie spełnia minimalny wymóg sformułowany przez Zamawiającego. Jeżeli zamiast minimalnego wymogu sformułowanego przez Zamawiającego Wykonawca zapewnia wyższe wymagania należy to opisać w wolnych rubrykach w kolumnie 4 „Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia”.

Sporządzona przez Wykonawcę własna specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Wymagania minimalne  Zamawiającego** | **Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. System | Dygestorium | tak |  |
| 2. Wymiary | Dygestrium:  Wysokość 2450 mm +/- 150 mm  Szerokość: 1200 mm +/- 150 mm  Głębokość: 900 +/- 150 mm  Podane wymiary dotyczą także możliwości operacyjnych (wniesienie, ustawienie) wraz z wykonaniem montażu podłączeń. |  |  |
| 3. Komora | - blat roboczy na wysokości 900mm  - okno komory wykonane z szyby hartowanej,  - okno komory z blokadą na wys. od 500 mm do 800mm,  - wyciąg oparów lżejszych i cięższych od powietrza atmosferycznego z całej komory  - 2 gniazda elektryczne 230V w komorze | tak |  |
| 4. Szafka | - wentylowana  - zamek na klucz w drzwiach szafki |  |  |
| 5. Instalacja elektryczna | - zasilanie 230V | tak |  |
| 7. Dodatkowo | - transport, rozładunek, wniesienie i rozmieszczenie elementów  - montaż/instalacja, w tym podłączenie do prądu, instalacji wentylacyjnej (dygestorium i szafka), wodociągowej i kanalizacyjnej (dygestorium)  - szkolenie pracowników w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji w miejscu instalacji  - gwarancja minimum 24 m-ce  - dostępność serwisu i przeglądów okresowych po okresie gwarancyjnym |  |  |

Wypełnia Wykonawca przy sporządzaniu własnej specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia:

Nazwa, typ, model oferowanego urządzenia: ……………………………………………………….