**Załącznik nr 2.5 do SWZ**

**Nr postępowania ADM.272.1.2024**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /**

**FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ**

**Autoklaw – sterylizator parowy ze stacją demineralizacyjną wody**

UWAGA !

Niniejszy dokument prezentuje minimalne wymagania Zamawiającego dla **Części nr 1** Przedmiotu Zamówienia. Stanowi on równocześnie bazę dla sporządzenia przez Wykonawcę własnej specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia.

Przy sporządzaniu przez Wykonawcę własnej specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia, składając oświadczenia w kolumnie 3 należy podkreślić znacznik TAK, jeśli oferowane urządzenie spełnia minimalny wymóg sformułowany przez Zamawiającego. Jeżeli zamiast minimalnego wymogu sformułowanego przez Zamawiającego Wykonawca zapewnia wyższe wymagania należy to opisać w wolnych rubrykach w kolumnie 4 „Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia”.

Sporządzona przez Wykonawcę własna specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Wymagania minimalne  Zamawiającego** | **Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. System | Autoklaw – sterylizator parowy ze stacją demineralizacyjną wody | tak |  |
| 2. Wymiary | Sterylizator:  Wysokość 1000 mm +/- 50 mm  Szerokość: 750 mm +/- 50 mm  Głębokość: 650 +/- 50 mm  - pojemnik sterylizacyjny z pokrywą (wodoszczelny)  - kosz sterylizacyjny siatkowy wysokość min. 500 mm  Demineralizator:  - pojemność zbiornika ciśnieniowego na wodę zdemineralizowaną 40l  - kompresor: pojemność zbiornika powietrza 30l  Podane wymiary dotyczą także możliwości operacyjnych (wniesienie, ustawienie) wraz z wykonaniem montażu podłączeń. |  |  |
| 3. Komora sterylizatora | - Szerokość: 450 mm +/- 50 mm  - Głębokość: 650 +/- 50 mm  - pojemność użytkowa: 80 l | tak |  |
| 4. Sterylizacja | - możliwość dostosowania procesów sterylizacji do każdego rodzaju wsadu: narzędzia, wyroby szklane i z tworzyw sztucznych, płyny, podłoża mikrobiologiczne, odpady płynne | tak |  |
| 5. Instalacja elektryczna | - zasilanie 3-fazowe 400V | tak |  |
| 6. Oprogramowanie | - złącze LAN do transmisji danych  - oprogramowanie do odczytu i archiwizacji parametrów procesów sterylizacji | tak |  |
| 7. Dodatkowo | - transport, rozładunek, wniesienie i rozmieszczenie elementów systemu  - montaż/instalacja, w tym podłączenie do prądu oraz:  - instalacji wodociągowej (demineralizator)  - instalacji demineralizacyjnej (autoklaw)  - szkolenie pracowników w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji w miejscu instalacji  - gwarancja minimum 24 m-ce  - dostępność serwisu i przeglądów okresowych po okresie gwarancyjnym |  |  |

Wypełnia Wykonawca przy sporządzaniu własnej specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia:

Nazwa, typ, model oferowanego urządzenia: ……………………………………………………….