

Obszar na którym dokonany zostanie pobór 4 próbek wody w 1 serii pomiarowej