NADLEŚNICTWO RADZYŃ PODLAS­KI

21-300 RADZYŃ PODLASKI , UL. KOCKA 1

CZĘŚĆ 2 LEŚNICTWO Planta, Suchowola, Kąkolewnica, Turów, Jabłoń

KOSZTORYS

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Nazwa: Część 2 Leśnictwo Planta, Suchowola, Kąkolewnica, Turów, Jabłoń

REMONTY DRÓG LEŚNYCH NADLEŚNICTWA RADZYŃ PODLASKI

Lokalizacja robót : dojazdy pożarowe oraz drogi leśne nadleśnictwa  
INWESTOR : NADLEŚNICTWO RADZYŃ PODLASKI

ADRES INWESTORA : 21-300 RADZYŃ PODLASKI , UL. KOCKA 1

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : …………………..…. zł  
Podatek VAT : …………… zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : ……………….……… zł

Słownie: ………………………………………………………………………….……………………..zł

Sporządził : WYKONAWCA :

Data opracowania

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena | Wartość  (5x6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Remonty dróg w Leśnictwie Planta dojazd pożarowy nr 8, (kompleks leśny Planta)** | | | | | | |
| 1 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 2150x3,5  = 7525 |  |  |
| 2 | KNR 2-31 0107-02 | Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie ubytków) kruszywem łamanym 0-31,5 mm o uziarnieniu ciągłym, gat. I z zagęszczeniem mechanicznym – na szer. do 3.5m, grubość warstwy po zagęszczeniu do 8 cm.  (uwaga czynność dotyczy odcinków drogi której łączna długość wynosi 2150 m) | tona | 700 |  |  |
| **Remonty dróg w Leśnictwie Suchowola, dojazd pożarowy nr 6, 7 (kompleks leśny Barania Szyja, Suchowola, parking przy leśniczówce)** | | | | | | |
| 1 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  (uwaga czynność dotyczy odcinków drogi której łączna długość wynosi 3900 m) | m2 | 2500x3,5  =8750 |  |  |
| 2 | KNR 2-31 0107-02 | Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie ubytków) kruszywem łamanym 0-31,5 mm o uziarnieniu ciągłym, gat. I z zagęszczeniem mechanicznym – na szer. do 3.5m, grubość warstwy po zagęszczeniu do 8 cm.  (uwaga czynność dotyczy odcinków drogi której łączna długość wynosi 3900 m) | tona | 800 |  |  |
| **Remonty dróg w Leśnictwie Kąkolewnica, dojazd pożarowy nr 22, oddz. 72/73** | | | | | | |
| 1 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  (uwaga czynność dotyczy odcinków drogi której łączna długość wynosi 1950 m) | m2 | 800x3,5  = 2800 |  |  |
| 2 | KNR 2-31 0107-02 | Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie ubytków) kruszywem łamanym 0-31,5 mm o uziarnieniu ciągłym, gat. I z zagęszczeniem mechanicznym – na szer. do 3.5m, grubość warstwy po zagęszczeniu do 8 cm.  (uwaga czynność dotyczy odcinków drogi której łączna długość wynosi 1950 m) | tona | 500 |  |  |
| **Remonty dróg w Leśnictwie Turów, dojazd do leśniczówki Turów 39a** | | | | | | |
| 1 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 150x3,5  = 525 |  |  |
| 2 | KNR 2-31 0107-02 | Wykonanie warstwy nawierzchni (uzupełnienie ubytków) kruszywem łamanym 0-31,5 mm o uziarnieniu ciągłym, gat. I z zagęszczeniem mechanicznym – na szer. do 3.5m, grubość warstwy po zagęszczeniu do 8 cm. | tona | 100 |  |  |
| **Remonty dróg w Leśnictwie Jabłoń, droga oddz. 403 kompleks leśny Jasiennik** | | | | | | |
| 1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi (humusu) o grubości 15 cm za pomocą spycharek  300m x 4,5m +400m2 (miejsce do zawracania) | m2 | 1750 |  |  |
| 1 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1750 |  |  |
| 2 | KNNR 0104-04 | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 20 cm  300m x 4,5m +400m2 | m2 | 1750 |  |  |
| 2 | KNR 2-31 0107-02 | Wykonanie warstwy nawierzchni kruszywem łamanym 0-63 mm o uziarnieniu ciągłym, gat. I z zagęszczeniem mechanicznym – na szer. do 3.5m, grubość warstwy po zagęszczeniu do 8 cm. | tona | 500 |  |  |
| **Razem remonty dróg …………………..……………..zł. netto** | | | | | | |

Słownie: …………………………………………………………………… złotych netto