**Formularz Cenowy**

Jednorazowa dostawa artykułów biurowych do siedziby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ul. Mińska 25

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **Szt.** | **CENA JEDNOSTKOWA NETTO** | **WARTOŚĆ NETTO** |
| **1.** | Tabliczka przydrzwiowa CRYSTAL SIGN z kryształowego szkła akrylowego o wymiarach 148x148 mm | 120 | **……………** | **………………** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **2.** | Kuweta na dokumenty, dopasowana do formatu A4, przezroczysta, z możliwością ustawiania w pionie lub schodkowo | 100 | **……………** | **………………** |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **3.** | Przybornik na biurko 3 komory z metalowej siateczki powlekanej lakierem, 1 komora na art.. Piśmiennicze, 1 komora na drobne akcesoria biurowe, 1 komora na karteczki, wymiary: 205x103x98mm | 30 | **……………** | **……………** |  |
| **4.** | Dozownik Tork do mydła w płynie, kolor biały, system dozowania S1 op. wkładu mydła 1l | 15 | **……………** | **……………** |  |
| **5.** | Pojemnik Tork Dispenser Hand Towel na ręczniki papierowe ZZ w listkach, kompatybilny z ręcznikami papierowymi pojedynczymi składanymi dwuwarstwowymi w systemie dozowania H2, kolor biały, ścienny, z tworzywa ABS, pojemność ok. 500 listków, sposób dozowania ręczny, wyposażony w zamek z kluczem i wizjer kontrolny | 15 | **……………** | **……………** |  |
| **6.** | Pojemnik Jumbo na papier toaletowy PH190MB, min. 170 m, kompatybilny z papierem toaletowym duże rolki fi 190 mm,ze stali nierdzewnej, ścienny, okienko do kontroli ilości papieru, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym | 25 | **……………** | **……………** |  |
| **7.** | Lodówka: Wymiary bez elementów wystających (wys. x szer. x gł.):186 x 59,5 x 66,3 cm kolor: grafitowy, Kolor / wykończenie frontu: grafitowy, Kolor / wykończenie boków: grafitowy, położenie zamrażarki: na dole, bezszronowa (No Frost): pełny No Frost, sterowanie: elektroniczne, wyświetlacz: elektroniczny, kompresor inverter: tak, zmiana kierunku otwierania drzwi: tak, licowane drzwi: tak, liczba termostatów: 2, liczba agregatów: 1Klasa klimatyczna: min.SN, T, czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania: min. 11 godz., klasa energetyczna: D, roczne zużycie energii: max. 253 kWh,pojemność użytkowa chłodziarki: min. 210 l, pojemność użytkowa zamrażarki: min. 106 l, poziom hałasu: max.36 dB, klasa poziomu hałasu: C, wymuszona cyrkulacja powietrza : tak, oświetlenie ledowe, zastosowane technologie: wymuszona cyrkulacja powietrza MultiAirflow, chłodziarka:sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki: No Frost, liczba półek: 4, komora świeżości: tak, szybkie chłodzenie: tak, możliwość regulacji wysokości półek: tak,wyposażenie: 4 półki szklane, 3 półki w drzwiach, 1 szuflada na warzywa i owoce, 1 podkładka na butelki, pojemnik na jajka. Zamrażarka: sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażarki: No Frost, liczba pojemników: 3, szybkie zamrażanie: tak, zdolność zamrażania: min.6kg/24h,wyposażenie: 3 szuflady | 4 | **……………** | **……………** |  |
| **8.** | Zmywarka: Wymiary (SxWxG) [cm]:44.8 x 81.8 x 55, Pojemność [kpl.]:10, Poziom emisji hałasu [dB]: max.49, Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh]: max. 76, Zużycie wody na cykl w programie Eco [l/cykl]: max.11.9, Połowa załadunku: Tak, Temperatury zmywania: 35/50/65/70, Rodzaj zmywarki: Zmywarka do zabudowy, Czas trwania standardowego cyklu [min]: 210, Wyposażenie: Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna, Podłączenie do ciepłej wody: Tak, Zabezpieczenie przed zalaniem: Tak, Automatyczne otwieranie drzwi: Nie, Wykonanie dna zmywarki: Stal nierdzewna, Panel sterujący, Rodzaj panelu sterowania: Ukryty, Wskaźnik braku nabłyszczacza: Tak, Wskaźnik braku soli: Tak, Wyświetlacz elektroniczny: Tak, Nowa klasa energetyczna: E, Klasa suszenia: A, Kosz dolny: 2 składane podpórki na talerze, Kosz górny: 2 półeczki, Możliwość regulacji półeczek | 6 | **……………** | **……………** |  |
| **9.** | Niszczarka przybiurkowa: Niszczy: papier, zszywki, karty kredytowe, Rodzaj cięcia: paski, Liczba kartek niszczonych jednorazowo: min. 14 A4/70g, Format niszczonych dokumentów: A4, Pojemność kosza: min.27 l, Poziom głośności: max.70 dB, Średnia prędkość niszczenia: min. 3 m/min, Rozmiar cięcia: max. 5 x 8 mm, Poziom zabezpieczeń: min. P-2, Blokada bezpieczeństwa: nie, Zabezpieczenie termiczne: tak, Automatyczne zatrzymanie pracy przy pełnym koszu :nie, Automatyczny Start/Stop: tak, Funkcja cofania: tak, Pełny kosz - dioda: nie, Zacięcie papieru - dioda: tak, Kolor: czarny, Wymiary: 440 x 346 x 252 mm, Waga: max. 9,68 kg | 10 | **……………** | **……………** |  |
| **10.** | Czajnik bezprzewodowy: moc 2200 W, pojemność 1,7l, minimalna ilość wody (l)0.3, obrotowa podstawa, zatrzaskiwana pokrywa, lampka kontrolna, automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody, wskaźnik poziomu wody, zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika, filtr antywapienny, , wymiary min. : 23,5x22,5x15 cm. | 30 | **……………** | **……………** |  |
| **11.** | Telefon stacjonarny bezprzewodowy: współpraca z linią telefoniczną analogową, identyfikacja numeru przychodzącego (CLIP), wyświetlacz czarno-biały, wbudowana książka telefoniczna (min. 50 wpisów), kolor obudowy czarny lub szary, korekcja błędów dźwięku, połączenia konferencyjne, przekazywanie połączeń do innych słuchawek, przycisk wyciszenia głosu (MUTE), tryb Eco, podświetlenie wyświetlacza. | 15 | **……………** | **……………** |  |
| **12.** | Belka sygnalizacyjzna: kolor emitowanego światła : pomarańczowy, wymiary lampy –długość min. 90cm max. 110 cm. Wysokość max. : 11cm, napięcie: 12V, źródło światła: diody, homologacje min:R65,R10, lampa powinna zawierać białe pole z umieszczonym logiem firmy GDDKiA(logo przedstawione w załączniku nr 3, załącznik nr 4 zdjęcie poglądowe),włącznik, mocowanie magnetyczne wytrzymujące prędkość pojazdu min. 140 km/h. | 14 | **……………** | **……………** |  |
| **13.** | Latarka szperacz z powerbankiem duża moc i zasięg: model: XML T6 LED, rodzaj: reflektor i szperacz, materiał: ABS, liczba trybów: 7, zasilanie: akumulatorowe, źródło światła: LED, maksymalna siła światła: 1200 lm, długość: 20 cm, cechy dodatkowe: klips do mocowania, kurzoodporność, ładowanie USB, linka mocująca, wodoodporność, wstrząsoodporność, zasięg świecenia do 800 metrów | 50 | **……………** | **……………** |  |
| **14.** | Poziomica elektroniczna 60cm: na baterie AAA alkaliczne, futerał z uchwytem, podświetlany ekran, funkcja HOLD do mierzenia kątów, wbudowana pamięć z możliwością zapisania i późniejszego odczytania 8 ostatnich pomiarów, cztery jednostki pomiarowe, dokładność pomiaru co do 0,05 stopnia, magnesy w dolnej częsci urządzenia | 7 | **……………** | **……………** |  |
| **15.** | Osuszacz powietrza przemysłowy 50l/24h- Cornwall Electronics: Napięcie / częstotliwość: 220-240V / 50 Hz, Osuszanie: 50 L/dzień, Waga: 39,5 kg, Wymiary: 43 x 51,5 x 82,5 cm, Przepływ powietrza: 448 m3 / h, Obszar zastosowania: (m2) 80 ~ 120, Poziom hałasu: 60 dB, Kabel (m) 2,5 m, Moc: 710 W, Pojemność zbiornika na wodę: 5.5L | 5 | **……………** | **……………** |  |
| **Razem wartość Netto** | | **……………** | | |  |
| **Wartość Podatku VAT** | | **……………** | | |  |
| **Razem wartość Brutto** | | **……………** | | |  |