**OPIS WYKONANIA USŁUGI KRYSTALIZACJI PODŁOGI Z KAMIENIA NATURALNEGO**

Szczegółowe warunki podczas wykonywania prac:

1. **DOCZYSZCZENIE POSADZKI** - celem zdjęcia wszelkich zabrudzeń (gruntowne doczyszczenie) oraz usunięcia środków chemicznych jakie były nakładane
w codziennym użytkowaniu.
2. **KRYSTALIZACJA** – zabieg chemiczny w którym zachodzi reakcja między krystalizatorem a wapnem zawartym w kamieniu. Naniesiony na posadzkę krystalizator rozprowadza się (szoruje) za pomocą pada z bawełną nierdzewiejącą, polerowanie High Speedem (polerka wysokoobrotowa).

(Krystalizacja musi być poprzedzona szlifowaniem marmuru aby wyrównać
i ujednolicić powierzchnię.)

EFEKTY jakie powinny być osiągnięte po wykonaniu krystalizacji:

* utworzenie ochronnej powłoki na powierzchni kamienia, co zapobiega jego ścieraniu,
* uzyskanie wysokiego połysku powierzchni,
* uzyskanie właściwości antypoślizgowych,

(Aby to osiągnąć powinno zostać wykonane utwardzanie i polerowanie powierzchni marmuru do uzyskania płaskiej powierzchni z efektem połysku lustrzanego)

1. **IMPREGNACJA POWIERZCHNI PO KRYSTALIZACJI**
* zabezpieczenie przed zabrudzeniem, zaplamieniem, działaniem warunków atmosferycznych oraz zabezpieczenie przed poślizgiem.

**CZAS REALIZACJI USŁUGI** – maksymalnie 48 godzin

**GWARANCJA NA WYKONANE PRACE** – 12 MIESIĘCY

**WSZELKA CHEMIA POTRZEBNA DO WYKONYWANIA USŁUGI WYŁĄCZNIE FIRMY „SWISH” oraz „KLINDEX”**