1. Stan obecny:
2. powierzchnia pokryta lastryko.
3. W celu montażu nowych płyt granitowych, wymagane jest skucie starej nawierzchni do głębokości niezbędnej w celu prawidłowego wyrównania poziomu powierzchni sąsiadujących kafli o wymiarach 235x125, wyrównanie tej powierzchni wylewką poziomującą przed ułożeniem nowych płyt spocznika.
4. Wymiary obecne (cm):
5. 235x125, szt. 1.
6. Zamawiający przewiduje montaż:
7. Płyt spocznika o zbliżonych wymiarach:
8. 235x140x2, szt. 1.
9. Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie płyt spocznika   
   jest:
10. granit szary prosty, powierzchnia przednia płomieniowana, reszta boków cięta.