1. Stan obecny:
2. Schody wykonane z materiału lastryko, wymiary stopni, podstopnic różnią się od siebie.
3. Spocznik pokryty lastryko.
4. W stopniach zamontowane barierki o wysokości 110 cm i długości 300 cm, które należy zdemontować.
5. Wymiary obecne stopni (cm):
6. 105,5 x 28 szt. 1;
7. 104,5 x 26 szt. 2;
8. 104,5 x 28 szt. 1;
9. 104,5 x 27 szt. 1;
10. 104,5 x 26,5szt. 1;
11. 105 x 26,5 szt. 1;
12. 105 x 27,5 szt. 1;
13. 106 x 27 szt. 1.
14. Wymiary obecne podstopnic (cm):
15. 105 x 12, szt. 1;
16. 105 x 14, szt. 1;
17. 105,5 x 14, szt. 1;
18. 104,5 x 14, szt. 3;
19. 104,5 x 13, szt. 2;
20. 104,5 x 14,5, szt. 1;
21. 106 x 15, szt. 1.
22. Wymiary obecne spocznika (cm):
23. 224x163, szt. 1.
24. Zamawiający przewiduje montaż:
25. stopni o zbliżonych wymiarach:
26. 111x32x2, w ilości 9 szt.;
27. podstopnic o zbliżonych wymiarach:
28. 109x11,5x2, w ilości 10 szt.;
29. Spocznika o zbliżonych wymiarach:
30. 227x168x2, szt. 1.
31. Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie stopni, podstopnic   
    i spocznika jest:
32. granit szary prosty, powierzchnia przednia płomieniowana ( czółka w przypadku stopni), reszta boków cięta.