# Załącznik nr 1

Zakres prac przy:

uruchomienie kasety przywoławczej przy bramie NFOŚiGW zlokalizowanej w Warszawie przy ulicy Konstruktorskiej 1,1A,3A.

| PKT. | OPIS ZADANIA | ILOŚC |
| --- | --- | --- |
| 1. **Materiały** | |  |
| 1 | Kaseta przywoławcza | szt.1 |
| 2 | Kabel ziemny 4x2x0,5 | 30 m.b. |
| 3 | Rura ziemna fi 16 | 30 m.b. |
| 4 | Komplet materiałów pomocniczych |  |
| 1. **Robocizna** | |  |
| 1 | Demontaż kasety | szt.1 |
| 2 | Rozbiórka kostki brukowej | 30 m.b. |
| 3 | Wykop | 30 m.b. |
| 4 | Ułożenie rur | 30 m.b. |
| 5 | Ułożenie kabla | 30 m.b. |
| 6 | Wykonanie niezbędnych podłączeń |  |
| 7 | Wykonanie niezbędnych pomiarów |  |
| 8 | Montaż nowej kasety przywoławczej | szt. 1 |
| 9 | Zasypanie i utwardzenie wykopu | 30 m.b. |

**Uwagi szczególne:**

1. Wszystkie czynności związane z wykonaniem usługi powinny być wykonywane należycie, przez osoby przeszkolone z uprawnieniami zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami.
2. Nawierzchnia drogi ma być utwardzona i przywrócona do stanu pierwotnego.