**Zaproszenie do składania ofert dotyczących sukcesywnej dostawy firan, zasłon oraz karniszy wraz z uszyciem, zawieszeniem i montażem w budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii zlokalizowanym w Warszawie przy pl. Trzech Krzyży 3/5.**

W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprasza do złożenia oferty cenowej na: sukcesywną dostawę firan, zasłon oraz karniszy wraz z uszyciem, zawieszeniem i montażem w budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii zlokalizowanym w Warszawie przy pl. Trzech Krzyży 3/5.

Oferty, w języku polskim, prosimy składać w formie wypełnionego Formularza dołączonego do niniejszego zapytania ofertowego, w terminie do 24-11-2023 r. do godziny 12:00, drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariatBA@mrit.gov.pl

1. Charakterystyka ogólna:

• Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa firan, zasłon oraz karniszy wraz z uszyciem, zawieszeniem i montażem w budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii zlokalizowanym w Warszawie przy pl. Trzech Krzyży 3/5.”;

• Poprzez dostawę należy rozumieć usługę dostarczenia karniszy, firan i zasłon poprzedzoną pomiarem
z natury, transport, wniesienie ich do poszczególnych pomieszczeń zarządzanych przez MRiT, usunięcie
i wywóz opakowań, uprzątnięcie pomieszczeń oraz demontaż i wyniesienie karniszy podlegających wymianie i inne wyżej nie wymienione, a konieczne do przekazania zamówionej rzeczy Zamawiającemu jako funkcjonalnej i sprawnej.

2. Ilość zamawianych towarów: zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

Przewidywana wielkość zamówienia to:

- ok. 320 m² firan typu „batyst”,
- ok. 320 m² firan typu „woal”,
- ok. 300 m² zasłon typu „black out”, - ok. 300 m² zasłon typu „welur”,
- ok. 40 m.b. karniszy sufitowe, - szyna KS aluminiowa.

3. Rozliczanie: na podstawie rzeczywistej liczby wykonanych m.b. karniszy oraz m² firan i zasłon.

Wartość przedmiotu zlecenia winna być równa iloczynowi ceny 1 metra: bieżącego karniszy lub 1 m² firan lub zasłon, będącego przedmiotem zlecenia określonego w ofercie i faktycznej liczby metrów wynikających z pomiaru z natury w ramach zamówienia plus 23% podatek VAT, zgodnie z ustawą o podatku od towarów
i usług, jednakże nie wyższa niż wskazana w formularzu ofertowym;

4. Zamówienie będzie obejmować:

a) Firany z tkaniny „batyst”:

na taśmie marszczącej 1:2 o szerokości minimum 5 cm lub na taśmie do systemu Wave wraz z agrafkami/akcesoriami dostosowanymi do karniszy we wskazanych pomieszczeniach

– kolorystyka do ustalenia w momencie składania zlecenia. Usługa szycia firan obejmować będzie także: podwinięcie i obszycie boków;

Firana winna być zakończona na dole ołowianką lub mankietem o wysokości 8 cm do wyboru zamawiającego. W bokach firan powinny być sztabki obciążające o gramaturze minimum 13 g.

b) Firany z tkaniny „woal”:

na taśmie marszczącej 1:2 o szerokości minimum 5 cm lub na taśmie do systemu Wave wraz z agrafkami/akcesoriami dostosowanymi do karniszy we wskazanych pomieszczeniach – kolorystyka do ustalenia w momencie składania zlecenia. Usługa szycia firan obejmować będzie także: podwinięcie i obszycie boków;

Firana winna być zakończona na dole ołowianką lub mankietem o wysokości 8 cm do wyboru zamawiającego. W bokach firan powinny być sztabki obciążające o gramaturze minimum 13 g.

c) Zasłony z tkaniny „black out”:

na taśmie marszczącej 1:2 o szerokości minimum 5 cm lub na taśmie do systemu Wave wraz z agrafkami/akcesoriami dostosowanymi do karniszy we wskazanych pomieszczeniach– kolorystyka do ustalenia w momencie składania zlecenia. Usługa szycia zasłon obejmować będzie także: podwinięcie i obszycie boków; Zasłona zakończona na dole mankietem o szerokości minimum 5 cm. W bokach zasłon zastosowane sztabki obciążające o gramaturze minimum 50 g.

d) Zasłony z tkaniny „welur”:

na taśmie marszczącej 1:2 o szerokości minimum 5 cm lub na taśmie do systemu Wave wraz z agrafkami/akcesoriami dostosowanymi do karniszy we wskazanych pomieszczeniach– kolorystyka do ustalenia w momencie składania zlecenia. Usługa szycia zasłon obejmować będzie także: podwinięcie i obszycie boków; Zasłona zakończona na dole mankietem o szerokości minimum 5 cm. W bokach zasłon zastosowane sztabki obciążające o gramaturze minimum 50 g.

e) Karnisze sufitowe – szyna KS aluminiowa.

5. Materiały i akcesoria użyte w procesie realizacji przedmiotu zamówienia mają posiadać niezbędne atesty i zezwolenia wymagane przy użytku tego typu asortymentu (w szczególności dot. niepalności lub trudnopalności) i być dopuszczone do obrotu na terenie Polski – Zamawiający zastrzega sobie możliwość wglądu w dokumentację używanych produktów.

6. Kolor będzie ustalany z Zamawiającym przed dokonaniem zlecenia poszczególnych prac.

7. Dostawę i montaż karniszy, firan i zasłon należy poprzedzić pomiarami wykonanymi przez Wykonawcę
z natury w ramach otrzymanych zleceń od Zamawiającego.

8. Zamawiający oczekuje, żeby w każdej firanie/zasłonie była wszyta metka zawierająca nr pomieszczenia oraz kolejność zawieszenia.

9. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na dostarczone i zamontowane towary na okres min. 24 miesięcy.

10. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.

11. Zamawiający zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.

12. O terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę z 3 dniowym wyprzedzeniem.

13. Udział w postępowaniu mogą wziąć Wykonawcy, wobec których nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497). Do oferty należy załączyć podpisane oświadczenie Wykonawcy - wzór załącznik nr 4 do Zaproszenia.

14. Wykonawca zapewni pełny serwis pogwarancyjny i przeglądy zamontowanych karniszy, firan i zasłon przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia trwania 24 miesięcznej gwarancji.

15. Termin montażu będzie uzgadniany na bieżąco, z zastrzeżeniem, iż w większości przypadków będzie on wykonywany po godzinach pracy urzędu (tj. po godz. 16:15).

16. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich prac zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz przez osoby posiadające aktualne przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż oraz odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanej pracy, w szczególności w zakresie badań lekarskich, dopuszczających do pracy na wysokości. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie przy wykorzystaniu własnego sprzętu, narzędzi oraz odzieży ochronnej spełniającej odpowiednie normy i posiadających odpowiednie certyfikaty i atesty.

17. Termin realizacji do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, zgodnie z przesłaną ofertą. Realizacja zostanie poprzedzona zleceniem z terminem wykonania do 7 dni (zgodnie ze złożoną ofertą) od daty złożonego zlecenia.

18. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji cen przedstawionych w formularzu ofertowym.