Załącznik nr 1

1. Specyfikacja kabiny dla palaczy tytoniu:

Smoke’n GO

|  |  |
| --- | --- |
| liczba osób | Smoke’n GO Plaza 12 - 14 osób |
| ilość filtrowanego powietrza | 700 m³/h |
| zestaw filtrów | 2 x Prefiltr – 2 x filtr ElectroMax – 1 x filtr HEPA –2 x filtr z węgla aktywnego |
| efektywność filtrowania | filtry zatrzymują 99,997% dymu i cząsteczek szkodliwych substancji (wg testów renomowanych instytucji ECN i TÜV) |
| poziom hałasu | 45,8 dB (A): w odległości ok. 1,5 m; 50,5 dB (A): w środku w trybie pracy |
| włączanie i wyłącznie | automatycznie sterowne czujnikiem |
| konstrukcja | aluminium; kolor RAL 9007 |
| kolorystyka | blat stołu: bukobudowa stołu: antracyt |
| wymiary (szerokość/głębokość/wysokość) | Smoke’n GO Plaza: 32525 x 2200 x 2165 mm |
| waga | Smoke’n Go Plaza: 1,665 kg |
| zasilanie | 230 v / 50Hz |
| zużycie energii | bez podświetlanego kasetonu na plakat: 370 Wz podświetlonym kasetonem na plakat: 420 W |

1. Kabina została zakupiona w grudniu 2006 roku i była użytkowana do kwietnia 2021 roku.
2. Stan techniczny kabiny jest bardzo dobry.
3. Kabina podlegała bieżącej konserwacji przez cały okres eksploatacji w następującym zakresie:
* 4 x prefiltr (wymieniany co dwa miesiące)
* 4 x filtr elektrostatyczny (wymieniany co dwa miesiące)
* 2 x filtr węglowy (wymieniany co sześć miesiące)
* 2 x HEPA (wymieniany raz w roku)