Zn. spr. SA.270.14.2021

Załącznik nr 2 c

**PROJEKT ROZBIÓRKI**

**BUDYNKU OBORY W BYŁEJ OSADZIE**

**GAJÓWKI - STRZYŻEWICE**

1. **INWESTOR :**

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bełchatów

97-400 Bełchatów, ul. Lipowa 175

1. **ADRES PLANOWANEJ INWESTYCJI :**

Obręb ewidencyjny: Strzyżewice, działka ewidencyjna nr 20.58/4, gmina Kluki

1. **PRZEDMIOT OPRACOWANIA :**

Rozbiórka budynku obory.

1. **DANE LOKALIZACYJNO – SYTUACYJNE :**

Działka ewidencyjna nr 20.58/4, obręb Strzyżewice, gmina Kluki

1. **DANE ARCHITEKTONICZNO – KONSTRUKCYJNE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU :**
2. Fundamenty gr. ok.25 cm i głębokości ok. 30 cm - z cegły na zaprawie
3. Ściany zewnętrzne z cegły pełnej gr. 25 cm.
4. Więźba dachowa - drewniana, dwuspadowa
5. Pokrycie dachu – płytki 40 x 40 cm z eternitu na deskowaniu pełnym
6. Posadzka – podłoga z desek na legarach drewnianych
7. **WYMIARY BUDYNKU :**
8. Długość - 9,10 m
9. Szerokość - 4,55 m
10. Wysokość w kalenicy - 4,60 m
11. **DANE O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU, JEGO WYPOSAŻENIE :**
12. Stan techniczny budynku – zły
13. Wyposażenie budynku (instalacje)
14. elektryczna – brak
15. wodociągowa – brak
16. **KOLEJNOŚĆ PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH :**
17. Rozebranie pokrycia dachu z płytek eternitowych
18. Rozebranie deskowania pełnego dachu
19. Rozebranie drewnianej więźby dachowej
20. Rozebranie ścian zewnętrznych, murowanych z cegły pełnej
21. Rozebranie posadzki (podłogi z desek na drewnianych legarach)
22. Rozebranie fundamentów
23. Segregacja i wywiezienie materiałów z rozbiórki do utylizacji
24. Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów po fundamentach i rozebranej posadzce
25. Plantowanie terenu
26. Roboty porządkowe na placu rozbiórki
27. **WARUNKI BHP PRZY ROBOTACH ROZBIÓRKOWYCH :**
28. Należy wygrodzić strefę bezpieczeństwa wokoło budynku, gdzie będą prowadzone roboty rozbiórkowe wraz z umieszczeniem tablicy informacyjnej, na której będą podane dane:

- nazwa wykonawcy

- wykaz ważnych telefonów : pogotowie ratunkowe, straż pożarna,

policja.

1. Materiały z rozbiórki (eternit, drewno, gruz ceglany) należy składować na osobnych, wyznaczonych do tego celu miejscach.
2. Pracownicy dokonujący rozbiórki powinni bezwzględnie posiadać kaski ochronne oraz stosowną odzież ochronną.
3. Demontażu eternitu może dokonać jedynie firma posiadająca stosowne uprawnienia do wykonywania tej czynności
4. Rusztowania stosowane podczas robót rozbiórkowych powinny być pełnosprawne pod względem technicznym i posiadać stosowny atest.
5. Pracownicy dokonujący rozbiórki powinni posiadać aktualne badania wysokościowe, dopuszczające ich do wykonywania robót na wysokości.
6. Należy zachować szczególną ostrożność przy rozbiórce elementów dachu.
7. Wszystkie elektronarzędzia stosowane przy robotach rozbiórkowych powinny być pełnosprawne.
8. Wszyscy pracownicy uczestniczący w robotach rozbiórkowych powinni być przed przystąpieniem do pracy przeszkoleni na stanowisku pracy przez osobę nadzorującą roboty rozbiórkowe.
9. Prace rozbiórkowe powinny być prowadzone pod ścisłym nadzorem technicznym.

Opracował :

mgr inż. Arkadiusz Skibiński