**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia dostawa i montaż żaluzji pionowych w dwóch częściach

Przedmiot zamówienia jest dostawa i montaż 383 sztuk żaluzji pionowych (tzw. Verticali) we wskazanych pomieszczeniach biurowych Prokuratury Krajowej w Warszawie **w budynku A (część I)** znajdującym się w Warszawie przy ul. Postępu 3, a także dostawa i montaż 473 sztuk żaluzji pionowych (tzw. Verticali) we wskazanych pomieszczeniach biurowych Prokuratury Krajowej w Warszawie **w budynku B (część II)** znajdującym się w Warszawie przy ul. Postępu 3.

**CZĘŚĆ I**

1. **Żaluzje pionowe wewnętrzne (Verticale) do budynku A.**

Łączna ilość: 383 sztuki o powierzchni 1457,08 m²

Materiał tkaninowy jednokolorowy z lamelami pionowymi o wysokim współczynniku odbicia światła – zaciemnienie minimum 50%, posiada atest trudnozapalności i atest higieniczny. Kolor do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia. Żaluzje pionowe wewnętrzne z szyną jezdną białą, mocowane do sufitu lub wnęki okiennej, rozwijane na jedną stronę, szerokość lameli 127 mm. Zamawiający pod pojęciem Verticale z prowadnicami rozumie szyny poziome, do których zaczepami przymocowane są lamele materiałowe, po których można je prowadzić, przy użyciu łańcuszka kulkowego – do zmiany kąta lameli i sznurka z obciążnikiem do ich przesuwu. Verticale dostosowane do wymiarów okna. Okres gwarancji żaluzji minimum 12 miesięcy.

Załączniki nr 1 do niniejszego opisu to wstępne wymiary żaluzji.

1. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przeprowadzi wizję lokalną oraz dokona dokładnych pomiarów okien.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy i należytą starannością.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia na dostarczonych przez siebie materiałach.
4. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na etapie prac montażowych.
5. Dostawy oraz wszelkie prace montażowe będą realizowane w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. W szczególnych przypadkach przedmiot zamówienia będzie realizowany poza godzinami pracy Urzędu oraz w soboty, po uzgodnieniu z Zamawiającym.
6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia odpadów powstałych w następstwie wykonywanych robót.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na wiercenie lub inne mocowanie prowadzące do uszkodzenia okien, ścian. Zastosowane rozwiązanie montażu wymaga akceptacji przez Zamawiającego.

**CZĘŚĆ II**

1. **Żaluzje pionowe wewnętrzne (Verticale) do budynku B.**

Łączna ilość: 473 sztuki o powierzchni 1901,10 m²

Materiał tkaninowy jednokolorowy z lamelami pionowymi o wysokim współczynniku odbicia światła – zaciemnienie minimum 50%, posiada atest trudnozapalności i atest higieniczny. Kolor do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia. Żaluzje pionowe wewnętrzne z szyną jezdną białą, mocowane do sufitu lub wnęki okiennej, rozwijane na jedną stronę, szerokość lameli 127 mm. Zamawiający pod pojęciem Verticale z prowadnicami rozumie szyny poziome, do których zaczepami przymocowane są lamele materiałowe, po których można je prowadzić, przy użyciu łańcuszka kulkowego – do zmiany kąta lameli i sznurka z obciążnikiem do ich przesuwu. Verticale dostosowane do wymiarów okna. Okres gwarancji żaluzji minimum 12 miesięcy.

Załączniki nr 2 do niniejszego opisu to wstępne wymiary żaluzji.

1. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przeprowadzi wizję lokalną oraz dokona dokładnych pomiarów okien.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy i należytą starannością.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia na dostarczonych przez siebie materiałach.
4. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na etapie prac montażowych.
5. Dostawy oraz wszelkie prace montażowe będą realizowane w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. W szczególnych przypadkach przedmiot zamówienia będzie realizowany poza godzinami pracy Urzędu oraz w soboty, po uzgodnieniu z Zamawiającym.
6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia odpadów powstałych w następstwie wykonywanych robót.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na wiercenie lub inne mocowanie prowadzące do uszkodzenia okien, ścian. Zastosowane rozwiązanie montażu wymaga akceptacji przez Zamawiającego.

Załączniki:

1. Orientacyjne wymiary żaluzji pionowych wewnętrznych budynku A.
2. Orientacyjne wymiary żaluzji pionowych wewnętrznych budynku B.