Dąbrówka Leśna, dnia 31.10.2022 r.

Zn. Spr.: ZR.771.27.2022

**ZAPYTANIE OFERTOWE
W SPRAWIE WYBORU WYKONAWCY NA REMONT DRÓG LEŚNYCH**

**POPRZEZ WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI KRUSZYWEM**

**W NADLEŚNICTWIE OBORNIKI**

 Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki przedkłada zapytanie ofertowe na wykonanie napraw dróg leśnych kruszywem łamanym granitowym o wartości 100 000 zł netto (słownie sto tysięcy złotych 00/100 netto) w minimalnej ilości 550 mb, które Wykonawca wykona na wezwanie wg wykazu dróg leśnych i dojazdów pożarowych wskazanych przez Zamawiającego. Średnią szerokość dróg podlegających naprawie przyjmuje się jako 4 m.

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie napraw dróg leśnych kruszywem łamanym granitowym o uziarnieniu 0-31,5 mm na grubości warstwy nawierzchni średnio 15 cm, jako zabieg utrzymaniowy istniejących i dotychczas użytkowanych dróg, na szerokości średnio 4 m (wraz z poszerzeniami na łukach poziomych). Przewiduje się wykonanie robót dla przywrócenia profilu podłużnego i poprzecznego istniejącej sieci dróg leśnych dla zapewnienia dalszego ich użytkowania. Wykonanie lokalnych napraw likwiduje powstałe wyboje i nierówności w profilu podłużnym i poprzecznym a nadanie właściwych spadków do krawędzi zapewnia sprawny spływ wód opadowych w kierunku poboczy. Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 1.

W skład przedmiotu zamówienia wchodzą w szczególności:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robót;

- dostarczenie materiałów i sprzętu;

- oskardowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego na głębokość istniejących wybojów (do 15 cm);

- wyprofilowanie i zagęszczenie nawierzchni z uzupełnieniem - doziarnieniem kruszywem łamanym granitowym 0-31,5 mm na grubości ok. 15 cm (wbudowaniem kruszywa);

- wykonanie miałowania nawierzchni według ustaleń specyfikacji technicznej;

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej;

- odwiezienie sprzętu;

- naprawa leśnych dróg dojazdowych uszkodzonych podczas transportu materiałów i sprzętów.

**II. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:**

Wykonawca musi wykazać, że:

a) dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej;

b) wykonał w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie uwzględniana wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy), w sposób należyty, na podstawie jednej lub większej ilości umów, co najmniej dwa zadania polegające na remoncie dróg, których przedmiotem było wzmocnienie nawierzchni, ułożenie kruszywa, miałowanie o długości powyżej 1 km w każdym zadaniu.

c) posiada odpowiednią zdolność techniczną – w dyspozycji:

- co najmniej 1 szt. równiarki albo układarki do rozkładania mieszanki;

- co najmniej 1 szt. walca ogumowanego;

- co najmniej 1 szt. walca stalowego wibracyjnego lub statecznego do zagęszczania;

- co najmniej 1 szt. rozsypywarki kruszywa lub piaskarki samochodowej.

**III. WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

1. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Zamówienie będzie wykonane tylko w warunkach optymalnych tj. jeśli wilgotność gruntu pozwoli na właściwą realizację prac.

3. Jeśli Zamawiający stwierdzi w trakcie prac, że warunki w danej lokalizacji nie są właściwe i prace nie mają sensu wówczas może przerwać wykonywanie czynności remontu dróg.

4. Wszelkie decyzje lub wnioski będą dokumentowane pisemnie i podpisywane przez obie strony.

5. Kryterium wyboru wykonawcy stanowić będzie największa zaoferowana przez Wykonawcę ilość metrów bieżących, która zostanie wykonana w ramach umowy za kwotę 100 000 zł netto (słownie: sto tysięcy złotych netto). Minimalna ilość to 550 mb.

6. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.

7. Wykonawca zobowiązany jest podać w Ofercie ilość metrów bieżących dróg leśnych, na których remont zostanie wykonany, przy założeniu średniej szerokości dróg leśnych 4m. Cena za wykonanie robót wynosi 100 000 zł netto.

8. Termin graniczny wykonywania prac ustala się do 9 grudnia 2022 roku.

**IV. WARUNKI I TERMIN SKŁADANIA OFERT:**

Oferta powinna zawierać:

a) wypełniony formularz ofertowy wraz z terminem płatności i oświadczeniem o podatku VAT;

b) oświadczenie o niewykluczeniu z postępowania;

c) podpisaną klauzulę RODO;

d) oświadczenie o dysponowaniu osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowe zgodnie z pkt II, lit. a.;

e) oświadczenie o spełnianiu warunku doświadczenia wraz z dowodami (referencjami) potwierdzającymi należyte wykonanie prac i zdolności technicznej, zgodnie z pkt II, lit. b-c.

Wydrukowaną, wypełnioną i podpisaną ofertę wraz z pieczątkami lub podpisem elektronicznym należy wysłać na adres siedziby Nadleśnictwa Oborniki (ul. Gajowa 1, Dąbrówka Leśna, 64-600 Oborniki) lub dostarczyć osobiście w kopercie z dopiskiem: „Remont dróg kruszywem granitowym” do sekretariatu Nadleśnictwa Oborniki w terminie do **10.11.2022 r.**, do godziny **15:00**.

Szczegółowych informacji o zamówieniu udziela Justyna Bayat, tel. 661 551 987.