**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOCHODU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **WYMAGANIA** | **OFEROWANE PARAMETRY/lub informacja o spełnieniu wymaganych/** |
| 1. | Samochód osobowy | w nadwoziu SUV, fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2021, kierownica po lewej stronie, kolor metalik |  |
| 2. | Silnik benzynowy | pojemności min. 1960 ccm, moc min 260 KM, moment obrotowy min. 380 Nm |  |
| 3. | Napęd 4x4 | stały lub dołączany ze skrzynią redukcyjną |  |
| 4. | Rozstaw osi | nie mniej niż **2850 mm** |  |
| 5. | Prześwit | nie mniej niż **240 mm** |  |
| 6. | Kąty (w stopniach) | natarcia – **30 stopni** (nie mniej)  zejścia – **29 stopni** (nie mniej) |  |
| 7. | Pojemność bagażnika | min 450 l (siedzenia rozłożone)  min 1500 l (siedzenia złożone) |  |
| 8. | Nadwozie, ilość osób | 4/5-drzwiowe, pięć osób |  |
| 9. | Skrzynia biegów | automatyczna |  |
| 10. | Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, system stabilizacji toru jazdy | wymagany |  |
| 11. | Kontrola zjazdu ze wzniesienia | wymagana |  |
| 12. | Szyby tylne przyciemnione | wymagane |  |
| 13. | System wspomagania ruszania pod wzniesienia | wymagany |  |
| 14. | Immobiliser | wymagany |  |
| 15. | Centralny zamek sterowany pilotem | wymagany |  |
| 16. | Autoalarm | funkcja monitoringu wnętrza + niezależna syrena |  |
| 17. | Zawieszenie | wielowahaczowe |  |
| 18. | 3 punktowe pasy bezpieczeństwa przednich siedzeń, napinacze pirotechniczne | wymagane |  |
| 19. | 3 punktowe tylne pasy bezpieczeństwa | wymagane |  |
| 20. | Tapicerka wnętrza skórzana | wymagana |  |
| 21. | Aluminiowe felgi o rozmiarze min. R17, rok produkcji opon nie wcześniej niż 2021 | wymagane |  |
| 22. | Klimatyzacja | sterowana elektroniczne min. jednostrefowa |  |
| 23. | Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu | wymagane |  |
| 24. | Kamera cofania z wyświetlaczem min. 7 cali | wymagana |  |
| 25. | Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane lusterka boczne | wymagane |  |
| 26. | Przednie światła przeciwmgielne | wymagane |  |
| 27. | Skórzana regulowana kierownica wielofunkcyjna (obsługująca radioodtwarzacz, telefon GSM) | wymagana |  |
| 28. | Dolna osłona silnika | wymagana |  |
| 29. | System audio wraz z głośnikami (minimum 8 szt.), system głośnomówiący - Bluetooth dla telefonów GSM, z wyjściem USB | wymagany |  |
| 30. | Tempomat z aktywną regulacją odległości | wymagany |  |
| 31. | Apteczka pierwszej pomocy | wymagana |  |
| 32. | Gaśnica, linka holownicza | wymagane |  |
| 33. | Trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa 2 szt. | wymagane |  |
| 34. | Instrukcja obsługi w języku polskim | wymagana |  |
| 35. | pełnowymiarowe koło zapasowe, klucz do kół, podnośnik | wymagane |  |
| 36. | Emisja zanieczyszczeń | min. Euro 6, zgodna z normą w dniu sprzedaży |  |
| 37. | Zużycie paliwa | w cyklu mieszanym nie więcej niż 6,00 l/100 |  |
| 38. | Średnie zużycie energii | max. 2,0 MJ/km |  |
| 39. | Średnia emisja dwutlenku węgla: CO2 | max. 134 g/km (w cyklu mieszanym) |  |
| 40. | Emisja zanieczyszczeń: THC + NOx | max 13 mg/km |  |
| 41. | Kolor | metalik: zielony, szary bądź srebrny | Oferowane kolory nadwozia:  …………………………  …………………………  ………………………… |
| **parametry 39-40 zmierzono wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych.** | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYMOGI DOT. GWARANCJI** | **Wykonawca wpisuje oferowany okres gwarancji:** |
| 1. | Minimalny okres gwarancji fabrycznej na silnik i podzespoły 24 miesięcy lub 100 000 km w zależności od tego co nastąpi wcześniej | *Wykonawca wpisuje informacje dot. gwarancji na silnik i podzespoły w formularzu oferty* |
| 2. | Min. 36 miesięcy na lakier |  |
| 3. | Min. 6 lat na perforację blachy nadwozia |  |
|  | **STACJE ASO** | **OFEROWANE PARAMETRY/lub informacja o spełnieniu wymaganych/** |
| 4. | Ilość autoryzowanych stacji obsługi w odległości 150 km od siedziby Zamawiającego – Runowo Krajeńskie 55, 89-421 Runowo Krajeńskie (minimum 1) – w przypadku braku ASO w wymaganym promieniu km Wykonawca pokrywa koszty transportu samochodu do najbliżej położonej stacji ASO. Zwrot kosztów transportu dotyczy zarówno przeglądów gwarancyjnych jak i wszelkiego rodzaju napraw w okresie gwarancji. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **DODATKOWE WYPOSAŻENIE/ WYMAGANIA** | **OFEROWANE PARAMETRY/lub informacja o spełnieniu wymaganych/** |
| 1. | Ładowarka Wallbox |  |
| 2. | Kabel do ładowania na stacjach publicznych PHEV/EV MODE 3 |  |
| 3. | Hak holowniczy 13 pin, kompatybilny z proponowanym modelem samochodu. Homologacja producenta pojazdu |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYMOGI DOT. GWARANCJI - DODATKI** | **Wykonawca wpisuje oferowany okres gwarancji:** |
| 1. | Min. 24 miesiące na dodatki w pkt. 1, 2, 3. |  |