# WL.2370.6.2022

# Załącznik Nr 1a

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

1. Specyfikacja techniczna wymagań minimalnych - motopompa przenośna do wody zanieczyszczonej o wydajności 1200 dm3/min – 5 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANIA** |
| 1 | Motopompa przeznaczona do wody zanieczyszczonej |
| 2 | Średnica zanieczyszczeń – 26 mm |
| 3 | Wydajność - 1200 l/min |
| 4 | Wysokość podnoszenia – minimum 24 m |
| 5 | Maksymalna wysokość ssania - 7 m |
| 6 | Średnica króćcy przyłączeniowych - ssawny 3 cale (75 mm), tłoczny 3 cale (75 mm) |
| 7 | Silnik spalinowy o zapłonie iskrowym, moc 6 kW |
| 8 | Zużycie paliwa maks. 2,5 l/h |
| 9 | Pojemność zbiornika paliwa – 5,0 l |
| 10 | Wymiary :   * długość maksimum 670 mm * szerokość maksimum 500 mm * wysokość maksimum 520 mm |
| 11 | Waga – maksymalnie 65 kg |
| 12 | Sygnalizacja braku oleju |
| 13 | Instrukcja obsługi w języku polskim |
| 14 | Klucz do korpusu i klucz do świec |
| 15 | Motopompa musi posiadać świadectwa dopuszczenia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z późn. zm.), obowiązujące na dzień odbioru, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021r. poz. 869 z późn. zm.). Zamawiający żąda dostarczenia kopii tego dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem najpóźniej do dnia odbioru. |
| 16 | Gwarancja na wszystkie elementy motopompy – min. 24 miesiące |

2. Specyfikacja techniczna wymagań minimalnych - motopompa przenośna do wody zanieczyszczonej o wydajności 1600 dm3/min – 12 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANIA** |
| 1 | Motopompa przeznaczona do wody zanieczyszczonej |
| 2 | Średnica zanieczyszczeń – 30 mm |
| 3 | Wydajność - 1600 l/min |
| 4 | Maksymalna wysokość podnoszenia – minimum 24 m |
| 5 | Maksymalna wysokość ssania - 7 m |
| 6 | Średnica króćcy przyłączeniowych - ssawny 4 cale (110 mm), tłoczny 4 cale (110 mm) |
| 7 | Silnik spalinowy o zapłonie iskrowym, moc 8 kW |
| 8 | Zużycie paliwa maks. 4 l/h |
| 9 | Pojemność zbiornika paliwa – minimum 6,0 l |
| 10 | Wymiary :   * długość maksimum 740 mm * szerokość maksimum 540 mm * wysokość maksimum 570 mm |
| 11 | Waga – maksymalnie 80 kg |
| 12 | Sygnalizacja braku oleju |
| 13 | Instrukcja obsługi w języku polskim |
| 14 | Klucz do korpusu i klucz do świec |
| 15 | Motopompa musi posiadać świadectwa dopuszczenia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z późn. zm.), obowiązujące na dzień odbioru, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021r. poz. 869 z późn. zm.). Zamawiający żąda dostarczenia kopii tego dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem najpóźniej do dnia odbioru. |
| 16 | Gwarancja na wszystkie elementy motopompy – min. 24 miesiące |