**Załącznik do ogłoszenia o zamówieniu na dostawę foteli obrotowych na potrzeby pracowników Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, w tym Delegatury w Przemyślu.**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa foteli obrotowych dla pracowników Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie o wymaganiach wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 2367) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe.

**I. Minimalne wymagania jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe – krzesła/fotele stanowiące wyposażenie stanowiska pracy powinny posiadać w szczególności:**

1. dostateczną stabilność przez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnymi;
2. regulację wysokości siedziska, regulację wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, regulację kąta pochylenia oparcia oraz odpowiednie wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów;
3. wyprofilowanie siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ud;
4. możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°;
5. regulowane podłokietniki.

**II. Cechy i funkcje foteli obrotowych:**

Podane w ogłoszeniu modele foteli maja na celu wyłącznie wskazanie poziomu jakości asortymentu jakiego wymaga Zamawiający.

**Część I**

1. **Fotel obrotowy typu Navigo o obciążeniu do 110 kg – 94 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa** | **Opis** |
|  | **Mechanizm** | synchroniczny z dodatkową funkcją wysuwu siedziska (regulacją głębokości); |
|  | **Baza/podstawa** | pięcioramienna, czarny poliamid, średnica: min. 700 mm. |
|  | **Siedzisko** | szerokość: min. 460 mm – max. 480 mm, głębokość: min. 390 mm – max. 470 mm, wysokość siedziska: 440 mm – 580 mm (tolerancja 5%), regulacja głębokości siedziska min. 50 mm, wyprofilowane siedzisko do naturalnego wygięcia ud, tapicerowane tkaniną trudnopalną, szkielet siedziska wykonany z min. 7 warstwowej sklejki o grubości min. 10 mm, obłożony pianką o właściwościach trudnopalnych o łącznej grubości min. 45 mm i gęstości min. 50 kg/m3  Gatunek tapicerki - sempre/sempre melange.  Kolor: grafitowy lub czarny  Skład: 100% poliester Gramatura: 366 g/m2 Odporność na ścieranie: >=155 000 +/- 5000 cykli Martindale |
|  | **Podnośnik** | pneumatyczny z płynną regulacją wysokości siedziska. |
|  | **Podparcie lędźwi** | manualne, regulowane na wysokości w zakresie min. 70 mm; |
|  | **Oparcie**  **siatkowe** | szerokość: min. 430 mm – max. 480 mm, wysokość tarczy oparcia min. 520 mm – max 640 mm, regulacja wysokości oparcia min. – 60 mm, regulacja oparcia odcinka lędźwiowego, wyprofilowane oparcie odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa, mechanizm synchroniczny, pozwalający na synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w zakresie 11° – siedzisko, min. 33° – oparcie, możliwość blokady min. w 5 pozycjach z mechanizmem zapobiegającym uderzaniu oparcia w plecy po zwolnieniu blokady, regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła.  Tanina siatkowa,  rama wykonana z polipropylenu.  Kolor siatki: czarny.  Skład: 100% poliester.  Gramatura min.: 350g/m2 |
|  | **Podłokietniki** | Wysokość min. 160 mm – max. 270 mm (mierzone od górnej powierzchni siedziska), regulowane góra-dół min. 70 mm, wykonane z poliamidu w kolorze czarnym, wyposażone w miękką nakładkę **z regulacją przód-tył**. |
|  | **Kółka** | min. ø 60 mm, przeznaczone do powierzchni miękkich, samohamowne, kolor czarny |
|  | **Wysokość całkowita fotela** | Min. 940 mm – max. 1200 mm |
|  | **Obciążenie** | max 110 kg |
|  | **Gwarancja** | min. 3 lata |

1. **Dostawa foteli obrotowych realizowana będzie zgodnie ze wskazanymi lokalizacjami i ilościami:**

* **35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15 – 72 szt.;**
* **37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 10 – 22 szt.**

**Część II**

1. **Fotel obrotowy typu Skill Net o obciążeniu do 150 kg – 4 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa** | **Opis** |
|  | **Mechanizm** | synchroniczny z dodatkową funkcją wysuwu siedziska (regulacją głębokości); |
|  | **Baza/podstawa** | pięcioramienna, średnica: max 720 mm. |
|  | **Siedzisko** | Szerokość: min. 460 mm – max. 500 mm, głębokość: min. 420 mm – max. 470 mm, wysokość siedziska: 440 mm – 580 mm (tolerancja 5%), regulacja głębokości siedziska, wyprofilowane siedzisko do naturalnego wygięcia ud, tapicerowane tkaniną trudnopalną, szkielet siedziska wykonany z min. 7 warstwowej sklejki obłożony pianką o właściwościach trudnopalnych o łącznej grubości min. 45 mm i gęstości min. 43kg/m3  Tapicerka w kolorze grafitowym lub czarnym  Skład 100% poliester.  Gramatura min: 220g/m2  Odporność na ścieranie min.: 100 000 cykli Martindale’a. Odporność na piling: 5 (EN ISO 12945-2) |
|  | **Podnośnik** | Pneumatyczny z płynną regulacją wysokości siedziska. |
|  | **Podparcie lędźwi** | manualne, regulowane na wysokości w zakresie 70 mm; |
|  | **Oparcie siatkowe** | szerokość: min. 430 mm – max. 480 mm, wysokość tarczy oparcia min. 520 mm – max. 640 mm, regulacja wysokości oparcia – min. 60 mm, regulacja głębokości podparcia lędźwiowego, wyprofilowane, odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa, mechanizm synchroniczny, pozwalający na synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w zakresie 10° – siedzisko, 21° – oparcie, możliwość blokady min. w 5 pozycjach z mechanizmem zapobiegającym uderzaniu oparcia w plecy po zwolnieniu blokady, regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła.  Tkanina siatkowa,  rama wykonana z polipropylenu.  Kolor siatki: czarny.  Skład: 100% poliester. |
|  | **Podłokietniki** | Wysokość: min. 160 mm – max. 270 mm (mierzone od górnej powierzchni siedziska), regulowane góra-dół min. 70 mm, , wykonane z poliamidu w kolorze czarnym wyposażone w miękką nakładkę z **regulacją przód-tył**. |
|  | **Kółka** | min. ø 60 mm, przeznaczone do powierzchni miękkich lub uniwersalne, samohamowne, kolor czarny |
|  | **Wysokość całkowita fotela** | min. 940 mm – max. 1420 mm |
|  | **Obciążenie** | max 150 kg |
|  | **Gwarancja** | min. 3 lata |

**2.1 Dostawa foteli obrotowych realizowana będzie zgodnie ze wskazanymi lokalizacjami i ilościami:**

* **35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15 – 2 szt.;**
* **37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 10 – 2 szt.**

**Część III**

1. **Fotel obrotowy typu Navigo o obciążeniu do 110 kg z zagłówkiem – 5 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa** | **Opis** |
|  | **Mechanizm** | synchroniczny z dodatkową funkcją wysuwu siedziska (regulacją głębokości); |
|  | **Baza/podstawa** | pięcioramienna, czarny poliamid, średnica: min. 700 mm. |
|  | **Siedzisko** | szerokość: min. 460 mm – max. 480 mm, głębokość: min. 390 mm – max. 470 mm, wysokość siedziska: 440 mm – 580 mm (tolerancja 5%), regulacja głębokości siedziska min. 50 mm, wyprofilowane siedzisko do naturalnego wygięcia ud, tapicerowane tkaniną trudnopalną, szkielet siedziska wykonany z min. 7 warstwowej sklejki o grubości min. 10 mm, obłożony pianką o właściwościach trudnopalnych o łącznej grubości min. 45 mm i gęstości min. 50 kg/m3  Gatunek tapicerki - sempre/sempre melange.  Kolor: grafitowy lub czarny  Skład: 100% poliester Gramatura: 366g/m2 Odporność na ścieranie: >=155 000 +/- 5000 cykli Martindale |
|  | **Podnośnik** | pneumatyczny z płynną regulacją wysokości siedziska. |
|  | **Podparcie lędźwi** | manualne, regulowane na wysokości w zakresie min. 70 mm; |
|  | **Oparcie**  **siatkowe** | szerokość: min. 430mm – max. 480 mm, wysokość tarczy oparcia min. 520 mm – max 640 mm, regulacja wysokości oparcia min. – 60 mm, regulacja oparcia odcinka lędźwiowego, wyprofilowane oparcie odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa, mechanizm synchroniczny, pozwalający na synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w zakresie 11° – siedzisko, min. 33° – oparcie, możliwość blokady min. w 5 pozycjach z mechanizmem zapobiegającym uderzaniu oparcia w plecy po zwolnieniu blokady, regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła.  Tkanina siatkowa,  rama wykonana z polipropylenu.  Kolor siatki: czarny.  Skład: 100% poliester.  Gramatura min.: 350g/m2  Odporność na pilling: EN ISO 12945-2(5) |
|  | **Podłokietniki** | Wysokość min. 160 mm – max. 270 mm (mierzone od górnej powierzchni siedziska), regulowane góra-dół min. 70 mm, wykonane z poliamidu w kolorze czarnym, wyposażone w miękką nakładkę **z regulacją przód-tył.** |
|  | **Kółka** | min. ø 60 mm, przeznaczone do powierzchni miękkich, samohamowne, kolor czarny |
|  | **Zagłówek** | * Tapicerowany, regulowany, wysokość zagłówka: 165-225 mm   szerokość zagłówka min.: 250 mm  długość zagłówka min: 150 mm |
|  | **Wysokość całkowita fotela** | Min. 940 mm – max. 1200 mm |
|  | **Obciążenie** | max 110 kg |
|  | **Gwarancja** | min. 3 lata |

**3.1 Dostawa foteli obrotowych realizowana będzie zgodnie ze wskazanymi lokalizacjami i ilościami:**

* **35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15 – 5 szt.**

**Część IV**

1. **Fotel obrotowy typu So One MB UPH HRUA o obciążeniu do 110 kg z regulowanym zagłówkiem w zakresie wysokości i kąta nachylenia – 5 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa** | **Opis** |
|  | **Mechanizm** | synchroniczny z dodatkową funkcją wysuwu siedziska (regulacją głębokości); |
|  | **Baza/podstawa** | pięcioramienna, czarny poliamid, średnica: min. 71 cm. |
|  | **Siedzisko** | szerokość: min. 500 mm – max. 520 mm, głębokość: min. 470 mm, wysokość siedziska: min. 400 mm – 520 mm (tolerancja 5%), regulacja głębokości siedziska min. 60 mm z możliwością blokady w 6 pozycjach. Szkielet siedziska wykonany z 9 warstw sklejki o grubości 10,5 mm, pokrytej pianką ciętą o grubości 50 mm i gęstości 54 kg/m³. |
|  | **Podnośnik** | pneumatyczny z płynną regulacją wysokości siedziska. |
|  | **Podparcie lędźwi** | manualne, regulowane na wysokości w zakresie min. 70 mm; |
|  | **Oparcie obustronnie**  **tapicerowane** | regulacja wysokości, **mechaniczne podparcie lędźwi –**  regulowane na głębokość za pomocą pokrętła min. 15 mm, wyprofilowane oparcie odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa, mechanizm synchroniczny z możliwością swobodnego kołysania się, pozwalający na synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w zakresie 10° – siedzisko, min. 23° – oparcie, możliwość blokady min. w 5 pozycjach z mechanizmem zapobiegającym uderzaniu oparcia w plecy po zwolnieniu blokady, regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła, Szkielet oparcia wykonany z 8 warstw sklejki o grubości 12 mm, pokrytej ciętą pianką, przednia część o grubości 30 mm i gęstości 35 kg/m³, tylna część o grubość 10 mm i gęstość 35 kg/m³. |
|  | **Podłokietniki** | **regulowane 4D** góra-dół w zakresie min. 85 mm, wykonane z poliamidu w kolorze czarnym, wyposażone w miękką nakładkę z regulacją przód-tył w zakresie min. 50 mm, obrót nakładki na boki +/**-**25°. |
|  | **Zagłówek** | Profilowany, regulacja wysokości w zakresie 80 mm oraz regulacja kąta nachylenia, tapicerowany wybraną tkaniną na siedzisko i oparcie. |
|  | **Kółka** | min. ø 65 mm, przeznaczone do powierzchni miękkich, samohamowne, kolor czarny. |
|  | **Wysokość całkowita fotela** | Min. 1205 mm – max. 1480 mm |
|  | **Obciążenie** | max 110 kg |
|  | **Gwarancja** | min. 5 lat |
|  | **Materiał tapicerski** | Sempre SM- 01- czarny.  Skład: 100% poliester.  Gramatura min.: 366 g/m2  Odporność na ścieranie: >=155 000 +/- 5000 cykli Martindale |
|  | **Wstawki boczne** | Wstawki siedziska, oparcia i tyłu zagłówka- tkanina Mafra – MR01, kolor czarny. |

**4.1 Dostawa foteli obrotowych realizowana będzie zgodnie ze wskazanymi lokalizacjami i ilościami:**

* **35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15 – 5 szt.**

**III. Wymagane dokumenty dla foteli obrotowych:**

1. Karta katalogowa;
2. Atest wytrzymałościowy wg normy PN-EN 12727 lub równoważne;
3. Atest higieniczny – fotele muszą posiadać atest higieniczny potwierdzający, że w procesie produkcyjnym do ich wykonania nie zostały wykorzystane metale ciężkie;
4. Sprawozdanie z zapalności mebli dla tapicerki wg normy PN-EN 1021-1 lub równoważne, PN-EN 1021-2 lub równoważne;
5. Sprawozdanie z badań toksycznych dla tapicerki;
6. Sprawozdanie z zapalności dla pianki wg normy PN-EN 1021-1 lub równoważne, PN-EN 1021-2 lub równoważne;
7. Sprawozdanie z badań toksycznych dla pianki;
8. Sprawozdanie z zapalności mebli dla sklejki lakierowanej wg normy PN-EN 1021-1 lub równoważne, PN-EN 1021-2 lub równoważne.

**IV. Dodatkowe informacje dotyczące dostawy przedmiotu zamówienia**

1. Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe, bez śladów w użytkowania, muszą pochodzić z bieżącej produkcji i nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich.
2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty – przed podpisaniem umowy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zaoferowany produkt celem oceny jego zgodności z opisem przedmiotu zamówienia (dostawa i odbiór na koszt Dostawcy). W przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest zaniechanie podpisania umowy i realizacji zamówienia.
3. Dostarczone meble w dniu dostawy muszą posiadać kartę gwarancyjną, atesty, certyfikaty oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu asortymencie określone   
   w niniejszym dokumencie.
4. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony transportem Dostawcy, na jego koszt i ryzyko.
5. Dostarczone fotele obrotowe winny być kompletne – zmontowane, wyposażone we wszystkie elementy (śruby, złączki itp.) niezbędne do montażu mebli, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów w przez Zamawiającego.