|  |
| --- |
| ***SPECYFIKACJA TECHNICZNA*** |
|  | **PARAMETRY MINIMALNE**  | **PARAMETRY OFEROWANE** |
| **A** | **Hydrauliczne ramię profesjonalne (wysięgnik)** |
| a. | Zakres roboczy w poziomie minimum 5,9 m (z głowicą koszącą minimum 1m) |  |
| b. | Chłodnica oleju z termostatem\* |  |
| c. | Zbiornik oleju minimum 200L |  |
| d. | Pompa główna o mocy minimum 40 KM |  |
| e. | Bezpiecznik obrotu ramienia minimum 90 stopni |  |
| f. | Sterowanie funkcjami ramienia z kabiny operatora joystick – sterowanie proporcjonalne całkowicie elektryczne z wolnym startem wału roboczego\* |  |
| g. | Wysokość złożonego ramienia wraz z głowicą nie więcej niż 3m |  |
| h. | Zestaw świateł drogowych\* |  |
| i. | Mocowanie głowicy z możliwością wymiany na inne głowice\* |  |
| j. | Fabrycznie nowe – rok produkcji 2023\* |  |
| **B.** | **Głowica do mulczowania** |
| a. | Fabrycznie nowa – rok produkcji 2023\* |  |
| b. | Szerokość robocza minimum 100 cm |  |
| c. | Noże bijakowe obrotowe\* |  |
| d. | Cięcie i rozdrabnianie krzewów o średnicy minimum 10 cm |  |
| e. | Wzmacniana i otwierana przednia osłona głowicy\* |  |
| f. | Łańcuchy ochronne przednie\* |  |
| g. | Głowica otwierana\* |  |
| \*- odpowiedź TAK lub NIE |

Załącznik nr 4 do zaproszenia