Załącznik nr 2

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Konsola zarządzająca serwerami**

**w miejsce uszkodzonego urządzenia - Konsoli zaradzającej serwerami firmy ATEN** – zakup urządzenia spełniających niżej wymienione minimalne parametry lub równoważne

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Wymagania techniczne nie gorsze niż** |
| 1. | Konsola - przełącznik DKX3-816 firmy RARITAN ilość 1 szt. | Urządzenie musi być wyposażone w poniższą ilość portów:   * 16 portów serwerowych * obsługiwać nie mniej niż 8 użytkowników zdalnych * obsługiwać nie mniej niż 1 użytkownika lokalnego * obsługiwać wirtualne media * posiadać redundantny zasilacz * posiadać nie mniej niż 2 porty GbE LAN * minimalna rozdzielczość 1920x1200 * musi mieć możliwość do podłączenia do systemu centralnego zarządzania |
| 2. | Konsola - moduł dostępowy D2CIM-DVUSB (VGA) firmy RARITAN ilość 16 szt. | * posiadać podwójny interfejs USB/VGA CIM do obsługi nośników wirtualnych na poziomie BIOS * współpracować z przełącznikami KVM Raritan Dominion KX III lub starszymi |
| 3. | Konsola - monitor T1700-LED firmy RARITAN ilość 1 szt. | * musi posiadać wbudowany Monitor nie mniejszy niż 17” i rozdzielczości nie mniejszej niż 1920x1080 * musi posiadać wbudowaną Klawiaturę US * musi posiadać wbudowany touchpad |
| 4. | Wymagana gwarancja | **24 miesiące** |