**SAT.272.2.2023.AC** **Załącznik nr.2.4**

**Szczegółowy opis wymagań/parametrów technicznych**

**Dilutor**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Spełnienie warunków**TAK/NIE\*** |
| 1. | Dwie pompy umożliwiające stosowanie dwóch różnych rozcieńczalników |  |
| 2. | Automatyczne ramię z dozownikami |  |
| 3. | Rozdzielczość wyświetlacza wagi umożliwiająca ważenie z dokładnością co najmniej do 0,01 g; |  |
| 4. | Możliwość ważenia w zakresie 0,1 g do 5000 g |  |
| 5. | Możliwość rozcieńczenia próbki w zakresie 1/2 do 1/99; |  |
| 6. | Dokładność rozcieńczania powyżej 99% |  |
| 7. | Zdejmowana tacka ociekowa umożliwiająca łatwe czyszczenie w przypadku rozlania. |  |
| 8. | Szkolenie z obsługi |  |

*Data;* *kwalifikowany podpis elektroniczny*