**SAT.272.2.2023.AC** **Załącznik nr.2.3**

**Szczegółowy opis wymagań/parametrów technicznych**

**Autoklaw**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Spełnienie warunków**TAK/NIE\*** |
| 1. | Pionowy, pełen automatyzm pracy, do sterylizacji płynów w probówkach, płytek szklanych, odpadów. |  |
| 2. | Dotykowy panel sterowania. |  |
| 3. | Pojemność ok. 80-100 litrów. |  |
| 4. | Wyposażony w system próżniowy, system podtrzymywania ciśnienia oraz szybkiego chłodzenia. |  |
| 5. | Posiadający funkcję tworzenia i drukowania raportów z prowadzonego procesu sterylizacji. |  |
| 6. | Dwa kosze wsadowe ze stali nierdzewnej. |  |
| 7. | Stacja uzdatniania wody. |  |
| 8. | Instrukcja obsługi w języku polskim.  |  |
| 9. | Dokumentacja z walidacji procesów.  |  |
| 10. | Dodatkowy czujnik temperatury (sonda na elastycznym przewodzie) umieszczony w naczyniu referencyjnym np. butelce z płynem |  |
| 11. | Transport, rozładunek, montaż, uruchomienie i przeszkolenie z obsługi. |  |

*Data;* *kwalifikowany podpis elektroniczny*